| # メンテナンス方針 修正メンテナンス (CM) 方針 欠陥の特定後、品目を修理するために実行するメンテナンス活動品目の機能を適切に実行するために必要な状況を、技術的に再現する必要があります。この方針は以下のモジュールでサポートされています。 コール管理 サービスオーダ管理 メンテナンス販売管理 作業管理システム 定期メンテナンス (P) 一定期間またはサービス期間の特定の時間内に実行される予防メンテナンス。メンテナンスの周期は、時間単位で表されます。 カウンタ値 (CV) 一定間隔で実行される予防メンテナンス。この間隔は、作業時間またはキロメートルなど、使用に関連する単位によって表されます。メンテナンスは、カウンタの標準値に達した時点で実行されます。このメンテナンス時点は予測することができます。 定期メンテナンス (P) およびカウンタ値 (CV) 定期メンテナンスおよびカウンタ値の方針を組み合わせて使用できます。メンテナンスは、2 つの条件のどちらか一方の条件に先に達した時点で必ず実行されます。特定の標準値に達しない場合、特定の時点でメンテナンスが実行されます。 例 走行距離が 10,000 km に達するか、使用期間が 6 か月に達するか、いずれか早い時点で、保証にもとづいて 2 回のサービスを受けることができます。 予測活動 (PA) この方法は、カウンタ値 (CV) と比較できます。メンテナンス間隔は、過去の計測データ (履歴データ) にもとづいて、特定の計測数量 (従属変数) の値の予測進捗にもとづいています。この方法は、メンテナンスの間隔を最適化します。メンテナンス中に計測されるデータは、履歴データにもう一度送信できます。そのため、メンテナンス予測は継続的に最新の計測値に修正されます。 検査 (PI) 検査中に、特定の品目について一連の計測が実行されます。メンテナンスは、各計測タイプの従属変数の計測値が標準値に合わない場合に必要です。メンテナンスは、検査の結果に応じて実行されます。各計測結果によっては、異なる活動になることがあります。検査間隔は、特定計測数量 (従属変数) の値の予測進捗にもとづいて決定することができます。 予防メンテナンス (PM) 方針 品目に異常が発生する前に、実行するすべてのメンテナンス活動。正常な機能に必要な技術的条件に、品目を保つことを目的としています。このサービス計画および概念モジュールは、この方針をサポートしています 予防メンテナンスは以下のように分割できます。 使用期間基準メンテナンス (UBM) 条件ベースメンテナンス (CBM) 定期メンテナンス (P) 一定期間またはサービス期間の特定の時間内に実行される予防メンテナンス。メンテナンスの周期は、時間単位で表されます。 カウンタ値 (CV) 一定間隔で実行される予防メンテナンス。この間隔は、作業時間またはキロメートルなどの使用に関連する単位によって表されます。メンテナンスは、カウンタの標準値に達した時点で実行されます。このメンテナンス時点は予測することができます。 定期メンテナンス (P) およびカウンタ値 (CV) 定期メンテナンスおよびカウンタ値の方針は、組み合せて使用することができます。メンテナンスは、2 つの条件のどちらか一方の条件に先に達した時点で必ず実行されます。特定の標準値に達しない場合、特定の時点でメンテナンスが実行されます。 例 走行距離が 10,000 km に達するか、使用期間が 6 か月に達するか、いずれか早い時点で、保証にもとづいて 2 回のサービスを受けることができます。 予測活動 (PA) この方法は、カウンタ値 (CV) と比較できます。メンテナンス間隔は、過去の計測データ (履歴データ) にもとづいて、特定の計測数量 (従属変数) の値の予測進捗にもとづいています。この方法は、メンテナンスの間隔を最適化します。メンテナンス中に計測されるデータは、履歴データにもう一度送信できます。そのため、メンテナンス予測は継続的に最新の計測値に修正されます。 検査 (PI) 検査中に、特定の品目について一連の計測が実行されます。メンテナンスは、各計測タイプの従属変数の計測値が標準値に合わない場合に必要です。メンテナンスは、検査の結果に応じて実行されます。各計測結果によっては、異なる活動になることがあります。検査間隔は、特定計測数量 (従属変数) の値の予測進捗にもとづいて決定することができます。 使用期間基準メンテナンス (UBM) 品目の状態に関わらず、特定の使用期間後に実行される予防メンテナンス。使用期間基準メンテナンスは、以下のように細かく分割することができます。 定期メンテナンス (P) カウンタ値 (CV) 定期メンテナンス (P) およびカウンタ値 (CV) 定期メンテナンス (P) 一定期間またはサービス期間の特定の時間内に実行される予防メンテナンス。メンテナンスの周期は、時間単位で表されます。 カウンタ値 (CV) 一定間隔で実行される予防メンテナンス。この間隔は、作業時間またはキロメートルなどの使用に関連する単位によって表されます。メンテナンスは、カウンタの標準値に達した時点で実行されます。このメンテナンス時点は予測することができます。 定期メンテナンス (P) およびカウンタ値 (CV) 定期メンテナンスおよびカウンタ値の方針は、組み合せて使用することができます。メンテナンスは、2 つの条件のどちらか一方の条件に先に達した時点で必ず実行されます。特定の標準値に達しない場合、特定の時点でメンテナンスが実行されます。 例 走行距離が 10,000 km に達するか、使用期間が 6 か月に達するか、いずれか早い時点で、保証にもとづいて 2 回のサービスを受けることができます。 予測活動 (PA) この方法は、カウンタ値 (CV) と比較できます。メンテナンス間隔は、過去の計測データ (履歴データ) にもとづいて、特定の計測数量 (従属変数) の値の予測進捗にもとづいています。この方法は、メンテナンスの間隔を最適化します。メンテナンス中に計測されるデータは、履歴データにもう一度送信できます。そのため、メンテナンス予測は継続的に最新の計測値に修正されます。 検査 (PI) 検査中に、特定の品目について一連の計測が実行されます。メンテナンスは、各計測タイプの従属変数の計測値が標準値に合わない場合に必要です。メンテナンスは、検査の結果に応じて実行されます。各計測結果によっては、異なる活動になることがあります。検査間隔は、特定計測数量 (従属変数) の値の予測進捗にもとづいて決定することができます。 条件ベースメンテナンス (CBM) 所要計測値が指定の標準値と一致しない場合に実行される予防メンテナンス たとえば、エンジンの油圧が値 x 未満の場合は、是正措置を取らなければなりません。条件ベースメンテナンスは、以下のように細かく分割することができます。 予測活動 (PA) 検査 (PI) 定期メンテナンス (P) 一定期間またはサービス期間の特定の時間内に実行される予防メンテナンス。メンテナンスの周期は、時間単位で表されます。 カウンタ値 (CV) 一定間隔で実行される予防メンテナンス。この間隔は、作業時間またはキロメートルなどの使用に関連する単位によって表されます。メンテナンスは、カウンタの標準値に達した時点で実行されます。このメンテナンス時点は予測することができます。 定期メンテナンス (P) およびカウンタ値 (CV) 定期メンテナンスおよびカウンタ値の方針を組み合わせて使用できます。メンテナンスは、2 つの条件のどちらか一方の条件に先に達した時点で必ず実行されます。特定の標準値に達しない場合、特定の時点でメンテナンスが実行されます。 例 走行距離が 10,000 km に達するか、使用期間が 6 か月に達するか、いずれか早い時点で、保証にもとづいて 2 回のサービスを受けることができます。 予測活動 (PA) この方法は、カウンタ値 (CV) と比較できます。メンテナンス間隔は、過去の計測データ (履歴データ) にもとづいて、特定の計測数量 (従属変数) の値の予測進捗にもとづいています。この方法は、メンテナンスの間隔を最適化します。メンテナンス中に計測されるデータは、履歴データにもう一度送信できます。そのため、メンテナンス予測は継続的に最新の計測値に修正されます。 検査 (PI) 検査中に、特定の品目について一連の計測が実行されます。メンテナンスは、各計測タイプの従属変数の計測値が標準値に合わない場合に必要です。メンテナンスは、検査の結果に応じて実行されます。各計測結果によっては、異なる活動になることがあります。検査間隔は、特定計測数量 (従属変数) の値の予測進捗にもとづいて決定することができます。 関連トピック 計測 |