| # 製造オーダ勧告の転送 (whina3202m000) セッションの目的: 確認済の製造オーダ勧告を実際の製造オーダに転送します。これらは、製造オーダ (tisfc0501m000) セッションで保管されます。 選択範囲内の確定製造オーダ勧告が製造オーダに転送されます。製造オーダ勧告を転送するには、その勧告が次の項目を満たしている必要があります。 製造タイプの品目を考慮している。 オーダ勧告に対するシグナルがある場合は、状況がブロックではない。 状況が確認済である。 関連トピック 製造オーダ勧告と購買オーダ勧告を処理するには [開始] および [終了] フィールドを使用するには 製造オーダ 生成される製造オーダの対象となるシリーズのコード 生成された製造オーダは、このシリーズの先頭空番号によって識別されます。 テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストは勧告に出力されます。デフォルトでは、このチェックボックスはオフです。 |