| # ラインセグメント (tiasl1540m000) 組立ラインは、一連のセグメントから構成されます。セグメントは、バッファと次のバッファまでの 1 つまたは複数のラインステーションから構成されます。 セッションの目的: 特定のラインセグメントの計画を担当する従業員 (セグメント計画者) を表示または編集します。 Configurator のライン組立管理 (LAC) の ｢ライン定義｣ 手順でラインセグメントを定義できます。 特定メニューオプション 特定メニューから次のセッションを開始できます。セッションが開始されると、現在のセッションで選択したラインセグメントが表示されます。 ラインセグメント - ステーション (tiasl1550m000) ラインセグメント - ライン規則 (tiasl1571m000) ラインセグメント - 交換可能な構成 (tiasl2530m000) ラインセグメント - ライン順序 (tiasl4500m000) パラメータの再混成/順序付け (tiasl4110m000) 注意 ズームによりこのセッションを開始した場合は、レコードの検索と選択のみできます。 ASC のデータは編集できません。 関連トピック 組立管理の概要 組立管理 (ASC) モジュールにおけるライン順序とライン規則のタイプ 概要セッションを使用するには ラインセグメント 2 つのバッファ間の組立ラインにある連続した組立ラインワークセンタ。最初のバッファはセグメントの先頭で、次のバッファは次のセグメントの最初の部分になります。 ラインセグメント 2 つのバッファ間の組立ラインにある連続した組立ラインワークセンタ。最初のバッファはセグメントの先頭で、次のバッファは次のセグメントの最初の部分になります。 セグメント 計画者 セグメントを担当する従業員 リードタイムオフセット をセグメント リードタイムオフセット をセグメントは Configurator から複製されます。 リードタイムオフセット 単位をセグメント リードタイムオフセット 単位をセグメントは Configurator から複製されます。 ステーション ラインセグメント - ステーション (tiasl1550m000) セッションを開始する場合にクリックします。 ライン規則 ラインセグメント - ライン規則 (tiasl1571m000) セッションを開始する場合にクリックします。 交換可能な構成 ラインセグメント - 交換可能な構成 (tiasl2530m000) セッションを開始する場合にクリックします。 ライン順序 ラインセグメント - ライン順序 (tiasl4500m000) セッションを開始する場合にクリックします。 パラメータの再混成/順序付け パラメータの再混成/順序付け (tiasl4110m000) セッションを開始する場合にクリックします。 |