| # 統合済故障解析の出力 (tsclm4410m000) セッションの目的: 指定範囲の統合済故障解析に関する詳細を出力します。 発生元 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 発生元 注意 発生元とは、サービスオーダ、メンテナンス販売オーダ、または作業オーダを指します。 発生元 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 オーダ番号 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 オーダ番号 注意 サービスオーダ番号、メンテナンス販売オーダ番号、または作業オーダ番号を指します。 オーダ番号 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 オーダ番号 故障日 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 故障日 故障日 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 故障日 開始品目 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 品目 終了品目 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 品目 開始シリアル番号 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 シリアル番号 終了シリアル番号 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 シリアル番号 ソート基準 選択したデータの出力順序を指定します。 出力 統合済故障解析のレポートを出力します。 |