| # ファミリ構造 (tigrt0193m000) セッションの目的: ファミリ構造を検索、定義またはリストします。 ファミリ構造は、ファミリグループとファミリをメインファミリグループにリンクすることによって定義されます。この構造は、ファミリコードの生成に使用できます。 トップレベルの例を挙げます。 例 1
ファミリグループ | MAIN | メインファミリグループ
ファミリ | ファミリコード要素 | 次下位ファミリグループ
原材料 | ra
部品 | pa | PAR 部品
椅子 | ch | CHA 椅子
例 1 の場合、メインファミリグループは 3 つのファミリで構成されています。部品ファミリと椅子ファミリは実際はファミリグループです。これらのファミリでは、コード要素の次に、関連付けられたコード PAR および CHA もあるためです。つまり、ファミリ自体がファミリグループまたはファミリから構成されています。 1 レベル下のファミリグループ CHA (椅子) は次のようになります。 例 2
ファミリグループ | CHA | 椅子
ファミリ | ファミリコード要素 | 次下位ファミリグループ
オフィスチェア | raof | OFF オフィスチェア
ひじ掛け椅子 | ar
ファミリグループ ｢CHA (椅子)｣ は、ファミリグループ ｢OFF (オフィスチェア)｣ とファミリ ｢ひじ掛け椅子｣ から構成されています。ファミリグループ ｢OFF｣ は、さらに 1 レベル下のファミリまたはファミリグループ (ここでは示されていません) から構成されています。 注意 ファミリグループは、ファミリグループ (tigrt0198m000) セッションで定義できます。メインファミリグループは、構造レベル (tigrt0199m000) セッションで定義しなければなりません。 ファミリ (tigrt0103m000) セッションで、さまざまな下位レベルのコード要素にもとづいて実際のファミリを生成できます。例 1 および例 2 のすべてのファミリのうち、ERP LN によってファミリコードが生成されるのは、「原材料」と「ひじ掛け椅子」だけです。他のファミリは、実際には、さらに下位レベルに分割できるファミリグループです。 関連トピック GRT での分類構造の設定 GRT での品目の分類 ファミリグループ ファミリグループコード 注意 ファミリグループはファミリグループ (tigrt0198m000) セッションで事前に定義しておかなければなりません。メインファミリグループは、構造レベル (tigrt0199m000) セッションで定義しなければなりません。 ファミリグループ コードの記述またはコード名 ファミリ ファミリまたはサブファミリの名前 ファミリコード要素 生成されるファミリコードに含まれるコード要素 デフォルト デフォルトは、そのレベルの長さに応じて異なり、構造レベル (tigrt0199m000) セッションの 1 フィールドで定義されます。 ファミリコード要素の長さは、ファミリ構造におけるそのファミリのレベルによって異なります。 次下位ファミリグループ ファミリ構造における次下位ファミリグループ 注意 ファミリグループは、ファミリグループ (tigrt0198m000) セッションで定義しなければなりません。 |