| # ラインステーションオーダの出力(バーコード) (tiasc2411m000) セッションの目的: 次のバーコードを出力します。 組立オーダ番号 完了レポート (ラインステーションオーダの場合) 完了レポートの取消 (ラインステーションオーダの場合) 間違えた場合は、バーコードを使用したラインステーション完了オーダのレポート (tiasc2211m000) セッションでバーコードを使用して、完了オーダをレポートしたり、完了レポートを取り消したりできます。 次の 2 つの方法のいずれかを使用して、バーコードを出力します。 BWPRINT プログラムを使用した出力 BWPRINT プログラムを使用して、Windows デバイスタイプのプリンタに出力します。 次のステップを実行します。 手順 1. 出力をクリックする [出力] をクリックすると、デバイスの選択 (ttstpsplopen ) セッションが開始されます。 手順 2. デバイスを選択する デバイスタイプが Windows プリンタのデバイスを選択します。デバイスデータ (ttaad3500m000) セッションでデバイスを設定できます。 手順 3. プレビューチェックボックスをオンにする このチェックボックスは、[Windows プリンタオプション] にまとめられています。 手順 4. 続行ボタンをクリックする BWPRINT プログラムが開始され、バーコードのプレビューが表示されます。 手順 5. 出力アイコンをクリックする [出力] アイコンをクリックして、通常使用するプリンタを選択します。 注意 BW/bin ディレクトリには、bwprint.exe ファイルが存在している必要があります。このファイルが存在しない場合は、ワークステーションまたはコンピュータに bwprint をインストールする必要があります BWPRINT は Windows と Unix のどちらでも使用できます Unix 出力キューからの直接出力 手順 1. 出力をクリックする [出力] をクリックすると、デバイスの選択 (ttstpsplopen ) セッションが開始されます。 手順 2. プリンタを選択する 通常使用するプリンタを選択します。 注意 Unix キューから直接出力する場合は、次の前提条件が適用されます。 通常アドオンカートリッジ内にある特殊なフォントを使用する プリンタフォントを初期化するためのスクリプトファイルが正しくインストールされている スクリプトファイルに、プリンタコードを識別するためのロジックが正しく存在している。システム管理者はスクリプトを正しく設定する必要があります。この手順は複雑なので、代わりに方法 1 (BWPRINT) を使用することをお勧めします 関連トピック 組立管理の概要 Windows NT 用バーコード 使用するバーコードタイプ スキャン用ハードウェアに適したバーコードのタイプを選択します。 アクションコードを出力 このチェックボックスがオンの場合、アクションコード (｢完了｣ および ｢取消｣) が出力されます。これらのコードは、バーコードを使用したラインステーション完了オーダのレポート (tiasc2211m000) セッションで使用されます。 ラインステーションオーダを出力 このチェックボックスがオンの場合、ラインステーションオーダも出力されます。 出力 入力された選択が出力されます。 |