| # 計測タイプ (tsmdm0165m000) セッションの目的: 計測の定義およびメンテナンスを行います。 計測は、上限、下限、および標準値などの詳細を利用して行うと、品目の予防メンテナンスを計画する場合に便利です。品目の動作が想定値と一致しない場合は、ERP から警告が発せられるので、品目の障害またはブレイクダウンが発生する前に、正しい措置をとることができます。 計測は以下のサービスモジュールで使用します。 サービス計画および概念 サービスオーダ管理 作業管理システム 計測 計測のコード 記述 計測の名称または記述 工具タイプ 計測に必要な工具または設備 使用傾向 計測システムの動作パターン。これは y= f(x) と定義できます。ここで、y は従属変数、x は独立変数です。 ERP では以下の使用傾向タイプをサポートします。 なし: 使用傾向がない場合に、このオプションを使用します。 増加: 従属変数の計測が時間の経過に従って増加する場合に、傾向が増加すると言います。 減少: 従属変数の計測が時間の経過に従って減少する場合に、傾向が減少すると言います。 周期的増加: 従属変数の計測が時間の経過に従って周期的に増加する場合に、傾向が増加すると言います。 周期的減少: 従属変数の計測が時間の経過に従って周期的に減少する場合に、傾向が減少すると言います。 範囲内: 計測が想定範囲内の値である場合に、傾向が範囲内であると言います。 範囲外: 計測が想定範囲外の値である場合に、傾向が範囲外であると言います。 独立変数 結果を生成するためにモデルで使用される、入力または予測子として作成される変数 独立変数 独立変数についての記述 従属変数 入力にもとづいたモデルによって設計済の式から生成される、変数または出力 従属変数 従属変数についての記述 独立標準値 従属変数が従属標準値に達したときの、独立変数の想定値。このフィールドは、予測の生成または計画中に使用されます。 従属標準値 従属変数の標準値。クラスタのシリアル番号付品目にメンテナンスが必要な時期を指定します。 上限 従属変数の最大値。計測は上限を超えてはいけません。 注意 限界超過警告フィールドで、計測がこの値を超えたときに、ERP LN からユーザに発せられる警告を選択することができます。 下限 従属変数の最小値。計測が下限を下回ってはいけません。 注意 限界超過警告フィールドで、計測がこの値を下回ったときに、ERP LN からユーザに発せられる警告を選択することができます。 限界超過警告 従属変数の計測が定められた範囲内にないと、ユーザに警告が発せられます。 限界超過警告 警告の名称または記述 フォローアップ活動 終了を促したり、実行する必要のある新規活動をレビューする活動 フォローアップ活動 フォローアップ活動についての記述 指示テキスト テキスト (追加) 関連トピック テキストを使用するには |