| # 代替品目 - 品目ブレイクダウン (tscfg1120m000) セッションの目的: 品目ブレイクダウンのさまざまな親の下の構成要素に対し、代替品目を指定します。 品目ブレイクダウンが変更されると、代替品目の該当する品目が更新されます。品目ブレイクダウン関係が削除されると、該当する代替品目も削除されます。 所要量ラインに親品目が存在しない場合、その構成要素が存在するすべての品目ブレイクダウンに対するすべての代替品目のリストが表示されます。 注意 [品目] フィールドが編集可能な場合のみ、代替品目を選択できます。 親品目 代替品目を指定する親品目 位置 品目ブレイクダウンにおける子品目の位置 連番 品目コードまたは製造元部品番号と組み合わせる番号。構成要素、品目、機械、または設備を一意に識別します。 このシリアル番号は通常、品目に取り付けられた識別プレートに、製造元部品番号やその他の識別データと合わせて示されています。 品目 代替品目によって交換可能な品目 指定可能な値 購買 製造 一般 代替 代替材料レコードの識別番号 代替優先順位 代替優先順位は、ERP LN がどの代替品目を最初に選択するかを決定します。 指定可能な値 [使切]: 期限が経過した材料 (使切材料) で、最初に使用する必要があります。 [オリジナル]: 標準品目 1: 標準材料 (および使切材料がある場合はその使切材料) の在庫が不十分な場合に選択される代替材料 2:標準材料および最初の代替材料 (および使切材料がある場合はその使切材料) の在庫が不十分な場合に選択される代替材料 3、4、5、: より優先順位の低い代替材料 9: もっとも優先順位の低い代替材料 関連トピック 代替材料の検索 代替品目 代替品目 矢印を使用して、品目(tsmdm2100m000) セッションから品目を選択します。 記述 代替品目の名称またはコード 発効時間 代替品目が有効になる最初の日付 注意 開始日は、システム日付以降でなければなりません。 関連トピック 代替品目 失効時間 代替品目が有効である最後の日付 上の優先順位に移動 選択した代替材料ラインを、すぐ上の優先順位に移動します。 下の優先順位に移動 選択した代替材料ラインを、すぐ下の優先順位に移動します。 代替品目 - 品目ブレイクダウンの出力 代替品目 - 品目ブレイクダウンの出力 (tscfg1420m000) セッションを開始します。このセッションを使用して、出力するレコードの範囲を選択します。 |