| # 組立ラインの割当の定義 \ Infor ERP 製造\組立管理\組立ライン\組立ライン - tiasl1530m000 セッションを開きます。割当はプロセスの特徴を定義するために使用されます。組立ラインの割当の定義は、ボトルネックなしに組立プロセスを進めることができるような方法で、作業と資源 (つまり、作業者と機械) を組立ラインにリンクするプロセスです。この関係のセットは、割当と呼ばれます。割当ごとに、サイクル時間が定義されます。このサイクル時間は、ラインのタクトタイムとも呼ばれるライン速度を示します。割当は、日付に対して有効です。 プロセス特徴 割当を使用して定義できるプロセス特徴には、いくつかの種類があります。組立ライン全体に適用可能なプロセス特徴は、ラインレベルの割当を対象に定義されます。ラインステーションに適用されるプロセス特徴は、各ラインステーションに割当を作成することで定義します。これにより、ラインステーションの割当がすべて、ラインレベルの割当にリンクされます。ラインレベルの割当が有効になると、それにリンクされたラインステーション割当がすべて有効化されます。 割当は組立ラインに対して定義します。各割当について、平均サイクル時間、非平均サイクル時間、および割当の有効期間を指定します。割当の有効期間を定義するには、割当の発効日と失効日を指定する必要があります。 ラインに適用される平均サイクル時間の割当: その日付の非平均割当のサイクル時間にもとづく平均サイクル時間を指定および使用します。組立管理モジュールでは、計画に平均割当を使用します。計画は、サイクル時間、カレンダー、利用性タイプにもとづいています。平均割当は 1 日間有効です。 ラインステーションに適用される非平均サイクル時間の割当: 非平均割当は、1 日の中の特定の時間にもとづきます。非平均ラインレベル割当は、ラインステーションレベルにのみリンクされます。 注意 平均サイクル時間は数学的な平均ではなく、丸一日にわたって非平均サイクル時間に対して適切な平均とみなされる値です。 それぞれの日付は、平均割当と非平均割当によって完全にカバーされている必要があります。このため、たとえ作業が行われない時間帯があっても、それぞれの時間帯について非平均割当が有効になるようにしてください。平均割当は丸一日にわたって自動的に適用されます。ERP LN はカレンダーから稼働日の作業時間を取り込みます。 非平均割当は、オーダ内容を定義するために使用します。生成済 (非凍結) オーダでは、オーダの内容は最初に有効なその日の非平均割当にもとづきます。凍結オーダでは、オーダの内容はオーダの凍結時に有効な非平均割当にもとづきます。 非平均割当は、順序付けの際にリードタイムをオフセットする場合に使用されます。オーダが順序付けされると、各オーダのリードタイムが計算されます。このリードタイムはサイクル時間を算出基準とします。適用可能なサイクル時間は、非平均割当から取得されます。 プロセス特定を定義するには、次のステップを実行します。 ステップ 1: メイン組立ラインを選択します。特定メニューの割当をクリックします。組立ライン - 割当 (tiasc5510m000) セッションが開始されます。 ステップ 2: 組立ラインの組立割当を定義します。 ラインステーションへの割当のリンク \ Infor ERP 製造\組立管理\組立ライン\組立ラインを開きます。 割当をラインステーションにリンクするには、次のステップを実行します。 組立ラインを選択します。特定メニューの割当をクリックします。組立ライン - 割当 (tiasc5510m000) セッションが開始されます。 前述のステップで定義した非平均ラインセグメントを選択します。特定メニューのラインステーション割当をクリックします。組立ライン - 割当およびラインステーション (tiasc5520m000) セッションが開始されます。 組立ラインに属するラインステーションを追加します。すべてのラインステーションに対して、次の値を指定する必要があります。 作業必要 人員数 作業必要 機械数 すべてのラインステーションのサイクル 時間の数。サイクル時間の数は、この割当のラインステーションで 1 つの組立オーダを処理するのに必要な時間です。この時間はいくつかのサイクルとして表されます。たとえば、サイクル時間が 2 分間の場合、10 分間は 5 サイクルとして表されます |