| # 出庫勧告の生成 (whinh4201m000) セッションの目的: 出庫勧告を作成します。また、出庫勧告、不足リスト、ラベルを勧告別や単位別に出力できます。出庫勧告は、出庫勧告 (whinh4525m000) セッションで表示できます。 注意 処理するオーダの範囲や特定のオーダは、次のように選択できます。 特定のオーダを選択するには、特定オーダ選択をクリックします。特定オーダ選択 (whinh2800m000) セッションが開始されるため、最大で 10 オーダを選択できます。 別のオーダを選択して処理するには、選択のリセットをクリックします。この結果、特定オーダ選択 (whinh2800m000) セッションで選択した内容が削除されます。 新しく特定の選択を行うには、特定オーダ選択をクリックします。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 出荷選択範囲 実行 複数の倉庫オーダラインが勧告されるとき、それらのグループに割り当てられるコード。ユーザが倉庫オーダライングループの入庫または出庫勧告を生成するときに、実行番号をマニュアルで入力または選択しない場合、実行番号の割当または作成を行います。この場合、たとえばユーザは出庫オーダライン (whinh2120m000) セッションで勧告作成コマンドを使用して出庫勧告を作成します。実行番号がユーザ別に割り当てられます。たとえば、ユーザ A が特定の日に作成したすべての入庫勧告に特定の実行番号を取得し、ユーザ B が作成した入庫勧告には別の実行番号を取得します。出庫移動の場合、ユーザは出庫勧告の発行、ピッキングリストの作成、および実行番号別ピッキングリストの確認を行うことができます。入庫移動の場合は、保管リストの作成および実行番号別保管リストの確認ができます。 注意 実行 (whinh4100s000) セッションの再使用を常に許可チェックボックスがオフの場合に、完全に処理されていない出庫勧告に割り当てられた実行番号を選択すると、次のいずれかの選択を求めるダイアログボックスが表示されます。 No (この実行番号をスキップする場合) Yes (現在のインスタンスにこの実行番号を再使用する場合) 再使用を常に許可 (この実行番号の再使用を常に許可する場合) 3 番目のオプションを選択すると、実行 (whinh4100s000) セッションの再使用を常に許可チェックボックスが自動的にオンになります。 選択範囲の上書き このチェックボックスがオンの場合、 実行番号で特定される倉庫オーダラインのセットは、ユーザ定義の選択範囲を上書きします。 オプション クロスドックオーダの作成 このチェックボックスがオンの場合、出庫勧告不足に関するクロスドックオーダが作成されます。クロスドックオーダの要求数量は、在庫不足と同じになります。 代替品目を処理 このチェックボックスがオンの場合、要求された品目が利用不可であり、代替資材が部品表 (BOM) で定義されていると、代替資材が発行されます。 導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0500m000) セッションの使切および代替材料を使用チェックボックスがオフになっている場合、このチェックボックスは表示されません。 関連トピック 部品表の代替資材 在庫不足での出庫勧告の作成 このチェックボックスがオンの場合、在庫が不足している場合でも出庫勧告が作成されます。 注意 このオプションを使用できるのは、在庫処理パラメータ (whinh0100m000) セッションの事前マイナス在庫チェックボックスがオンの場合だけです。 出力 勧告 このチェックボックスがオンの場合、出庫勧告が作成後に出力されます。 不足 このチェックボックスがオンの場合、引当不可の品目の不足リストが出力されます。 デバイス選択 次のいずれかを選択します。 デフォルトデバイス ユーザ別デフォルトデバイス (whwmd1545m000) セッションにデフォルト設定されたプリンタでピッキングリストが出力されます。 指定デバイス 出力ボタンをクリックすると表示されるダイアログボックスから選択したプリンタでピッキングリストが出力されます。 ラベルの出力 ラベル出力 勧告済商品にラベルを出力するかどうか、および出力する場合の方法を示します。 ラベルレイアウト ラベルの出力で従う必要があるレイアウトのコード 出力で次のいずれかのオプションを選択した場合は、ラベルレイアウトを指定する必要があります。 ライン別 単位別 関連トピック ラベルのレイアウトと出力 扱い単位の出力ラベル このチェックボックスがオンの場合、勧告済商品に対して扱い単位ラベルが出力されます。ラベルレイアウトフィールドで、扱い単位ラベルレイアウトを選択する必要があります。 扱い単位ラベルレイアウト 扱い単位ラベルを出力する場合に従う必要のあるレイアウトのコード。扱い単位ラベルの出力チェックボックスがオンになっている場合、このフィールドは必須です。 関連トピック ラベルのレイアウトと出力 扱い単位のコピー数 出力する扱い単位ラベルごとのコピー数 勧告ログ 勧告ログ 出庫勧告ログを作成する必要があるかどうか、また作成する場合はどの種類を作成するのかを示します。 出庫勧告ログでは、ERP LN が出庫勧告を生成するときに行った決定を表示できます。出庫勧告ログは、たとえば、品目不足がレポートされている理由や予測していなかった他の在庫が勧告された理由などを追跡するために使用できます。 出庫勧告ログは、出庫勧告ログ (whinh3526m000) セッションで表示できます。出庫勧告ログ (whinh3526m000) セッションを開始するには、現在のセッションにある勧告ログをクリックします。 出庫勧告ログ オーダ選択範囲 出荷参照 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 出庫勧告が作成される出荷参照 返品オーダを含む このチェックボックスがオンの場合、選択範囲の返品オーダについても出庫勧告が生成されます。 特急オーダのみ このチェックボックスがオンの場合、選択範囲の特急オーダの出庫勧告のみが生成されます。 DMS 品目 DMS 品目 範囲内の DMS 品目の包含/除外 関連トピック 直接資材供給 (DMS) DMS を適用 このチェックボックスがオフの場合、標準の出庫勧告機能が DMS 品目に適用されます。 このチェックボックスがオンの場合、 直接資材供給 (DMS) が品目に適用されます。 DMS 品目が限定に設定されると、品目と倉庫の範囲を除く、セッション内のすべての範囲が利用できなくなります。 DMS 品目が包含に設定されると、セッション内のすべての範囲が利用可能になります。 注意 2 番目のケースでは、ユーザが適用した範囲に加えられた変更が在庫の DMS の結果に影響を及ぼす場合があります。たとえば、計画納期/時刻範囲を変更すると、優先順位の高い需要が出庫勧告の実行から除外され、それより優先順位の低い需要が最初に対処される場合があります。 在庫の DMS では、倉庫範囲も考慮されます。 DMS は、倉庫供給構造関係 (whinh6141m000) セッションで供給倉庫として定義された倉庫にのみ実行されます。 関連トピック 直接資材供給 (DMS) 積荷計画 積荷計画 このチェックボックスがオンの場合、出庫勧告は、選択している積荷や出荷にリンクされている出荷オーダラインにもとづいて生成されます。 関連トピック 倉庫手順を定義するには 積荷の作成について 出力エラー このチェックボックスがオンの場合、積荷計画にもとづいて出庫勧告が作成および発行された際に発生したエラーが出力されます。 オーダ処理 計画納期によるオーダ このチェックボックスがオンの場合、オーダは出庫オーダラインの計画納期/時刻で決定される順番で処理されます。 このチェックボックスがオフの場合、オーダはオーダタイプ優先順位フィールドで指定されている順番で処理されます。 オーダ発生元 出庫勧告を処理する優先順位 含む このチェックボックスがオンの場合、出庫勧告はこのオーダ発生元を持つ倉庫オーダについて生成されます。 勧告 勧告を生成します。 勧告のみ 選択している範囲の出庫勧告を生成するには、このコマンドを使用します。このコマンドで生成される出庫勧告の自動発行は、適用される出庫手順に関係なく抑制されます。 勧告取消 この機能は、選択したレコードに対して生成された勧告を取り消すために使用します。 選択のリセット 特定オーダ選択 (whinh2800m000) セッションで行った選択をリセットするため、選択範囲を指定できます。新しく特定の選択を行うには、特定オーダ選択をクリックします。 注意: 以前の特定の選択は、選択をリセットしてから特定オーダ選択をクリックした場合のみ特定オーダ選択 (whinh2800m000) セッションから削除されます。選択をリセットせずに新しく特定の選択を入力すると、特定の選択と選択範囲を切り替えることができます。 特定オーダ選択 特定オーダ選択 (whinh2800m000) セッションが開始されます。 |