| # 設計部品表比較レポートの出力 (tiedm1414m000) セッションの目的: 設計部品表で比較を実行します。 次の 3 つのレベルを比較できます。 2 つの異なる設計品目の設計部品表の比較 同じ設計品目の異なる改訂の設計部品表の比較 異なる設計品目、または同じ設計品目の異なる改訂の基準の比較 関連トピック 設計データ管理の要約 設計部品表 設計品目 参照指示の概要 設計品目 1 開発処理の品目 設計品目の複数の改訂を定義できます。一般に、最新の改訂はまだ設計かテストのフェーズで、他の改訂が製造に取り込まれており、古い改訂は廃止されています。 通常品目が改訂管理可能になるのは、設計データ管理モジュールからコピーされた場合だけです。 改訂 2 つの設計部品表を比較するときの基準にする改訂を選択します。 ERP LN は、同じ設計品目の改訂を基準にして 2 つの設計部品表を比較します。 設計有効化コード 2 つの設計部品表を比較するときの基準にする有効化コードを選択します。 設計品目 2 開発処理の品目 設計品目の複数の改訂を定義できます。一般に、最新の改訂はまだ設計かテストのフェーズで、他の改訂が製造に取り込まれており、古い改訂は廃止されています。 通常品目が改訂管理可能になるのは、設計データ管理モジュールからコピーされた場合だけです。 改訂 2 つの設計部品表を比較するときの基準にする改訂を選択します。 ERP LN は、同じ設計品目の改訂を基準にして 2 つの設計部品表を比較します。 設計有効化コード 2 つの設計部品表を比較するときの基準にする有効化コードを選択します。 ERP LN は、同じ設計品目の有効化コードを基準にして 2 つの設計部品表を比較します。 記述 設計品目についての記述 記述 設計品目についての記述 改訂 改訂についての記述 設計有効化コード 2 つの設計部品表を比較するときの基準にする有効化コードを選択します。 改訂 改訂についての記述 設計有効化コード 2 つの設計部品表を比較するときの基準にする有効化コードを選択します。 例外および参照指示の出力 このチェックボックスがオンの場合、設計部品表ラインにリンクする参照指示がレポートに含まれます。 関連トピック 参照指示の概要 |