| # 製造オーダ (tisfc0101m100) セッションの目的: 製造オーダを表示およびメンテナンスします。このセッションでは、製造オーダの資材関連および作業関連のいくつかのタスクを実行できます。 次のタスクを実行できます。 資材 在庫および在庫不足をチェックします。在庫タブで、製造オーダの在庫を表示して不足がないかを調べることができます。また、製造オーダ別不足の出力 (tisfc0418m000) セッションを使用して、特定の日に特定の製造オーダに関して資材不足が発生するかどうかを判断できます。このセッションを開始するには、セッションのヘッダまたは在庫タブの出力をクリックします。 資材を追加/削除するか、見積資材を代替資材に置換します。製造オーダの状況がまだ有効でない場合、見積資材タブでこの操作を行うことができます。 作業 製造開始時間を変更するなど、製造オーダまたは作業を再計画します。製造オーダの開始日は、ヘッダで変更できます。特定作業の開始日は製造計画タブで変更できます。 代替ワークセンタを使用するなどして、作業を変更します。作業の状況がまだ完了でない場合、製造計画タブで作業を変更できます。 作業を追加します。製造オーダの状況がまだ有効でない場合、製造計画タブで作業を追加できます。 能力チェックを行います。製造計画タブで作業を選択し、特定メニューの利用率セッションをクリックします。 製造のオーダ状況が計画済である製造オーダを発行するには、特定メニューのオーダの発行をクリックします。 注意 通常、これらのタスクは工程スケジューラまたは計画者が行います。ただし、会社のタイプによっては、サプライチェーン計画者などの人員もタスクを実行できる場合があります。 製造オーダライン タブのラインは次のセッションを参照します。 製造計画 製造計画タブのラインは、製造計画 (tisfc0110m000) セッションを参照します。製造オーダの作業を表示できます。詳細情報を表示するには、作業をダブルクリックします。 見積資材 見積資材タブのラインは、見積資材 (ticst0101m000) セッションを参照します。製造オーダに必要な資材を表示できます。詳細情報を表示するには、見積資材をダブルクリックします。 在庫 在庫タブのラインは、製造オーダ別在庫 (tisfc0516m000) セッションを参照します。製造オーダに必要な資材で在庫にあるものを表示し、利用可能な数量を確認することができます。詳細情報を表示するには、在庫内の品目をダブルクリックします。 パフォーマンスについての注意 このセッションの設定はシステムパフォーマンスや データベースの拡張に影響することがあります。 詳細は、次の情報を参照してください: 作業を伴わない製造オーダおよび工程管理でのアーカイブおよび削除 関連トピック 製造オーダに対する不足の発生を防ぐには オーダ文書の使用 再作業オーダ 製造オーダ 指定された納期で指定された数量の品目を製造するオーダ デフォルトのオーダシリーズを工程管理パラメータ (tisfc0500m000) の製造オーダの製造オーダシリーズフィールドで定義できます。 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 製造オーダ 製造オーダのオーダ状況 品目 製造オーダによって製造される品目 この品目は品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションで定義されている必要があり、この品目の原価計算データは品目 - 原価計算 (ticpr0107m000) セッションで定義されている必要があります。この品目は次のタイプのいずれかである必要があります。 製造 購買 一般。この品目は標準品目またはカスタマイズ品目です。 改訂 品目の改訂 デフォルト 製造オーダのメンテナンスのデフォルトでは、現行の改訂が製造オーダにリンクされます。 改訂を製造オーダにリンクすると、オーダの発効日が改訂の発効日に変更されます。設計品目の改訂の取得ボタンを使用して、製造オーダの発効日にもとづいて改訂を決定します。 関連トピック 設計データ管理の要約 オーダ数量 製造予定のオーダ数量。資材および時間の見積はこの数量にもとづきます。 工順または日付がまだ入力されていない場合、カレンダーはデフォルト工順と 100% の利用率を基準にします。 現在のフィールド値を変更するときに有効化コードを使用すると、各有効化コードの見積資材 (ticst0101m000) セッションにあるオーダ数量フィールドの値が変更され、それらの合計が現行フィールドの値と同じになり、数量が各有効化コードに均等に配分されます。 注意 オーダ数量は、たとえば 10 から 7 へと減らすことができます。ただし、作業完了とレポートされている数量に満たない値にまでオーダ数量を減らすことはできません。作業の数量よりも少ないオーダ数量を入力する必要がある場合は、先に作業の数量を減らす必要があります。この操作を行う場合は、以下を考慮する必要があります。 作業状況が完了の場合は、作業状況を有効に設定しなおす必要があります。 作業にカウントポイントが使用されている場合は、最初にカウントポイントを削除すれば、より少ない数量でオーダを完了できます。 関連トピック オーダ数量依存の工順 有効化構成の概要 出庫資材の指定 オーダ数量 品目の在庫の計測単位。たとえば、個、キログラム、1 ダース、メートルなどがあります。 棚卸単位は、計測を変換する際の基準単位としても使用されます。特に、購買オーダや販売オーダのオーダ単位や価格単位に関する変換で使用されます。これらの変換では、常に基準単位として棚卸単位が使用されます。このため、棚卸単位はすべての品目タイプ、また在庫として保存できない品目タイプにも適用できます。 倉庫 製品が保管される倉庫。製造された品目の計画在庫処理は、この倉庫で作成されます。 工順 製造品目の製造に関する工順。工順が入力されていない場合、製造オーダに関して定義されている見積製造原価はありません。 デフォルト デフォルト工順は、オーダ数量依存工順が使用されていなければ、工順パラメータ (tirou0100m000) セッションのデフォルト工順フィールドを基準にします。 関連トピック 標準工順 オーダ数量依存の工順 原価計算のための工順選択 再作業オーダ このチェックボックスがオンの場合、製造オーダは再作業オーダです。 関連トピック 再作業オーダ テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。 参照 この日付は、セッションで定義される作業ラインおよび部品表ラインの選択を決定します。 部品表 (tibom1110m000) 工順作業 (tirou1102m000) 関連トピック 資材と作業の発効日 計画方法 計画方法フィールドが前方の場合、納期は製造開始フィールドにもとづいて将来に向かって計画されます。 計画方法フィールドが後方の場合、製造開始日は計画納期フィールドにもとづいて過去に向かって計画されます。 このフィールドは次のオーダについてのみ変更できます。 マニュアル入力したオーダ 倉庫管理パッケージから転送されたオーダ 製造開始 オーダの製造開始が計画されている日時。製造開始フィールドは、製造オーダの作成時に入力されます。製造計画が変更されると、この日付は自動的に更新されます。 オーダの開始日は、以下のモジュールで生成された計画オーダからコピーできます。 倉庫オーダ 在庫計画 資源所要量計画 前方計画: 計画方法フィールドの値が前方の場合は、製造開始日を使用して納期を計算できます。 後方計画: 計画方法フィールドの値が後方の場合は、品目の納期およびオーダリードタイムから製造開始日を決めることができます。製造開始日は次のように計算されます: 製造開始日 = 納期 - 品目のオーダリードタイム この式は次の場合に使用されます。 製造オーダをマニュアル入力する 計画ボタンをクリックして製造開始日を再計算する タイプが製造の品目の製造オーダに工順がなく、製造オーダが工程管理モジュールに転送される 注意 製造オーダに使用されるカレンダーは、工順パラメータ (tirou0100m000) セッションの使用カレンダータイプフィールドの値によって決まります。 使用カレンダータイプフィールドが会社の場合、会社カレンダー (会社 (tcemm1170m000) 詳細セッションで定義されます) が使用されます。 使用カレンダータイプフィールドがワークセンタの場合、ワークセンタの部署のカレンダー (部署 (tcmcs0565m000) 詳細セッションで定義) が使用されます。 使用カレンダータイプフィールドでワークセンタを選択しても、ワークセンタのカレンダーを使用できない場合は、部署の企業単位のカレンダーが使用されます。 使用カレンダータイプフィールドでワークセンタを選択しても、ワークセンタのカレンダーと企業単位のカレンダーのいずれも使用できない場合には、部署の会社のカレンダー (会社 (tcemm1170m000) 詳細セッションで定義) が使用されます。 計算された開始日は、マニュアルで修正できます。 要求された納入 製造オーダについて顧客が要求している日付 計画方法が前方の場合、要求納期は、製造オーダが生成された時点の計画納期と同じです。 計画方法が後方の場合、要求納期は計画の開始時点です。 計画納期 製造オーダの納入日および時間 指定可能な値 製造品目が繰返生産品目の場合、納期についてスケジュール期間が定義されている必要があります。スケジュール期間はカレンダーおよび期間モジュールで定義することが可能で、繰返生産モジュール内のスケジュールにリンクされている必要があります。 オーダの納期は、以下のモジュールで生成された計画オーダからコピーされます。 在庫計画 資源所要量計画 前方計画: 計画方法フィールドの値が前方である場合、品目の開始日およびオーダリードタイムから納期を算定できます。納期は次のように計算されます: 製造開始日 = 納期 + 品目のオーダリードタイム この式は次の場合に使用されます。 製造オーダをマニュアル入力する 計画ボタンをクリックして製造開始日を再計算する タイプが製造の品目の製造オーダに工順がなく、製造オーダが工程管理モジュールに転送される 注意 製造オーダに使用されるカレンダーは、工順パラメータ (tirou0100m000) セッションの使用カレンダータイプフィールドの値によって決まります。 使用カレンダータイプフィールドが会社の場合、会社カレンダー (会社 (tcemm1170m000) 詳細セッションで定義されます) が使用されます。 使用カレンダータイプフィールドがワークセンタの場合、ワークセンタの部署のカレンダー (部署 (tcmcs0565m000) 詳細セッションで定義) が使用されます。 使用カレンダータイプフィールドでワークセンタを選択しても、ワークセンタのカレンダーを使用できない場合は、部署の企業単位のカレンダーが使用されます。 使用カレンダータイプフィールドでワークセンタを選択しても、ワークセンタのカレンダーと企業単位のカレンダーのいずれも使用できない場合には、部署の会社のカレンダー (会社 (tcemm1170m000) 詳細セッションで定義) が使用されます。 後方計画: 計画方法フィールドの値が後方である場合、納期を使用して製造開始日を計算できます。 計算された納期は、マニュアルで修正できます。 確定納期 工程計画者などによって顧客に対して確定された製造納期。製造オーダが完了するまでは、マニュアルでこの日付を変更できます。 関連トピック オーダ品目調達予定日の算定 キュー時間の圧縮 ペギング - ダウンストリーム/アップストリーム ぺギング - アップストリームをクリックすると、GBF ブラウザが開始され、製造オーダの供給オーダ、つまり先行する製造オーダや購買オーダを表示できます。 ぺギング - ダウンストリームをクリックすると、製造オーダの需要オーダ、つまり後続の製造オーダや販売オーダが表示されます。 次の場合にのみペギングを開始できます。 製造オーダ日がシナリオの開始日と終了日の間である 製造オーダが実際シナリオの一部である 次のいずれかのセッションが実行されている: オーダ計画の生成 (cprrp1210m000) セッション (ペギング関係の更新チェックボックスがオン) ペギング関係の生成 (cprrp0240m000) セッション 詳細については、計画オーダのペギングを参照してください。 オーダの発行 製造オーダの状況が発行済に変更されます。 オーダ内訳 オーダ内訳 (tisfc0105m000) セッションが開始されます。 次の場合にのみクリックできます。 導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0500m000) セッションの有効化構成チェックボックスがオンである 製造オーダのオーダ内訳が使用可能 関連トピック 有効化構成の概要 製造オーダ文書の出力 製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションが開始されます。 製造オーダ文書の出力と発行 製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションでオーダ文書が出力された後、計画製造オーダの状況が自動的に発行済になります。 製造オーダの出力 製造オーダの出力 (tisfc0401m000) セッションが開始されます。 次の資材の納入の出力 次の資材の納入の出力 (tisfc0404m000) セッションが開始されます。 不合格の出力 不合格の出力 (tisfc0403m000) セッションが開始されます。 製造オーダ別資材不足の出力 製造オーダ別不足の出力 (tisfc0418m000) セッションが開始されます。 品目およびプロジェクト別製造オーダの出力 品目およびプロジェクト別製造オーダの出力 (tisfc0410m000) セッションが開始されます。 製造オーダ原価計算の概要の出力 製造オーダ原価計算の概要の出力 (ticst0417m000) セッションが開始されます。 |