| # Productiesnelheid en cyclustijd op basis van een normtabel berekenen Productiesnelheid De productiesnelheid is het aantal normeenheden per minuut of per uur waarmee een taak kan worden uitgevoerd voor een combinatie van een waarde op de x-as en een waarde op de y-as uit de normtabel, vermenigvuldigd met een omrekeningsfactor. Deze omrekeningsfactor wordt in de sessie Normtijdentabellen (tirou0130m000) voor de normtabel gedefinieerd. NB Als u een waarde hebt geselecteerd die niet wordt weergegeven op de x-as of de y-as, wordt de productiesnelheid berekend door lineaire interpolatie. Zie Berekening op basis van normtabellen voor meer informatie. Voorbeeld 1 (normeenheden in MINUTEN)
Code normtabel | AAA Planken zagen
Omrekeningsfactor | 1,0000
Breedte plank in mm | Diameter plank in mm | 50,00 | 70,00 | 90,00
4,00 | - | 7 | 6 | 5
6,00 | - | 5 | 4 | 3
8,00 | - | 3 | 2 | 1
Als een plank een breedte van 60,00 mm en een dikte van 4 mm heeft, kunnen zes planken worden gezaagd als de omrekeningsfactor 1,0000 is. Als u de omrekeningsfactor in 10,0000 wijzigt, kunnen 60 planken per minuut worden gezaagd. De waarden in de tabel blijven ongewijzigd, ongeacht de waarde van de omrekeningsfactor. Het resultaat van een wijziging is pas zichtbaar na de berekening van de normtijd en de productiesnelheid (normeenheden) op het veld Berekende normtijd en het veld Berekende productiesnelheid in de sessie Normtijd berekenen (tirou0230m000). Het aantal eenheden wordt per minuut of per huur weergegeven, afhankelijk van de waarde van het veld Tijdseenheid productiesnelheid in de sessie Parameters routing (tirou0100m000). Cyclustijd De cyclustijd is de vereiste normtijd in MINUTEN om een bewerking uit te voeren voor één artikel voor de combinatie van een waarde op de x-as en een waarde op de y-as uit de normtabel, vermenigvuldigd met twee omrekeningsfactoren. Deze factoren worden gedefinieerd op het veld Omrekeningsfactor normtijden in de sessie Normtijdentabellen (tirou0130m000) en het veld Factor voor normtijd in de sessie Normtijd berekenen (tirou0230m000). NB Als u een waarde hebt geselecteerd die niet wordt weergegeven op de x-as of de y-as, wordt de cyclustijd berekend door interpolatie. Voorbeeld 2 (normtijden in MINUTEN)
Normtabel | 10B Gaten boren
Omrekeningsfactor | 1,0000
Dikte plank in mm | Dikte gat in mm | 5,00 | 7,00 | 9,00
40 | - | 0,500 | 1,000 | 1,500
50 | - | 1,000 | 1,500 | 2,000
75 | - | 2,000 | 2,500 | 3,000
Als de omrekeningsfactor 1,0000 is, is er een halve minuut nodig om een gat te boren met een doorsnede van 5 mm in een plaat met een dikte van 40 mm. Als u de omrekeningsfactor wijzigt in 10,000, duurt het 5 minuten om het gat te boren. De waarden in de tabel blijven ongewijzigd, ongeacht de waarde van de omrekeningsfactor. Het resultaat van een wijziging is pas zichtbaar nadat de berekening en de productiesnelheid (normeenheden) zijn uitgevoerd op de berekende normtijdvelden en de berekende productiesnelheidsvelden in de sessie Normtijd berekenen (tirou0230m000). Gerelateerde onderwerpen Berekening op basis van normtabellen |