| # Volgordebepaling assemblageorders Open de sessie \ Productie (TI)\Assemblagebeheer\Lijnsegmenten\Lijnvolgorden simuleren en aanmaken – tiasl4200m000. Voor meer informatie, zie Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer. In deze procedure moet de volgorde van assemblageorders per lijnstation altijd worden gegenereerd, zelfs wanneer u het algoritme voor de volgordebepaling niet wilt gebruiken. Het proces kan alleen worden voortgezet als de assemblageorders op elke assemblagelijn de status Op volgorde hebben. De volgordebepaling wordt gestart vanaf de roll-off lijn. Hierbij worden de volgorden per assembagelijn bepaald, te beginnen bij de roll-off lijn. Voor de aanvoerlijn moet de volgorde opnieuw worden bepaald. In de sessie Lijnvolgorden simuleren en aanmaken (tiasl4200m000) kunt u voor de volgordebepaling de volgende opties selecteren. Segmentspecifieke optimalisatie: Als dit selectievakje is ingeschakeld, optimaliseert ERP LN de volgorde voor het segment dat op het veld Kernsegment is geselecteerd. U kunt het selectievakje Aangrenzende segmenten inschakelen om de volgorde voor een segment te optimaliseren. Controle aangrenzende segmenten: Als dit selectievakje is ingeschakeld, houdt ERP LN tijdens het optimaliseren rekening met de segmenten die direct vóór en na de opgegeven segmenten voorkomen. Deze actie resulteert in een volgorde die vertaald kan worden naar de aangrenzende segmenten. Dit betekent dat de wijzigingen in de volgorde kunnen worden doorgevoerd. U kunt dit selectievakje alleen inschakelen als het selectievakje Segmentspecifieke optimalisatie is ingeschakeld. Als het selectievakje Lijnspecifieke optimalisatie is ingeschakeld, schakelt ERP LN automatisch het huidige selectievakje in. Lijnspecifieke optimalisatie: Als dit selectievakje is ingeschakeld, optimaliseert ERP LN de volgorde voor alle segmenten die u in deze sessie selecteert. Definieer de selectiecriteria voor de volgordebepaling. Klik op Genereren en controleer of er eventueel foutmeldingen zijn gelogd. Als dat het geval is, moeten correcties worden doorgevoerd. Indien u eerst de gegenereerde volgorden wilt evalueren, schakelt u het selectievakje Volgorde fiatteren niet in, maar voert u eerst een evaluatie uit. Selecteer uw runnummer uit het groepsvak Resultaten volgordebepaling en klik op Evalueren. ERP LN toont dan een overzicht van de volgorde van de assemblageorders binnen de verschillende lijnsegmenten. Klik op Fiatteren om het runnummer te fiatteren. ERP LN slaat de gegenereerde volgorde op, die u u per lijnsegment kunt opvragen in de sessie Lijnsegment - lijnvolgorde (tiasl4500m000). Controleer of de gegenereerde volgorde is opgeslagen. Herhaal de stappen 2 en 3 om de volgorde voor uw aanvoerlijn te bepalen. Open de sessie Assemblageorders (tiasc2502m000) en controleer of uw assemblageorders de status Op volgorde hebben. Controleer of de gerelateerde lijnstationorders nog de status Gepland hebben. Open de sessie Assemblageorders (tiasc2502m000) en controleer het volgende: De assemblageorders met de status Op volgorde hebben een serienummer. ERP LN genereert een As-Built kop. |