| # Hoofdrouting - bewerkingen (tsacm2100m100) Deze sessie kunt u gebruiken om bewerkingen voor de geselecteerde hoofdrouting te definiëren. Deze bewerkingen worden dan beschikbaar voor de routingopties die in de sessie Hoofdrouting - routingopties (tsacm1101m200) kunnen worden gedefinieerd. NB Indien u deze sessie hebt opgestart door te zoomen, kunt u alleen records zoeken en selecteren. Gerelateerde onderwerpen Hoofdroutings en routingopties Een overzichtssessie gebruiken Records muteren in een overzichtssessie Hoofdrouting Een reeks bewerkingen die kan worden uitgevoerd. De referentieactiviteiten op basis waarvan bewerkingen aan een hoofdrouting worden toegevoegd, moeten dezelfde kenmerken hebben, zoals artikel, functioneel element en serviceafdeling. Voorbeeld Alle inspecties, tests, reinigingsactiviteiten, assemblageactiviteiten, demontageactiviteiten en reparatieactiviteiten die u op een machine kunt uitvoeren. Hoofdrouting De omschrijving van de hoofdrouting. Positie Het nummer met behulp waarvan hoofdroutings van meerdere bewerkingen kunnen worden voorzien. / Het versienummer van de bewerking. Dit nummer wordt gebruikt om wijzigingen van gebruikers bij te houden. Volgnummer Een uniek nummer waarmee de manier wordt gedefinieerd waarop bewerkingen van een hoofdrouting worden gesorteerd. Referentieactiviteit De code waarmee de referentieactiviteit wordt geïdentificeerd waarop de bewerking is gebaseerd. Gerelateerde onderwerpen Referentieactiviteiten gebruiken Referentieactiviteit De omschrijving van de referentieactiviteit. Artikel In ERP LN zijn dit de grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten en gereedschappen welke kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd, verkocht, enz. Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één geheel (kit) verwerkt worden, of aanwezig zijn in meerdere productvarianten. U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Voorbeelden van niet-fysieke artikelen zijn: Kostenartikelen (bijvoorbeeld elektriciteit) Serviceartikelen Onderaannemingsdiensten Lijstartikelen (menu's/opties) Omschrijving De omschrijving van het artikel. Functioneel element Een groep uitwisselbare artikelen met dezelfde functie. Functionele elementen kunnen in artikelspecificaties, fysieke specificaties en referentieactiviteiten worden gebruikt. Voorbeeld Het is bij de definitie van een onderhoudsactiviteit voor een configuratie mogelijk een functioneel element op te geven. Op die manier is de activiteit van toepassing op alle artikelen die door dat functionele element worden gedekt. Bovendien ontstaan er zo geen identieke referentieactiviteiten voor vergelijkbare artikelen. Functioneel element De omschrijving van het functionele element. Omsteltijd De tijd die nodig is voor de omstelling van een machine voordat een bewerking kan worden uitgevoerd. De omsteltijd kan lang zijn indien u overgaat van bijvoorbeeld zwarte verf naar witte. De omsteltijd kan kort zijn indien u overgaat van bijvoorbeeld witte verf naar gele. De omsteltijd moet een gemiddelde zijn van alle mogelijke omsteltijden. Deze tijd wordt als werktijd beschouwd. Omsteltijd De tijdsduureenheid die in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) is vastgelegd. Stuktijd medewerkers De totale tijd die voor alle betrokken medewerkers nodig is om de activiteit uit te voeren. Stuktijd machines De tijd die voor de machine nodig is om de activiteit uit te voeren. Ingangstijd De eerste dag waarop een record of een instelling geldig is. De ingangsdatum bevat vaak ook de ingangstijd. Vervaltijd De laatste datum waarop een record of een instelling geldig is. Met de vervaldatum wordt vaak ook de vervaltijd vermeld. NB Als de vervaldatum in het verleden ligt, kunt u deze bewerking niet wijzigen. |