| # Normtijdentabellen (tirou0130m000) Deze sessie kunt u gebruiken om normtabellen vast te leggen. De normtijden en normeenheden die in de normtabellen zijn vastgelegd, worden gebruikt voor het berekenen van de productiesnelheid en de cyclustijd van een artikel. In de detailsessie Normtijdentabellen (tirou0130m000) legt u de omschrijving van de kolommen (X-as) en de rijen (Y-as) vast. Tevens definieert u het aantal kolommen en rijen. Tenslotte, toetst u waarden in voor elk van de kolommen en rijen. Vanuit de sessie Normtijdentabellen (tirou0130m000) kunt u de sessie Normtijden (tirou0131m000) starten. In deze sessie kunt u normtijden of normeenheden vastleggen aan de hand van de waarden van de rijen en kolommen van de normtabel. Gerelateerde onderwerpen Productiesnelheid en cyclustijd op basis van een normtabel berekenen Berekening op basis van normtabellen Normtijdentabel Een tabel met de benodigde tijden voor het uitvoeren van een taak (normtijden) of de aantallen keren dat een taak kan worden uitgevoerd binnen een bepaalde tijdseenheid (normeenheden).. De normtijden of normeenheden hangen af van de twee series waarden in de kolommen (X-as) en de rijen (Y-as) van de tabel. Voorbeeld De tijd die nodig is om een gat te boren is afhankelijk van de dikte van het materiaal en de diameter van het gat. Een normtabel met normtijden ziet er als volgt uit:
| Dikte (mm)
Diameter (mm) | 1 | 2 | 3 | 4
0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8
1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1
1.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3
De normtijd voor het boren van een gat met een diameter van 1,0 in een materiaal met een dikte van 2 is 2,5. Omschrijving X-as De omschrijving van de waarden in de kolommen van de normtabel. Bijv. lengte, breedte, diameter, etc. Aantal X-coördinaten Het aantal kolommen in de normtabel. Omschrijving Y-as De omschrijving van de waarden in de rijen van de normtabel. Bijv. lengte, breedte, diameter, etc. Aantal Y-coördinaten Het aantal rijen in de normtabel. Soort normtijdentabel De soort normtijdentabel Omrekeningsfactor normtijden De factor waarmee de normtijd of normeenheid uit de tabel wordt vermenigvuldigd. X-coördinaten Een waarde van de variabele (zoals lengte) die wordt ingetoetst in de kolommen van de normtabel. Voor elke combinatie van een X-waarde (kolomwaarde) en een Y-waarde (rijwaarde) kunt u in de detailsessie Normtijden (tirou0131m000) normtijden of normeenheden vastleggen. Vanuit deze sessie kunt u de sessie Normtijden (tirou0131m000) starten. Y-coördinaten De waarde van een variabele (zoals lengte) in de rijen van de normtabel. Voor elke combinatie van een X-waarde (kolomwaarde) en een Y-waarde (rijwaarde) kunt u in de sessie Normtijden (tirou0131m000) normtijden of normeenheden vastleggen. Vanuit deze sessie kunt u de sessie Normtijden (tirou0131m000) starten. |