| # Procedure CTP-controles Een volledige controle op capable-to-promise (CTP) omvat de volgende stappen: Bepaal het niveau waarop de standaard ATP-controle en de uitgebreide CTP-controles (familie-CTP) moeten worden uitgevoerd. Voer een standaard ATP-controle uit. Voer een uitgebreide CTP-controle uit. Voer een controle uit op de afzetkanaal-ATP. De CTP-instellingen in de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000) bepalen welke controles ERP LN daadwerkelijk uitvoert. In de sessie ATP-afhandeling (tdsls4899m000) kunt u een of meer van deze controles tijdelijk uitschakelen. NB Als u een volledige CTP-controle wilt uitvoeren, behoeft het artikel geen artikelhoofdplan te hebben. Als u een controle op de capaciteit-CTP wilt uitvoeren, is een resourcehoofdplan nodig. Op de korte termijn (d.w.z. binnen de orderhorizon), baseert ERP LN de CTP-controle op de routing gegevens en de stuklijst gegevens. Op de lange termijn (d.w.z. na de orderhorizon), baseert ERP LN de CTP-controle op de lijst van kritische capaciteiten en de lijst van kritische materialen. Stap 1: Bepaal het niveau waarop de standaard ATP-controles en uitgebreide CTP-controles moeten worden uitgevoerd Indien de familie-CTP wordt gebruikt voor het planartikel, controleert ERP LN of de datum waarvoor de CTP moet worden berekend, binnen de horizon van de familie-CTP valt: Als de datum vóór de horizon van de familie-CTP valt, wordt de CTP-berekening voor het artikel zelf uitgevoerd. Ligt de datum binnen de horizon van de familie-CTP, dan wordt de CTP-berekening uitgevoerd voor het familie-artikel dat in de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000) is ingegeven. (Bij dit familie-artikel wordt ook rekening gehouden met de instellingen van de familie-CTP, zodat de CTP-controle ook voor een ander artikel kan worden uitgevoerd.) Stap 2: ATP-controle ERP LN controleert de cumulatieve ATP van het artikel. Stap 3: Uitgebreide CTP-controle Als de ATP bij stap 2 ontoereikend is, kan ERP LN, afhankelijk van de CTP-instellingen van het planartikel, een uitgebreide CTP-controle uitvoeren. De volgende controles zijn mogelijk: Een controle op de component-CTP. Een controle op de capaciteit-CTP. Een combinatie van een controle op de component-CTP en de capaciteit-CTP. Een controle op de component-CTP kan multi-level worden uitgevoerd, waarbij ook gekeken wordt naar verschillende niveaus van de lijsten van kritische materialen (afhankelijk van de instellingen voor elke bijbehorende component). Stap 4: Controle afzetkanaal-ATP Als de afzetkanaal-ATP voor een planartikel is ingeschakeld en het artikel wordt verkocht aan een relatie binnen een afzetkanaal, voert ERP LN ook een controle uit op de afzetkanaal-ATP. De berekende waarde wordt vergeleken met het resultaten van de stappen 2 en 3 (de normale ATP/CTP-controle), waarbij de kleinste van deze waarden wordt gebruikt als de definitieve CTP-waarde. Grafisch voorbeeld Bekijk de volgende situatie: Artikel A wordt geproduceerd door (de kritische) resource R, waarbij gebruik wordt gemaakt van artikel C als (kritische) component. U heeft de selectievakjes ingeschakeld voor controles op de component-CTP en de capaciteit-CTP. De selectievakjes CTP familieartikel en Afzetkanaal-ATP zijn beide uitgeschakeld voor artikel A in de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000). Voor artikel C zijn alleen de standaard ATP-controles ingeschakeld. Wanneer u voor artikel A een verkooporder invoert, voert ERP LN de volgende procedure uit: ERP LN voert een standaard controle uit op de ATP van artikel A. De gevraagde hoeveelheid kan niet geheel worden gedekt door de ATP-waarde van artikel A. ERP LN gaat na of de capaciteit-CTP van resource R het tekort van artikel A kan dekken door de productie te vergroten. ERP LN controleert de ATP van component C om na te gaan of artikel A kan worden geproduceerd. In technische zin is dit eveneens een standaard ATP-controle. Voorbeeld: CTP-controle Voor de productie van archiefkasten worden platen staal met een pers in de juiste vorm gebogen. De platen staal en de pers zijn beide kritisch voor CTP. Voor de archiefkast worden de controles op component-CTP en capaciteit-CTP ingeschakeld. De familie-CTP en afzetkanaal-ATP worden niet gebruikt. Stel dat u een order krijgt voor de levering van 450 archiefkasten in week 6. Productiegegevens: Voor het produceren van één archiefkast is één plaat staal nodig. Het buigen van één plaat kost 0,1 uur capaciteit van de pers. Na het buigen is er nog één week nodig om de kast af te werken (de doorlooptijd-offset is vijf werkdagen). Cumulatieve ATP/CTP-gegevens:
| Week 4 | Week 5 | Week 6
Kast | 25 | 150 | 150
Metaalplaat | 300 | 550 | 800
Pers | 0 uur | 25 uur | 60 uur
De CTP wordt gecontroleerd met de volgende procedure: Eerst gebruikt ERP LN de beschikbare voorraad archiefkasten in week 6 (150 stuks). De resterende hoeveelheid (300 stuks) moet worden geproduceerd als aanvulling op het productieplan. In week 5 is voor de productie van 300 kasten 30 uur capaciteit nodig. Er is slechts 25 uur beschikbaar. (De beschikbare capaciteit wordt gecumuleerd vanaf de huidige datum tot en met week 5). U kunt slechts 250 kasten op tijd produceren, mits de kritische componenten beschikbaar zijn. De componenten en de capaciteit kunnen beschikbaar zijn, maar het is mogelijk dat orders waarvoor dezelfde resource wordt gebruikt, opnieuw moeten worden gepland om de capaciteit op het juiste moment beschikbaar te maken. Voor de productie van 300 kasten zijn 300 metaalplaten nodig die in week 5 beschikbaar moeten zijn, wat volgens de tabel geen probleem is. Uit de CTP-controle blijkt het volgende: In totaal kunt u 400 (150 + 250) archiefkasten voor week 6 toezeggen. Gerelateerde onderwerpen Capable-to-promise, een overzicht Soorten ATP- en CTP-controles Gebruik van CTP-controles |