| # VC materialen (ticst0101m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de voorgecalculeerde materiaalhoeveelheden van een productieorder op te vragen en de benodigde materialen voor het uitvoeren van een productieorder op te vragen of te muteren. Als het selectievakje Stuklijst weergeven per in de sessie Parameters stuklijstbeheer Parameters stuklijstbeheer (tibom0100m000) is ingeschakeld, worden alleen de materialen van één bewerking weergegeven. ls het selectievakje Stuklijst weergeven per is uitgeschakeld, worden alle materialen van een productieorder weergegeven. U kunt de weergave wijzigen met de optie "Sorteren op" in het menu Beeld Inspectie U kunt de inspecties die op een materiaal moeten worden uitgevoerd, als volgt muteren: Selecteer een record. Klik op Specifieke orders naar herkomst (qmptc0149m000) in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Voorraad U kunt de voorraadsituatie van een materiaal als volgt bekijken: Selecteer een record. Klik op Artikel - voorraad bedrijven en magazijnen (whwmd2540m000) in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Phantoms Het materiaal voor een of meer phantoms kan deel uitmaken van het voorgecalculeerde materiaal voor een productieorder. Als u een phantom voor een productieorder wilt toevoegen en desaggregeren, klikt u op Phantom toevoegen/desaggregeren in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Zie Phantoms in een productieorder toevoegen en desaggregeren voor meer informatie. Gerelateerde onderwerpen Voor- en nacalculatie materialen QM gebruiken voor materialen van productieorders Te backflushen materialen uit het magazijn halen Volgorde van voorgecalculeerde materiaalregels Overzicht van reference designators Phantoms Phantoms in een productieorder toevoegen en desaggregeren Integratie van Productie (TI) en Documentbeheer Een overzichtssessie gebruiken Records muteren in een overzichtssessie Productieorder De productieorder waarvoor de materialen benodigd zijn. Gerelateerde onderwerpen Productieorders - functieoverzicht Orderstatus De orderstatus van de productieorder. Hoofdartikel Het artikel dat op basis van de productieorder wordt geproduceerd. Bewerkte artikel Het hoofdartikel of de phantom waarop de bewerking wordt uitgevoerd. Als het artikel op het veld Bewerkte artikel niet gelijk is aan het artikel op het veld Hoofdartikel, is het bewerkte artikel een phantom. De routing van de phantom is dan gekoppeld aan de routing van het hoofdartikel. Als het bewerkte artikel geen phantom is, zijn het hoofdartikel en het bewerkte artikel gelijk. Gerelateerde onderwerpen Phantoms Orderhoeveelheid De orderhoeveelheid die moet worden geproduceerd. Dit is de hoeveelheid waarop de voorcalculatie van materialen en uren is gebaseerd. Hoeveelheid besteld De voorraadeenheid waarin in ERP LN de orderhoeveelheid wordt uitgedrukt. Voorgecalculeerde kosten zijn bevroren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen de voorgecalculeerde materialen niet meer gewijzigd worden. Het moment waarop ERP LN de voorgecalculeerde kosten bevriest wordt bepaald door de waarde van het veld Moment voorcalculaties bevriezen in de sessie Productieorders (tisfc0101s000). Materialen backflushen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de materialen voor de productieorder afgeboekt door middel van backflushing. Seriedragende artikelen kunnen alleen worden gebackflusht als in de detailsessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000) het selectievakje Serienummers in voorraad is uitgeschakeld en het veld Serienummerafgifte registreren tijdens as-built op Ja staat. In alle andere gevallen kunnen seriedragende artikelen niet worden gebackflushed. Bij partijgestuurde seriedragende artikelen is de partij waaruit de artikelen worden gebackflushed, gebaseerd op de uitslagmethode ( LIFO, FIFO), zoals vastgelegd in de detailsessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000). Gerelateerde onderwerpen Backflushen Overzicht van seriedragende artikelen Positie Het positienummer dat verwijst naar het voorgecalculeerde materiaal in de sessie VC materialen (ticst0101m000). Algemeen Algemeen Artikel Het artikel dat tijdens de productie als materiaal wordt gebruikt. Halffabrikaat Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het artikel een halffabrikaat. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van uitbesteding Bewerkingen uitbesteden (zijde van producent) Alternatief voor positie Als dit veld is gevuld, bevat deze regel een alternatief materiaal dat geheel of gedeeltelijk in de plaats komt van het materiaal met het positienummer dat op dit veld wordt weergegeven. Het positienummer wordt in deze sessie weergegeven op het veld Positie. Gerelateerde onderwerpen Alternatieve materialen stuklijsten Eigendom Eigendom Revisie De revisie van het artikel. Toegestane waarden Een revisie kan alleen worden ingetoetst indien het artikel een revisiegestuurd constructieartikel is en het selectievakje Constructierevisies actief in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000) is ingeschakeld. Default waarde De default voor dit veld is de huidige revisie. U moet een geldige revisie intoetsen die voor het artikel is gedefinieerd in de module Constructiegegevensbeheer. NB Als u reeds begonnen bent met de afgifte van het materiaal, kunt u de waarde van dit veld niet meer wijzigen. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van constructiegegevensbeheer Bewerking De bewerking waarin het materiaal wordt gebruikt. Als de productieorder vereist dat u bewerkingen uitvoert, moet u een bewerking intoetsen. Als er geen sprake is van bewerkingen, neemt ERP LN aan dat het materiaal nodig is aan het begin van de productie. Default waarde De default waarde van dit veld komt uit de sessie Stuklijst (tibom1110m000). Als backflushing op dit materiaal wordt toegepast, kunt u het veld niet wijzigen als dit resulteert in een wijziging van de hoeveelheid die moet worden gebackflusht of reeds is gebackflusht. NB Als materiaal tijdens meerdere bewerkingen wordt gebruikt, moet u het materiaal koppelen aan de bewerking waarin het het eerst wordt gebruikt. U kunt het materiaal ook meerdere keren intoetsen, waarbij u telkens een hoeveelheid opgeeft. Gerelateerde onderwerpen Materialen aan bewerkingen koppelen Backflushen Geplande invoerhoeveelheid De geplande invoerhoeveelheid vormt de basis voor de voorcalculatie van de materialen. Deze omvat de hoeveelheden gereed en afgekeurd. Gerelateerde onderwerpen Voorgecalculeerde hoeveelheid berekenen Magazijn Het magazijn van waaruit het materiaal wordt afgegeven. Toegestane waarden Het magazijn dat u intoetst moet van de soort Normaal of Productie zijn. Default waarde De default waarde van dit veld is de waarde van het veld Magazijn in de sessie Stuklijst (tibom1110m000). NB Als u gebruikmaakt van een productiemagazijn, worden de artikelen eerst naar het productiemagazijn overgezet, voordat de afgifte daadwerkelijk plaatsvindt. De reservering van het materiaal verplaatst zich naar het productiemagazijn tijdens het vrijgeven of genereren van de productieorder (afhankelijk van de instelling van de parameter Reservering naar productiemagazijn verplaatsen). U kunt dit controleren aan de hand van het veld Magazijnsoort in de sessie Magazijnen (tcmcs0503m000) van het pakket Algemeen. U kunt dit veld niet meer wijzigen indien: U reeds begonnen bent met de materiaalafgifte vanuit het magazijn De voorgecalculeerde kosten bevroren zijn De voorgecalculeerde hoeveelheid ongelijk is aan nul De waarderingsprijs in het magazijn verschillend is Gerelateerde onderwerpen Gebruik productiemagazijnen Overzicht van materiaalafgifte WMS-gestuurd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft u in de sessie Magazijnen (tcmcs0503m000) vastgelegd dat er integratie is met een magazijnbeheersysteem (WMS). De waarde van het veld Partijselectie in deze sessie moet hetzelfde zijn als in het magazijnbeheersysteem. Hoeveelheid materiaal Nettohoeveelheid De hoeveelheid van een component of materiaal die theoretisch nodig is om een bepaalde hoeveelheid van een product te maken. Dit is de nettohoeveelheid, omdat er wellicht meer hoeveelheid nodig is om het verlies aan materiaal of product te compenseren. Als u met seriedragende artikelen werkt, kan de hoeveelheid op dit veld minder zijn dan verwacht. Zie voor meer informatie Procedure voor herbewerkingsorders voor seriedragende artikelen. Gerelateerde onderwerpen Voorgecalculeerde hoeveelheid berekenen Voor- en nacalculatie materialen Procedure voor herbewerkingsorders voor seriedragende artikelen Eenheid De voorraadeenheid waarin de nettohoeveelheid wordt uitgedrukt. Lengte De lengte van het materiaal. Met deze waarde berekent u de nettohoeveelheid. Als u een lengte hebt ingevoerd, kunt u voor dit materiaal ook een zaagstaat afdrukken. Gerelateerde onderwerpen Nettohoeveelheid berekenen Inhoud van orderdocumenten Lengte De eenheid die in combinatie met de breedte wordt gebruikt om de voorgecalculeerde hoeveelheden in te voeren. Deze eenheid is vastgelegd tijdens de initialisatie van de parameters in de sessie Parameters stuklijstbeheer (tibom0100m000). Breedte De breedte van het materiaal. Met deze waarde berekent u de nettohoeveelheid. Als u een lengte en een breedte hebt ingetoetst, kunt u voor dit materiaal ook een knipstaat afdrukken. Gerelateerde onderwerpen Nettohoeveelheid berekenen Inhoud van orderdocumenten Breedte De eenheid die in combinatie met de breedte wordt gebruikt om de voorgecalculeerde hoeveelheden in te voeren. Deze eenheid is vastgelegd tijdens de initialisatie van de parameters in de sessie Parameters stuklijstbeheer (tibom0100m000). Aantal eenheden De benodigde hoeveelheid van het materiaal, uitgedrukt in het aantal eenheden van de aangegeven lengte en breedte. Gerelateerde onderwerpen Nettohoeveelheid berekenen Percentage afval Het afvalpercentage waarmee de nettohoeveelheid moet worden verhoogd om materiaalverliezen te compenseren. Default waarde De default waarde van dit veld is afkomstig van het veld Percentage afval in de sessie Stuklijst (tibom1110m000). Gerelateerde onderwerpen Afval Hoeveelheid afval De hoeveelheid afval waarmee de nettohoeveelheid moet worden verhoogd om materiaalverliezen te compenseren. Default waarde De default waarde van dit veld is afkomstig van het veld Hoeveelheid afval in de sessie Stuklijst (tibom1110m000). Gerelateerde onderwerpen Afval Hoeveelheid VC De voorgecalculeerde hoeveelheid materiaal die benodigd is voor de uitvoering van de productieorder. ERP LN berekent de voorgecalculeerde hoeveelheid met de volgende formule:
    Voorgecalculeerde hoeveelheid = (Nettohoeveelheid * (1+ Afvalpercentage /100%) + Afvalhoeveelheid) * Geplande hoeveelheidsfactor
Nettohoeveelheid: benodigde hoeveelheid materiaal, waarbij afval en opbrengst buiten beschouwing worden gelaten. Afvalpercentage: dit wordt vastgelegd voor het materiaal in de stuklijst. Afvalhoeveelheid: deze hoeveelheid wordt vastgelegd voor het materiaal in de stuklijst. Geplande hoeveelheidsfactor: geplande invoerhoeveelheid / geplande uitvoerhoeveelheid van eindbewerking Gerelateerde onderwerpen Voorgecalculeerde hoeveelheid berekenen Voorbeeld van de voorcalculatie van materialen Af te geven hoev. De reserveringen in het magazijn, d.w.z. de gedeblokkeerde hoeveelheden van magazijnorderregels. Seriedragende artikelen In geval van een seriegedragen artikel waarvoor het selectievakje Serienummers in voorraad is ingeschakeld in de sessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000), vult ERP LN default de af te geven hoeveelheid in op het veld Nalevering. U kunt echter ook anoniem een hoeveelheid seriegedragen artikelen afgeven. Dit betekent dat de serienummers worden bepaald in Magazijnbeheer (WH), bijvoorbeeld door een streepjescode te scannen. In dat geval typt u de af te geven hoeveelheid in dit veld en draait u de sessie Voorraadafgifte uitvoeren (tisfc0207m000). Als er dan nog een hoeveelheid seriegedragen artikelen overblijft op het veld Nalevering, worden deze artikelen in ERP LN afgegeven op basis van de serienummers die zijn ingevoerd in de sessie Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000). Eenheid afgifte De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter. De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden. Nalevering De hoeveelheid van dit veld kan verband houden met de volgende concepten: Backflushen Als u gebruikmaakt van backflushing, wordt de hoeveelheid die moet worden gebackflusht hier weergegeven. Met deze hoeveelheid wordt geen rekening gehouden als u de sessie Voorraadafgifte uitvoeren (tisfc0207m000) uitvoert. In Magazijnbeheer (WH) wordt de hoeveelheid weergegeven als de geblokkeerde hoeveelheid van een magazijnorderregel. Handmatig afgeven Als het selectievakje Handmatig afgeven in de detailsessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000) is ingeschakeld, wordt op dit veld de geplande gereserveerde hoeveelheid weergegeven. U kunt de afgegeven hoeveelheid in het veld Af te geven hoev. invoeren. Zie Geef het af te geven materiaal op voor meer informatie. Seriedragende artikelen Als het artikel een seriedragend artikel is waarvoor het selectievakje Serienummers in voorraad is ingeschakeld in de sessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000), wordt op dit veld de hoeveelheid van het seriedragende artikel weergegeven die moet worden afgegeven. Als u de sessie Voorraadafgifte uitvoeren (tisfc0207m000) draait, wordt in ERP LN de hoeveelheid uit dit veld afgegeven op basis van de serienummers die zijn ingevoerd in de sessie Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000). Alleen de artikelen waarvoor u een serienummer hebt ingevoerd worden afgegeven. De resterende artikelhoeveelheid blijft aanwezig in het veld Nalevering. Als de hoeveelheid in het veld Nalevering bijvoorbeeld 10 is en er voor drie artikelen een serienummer beschikbaar is in de sessie Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000), worden alleen deze drie artikelen afgegeven. De hoeveelheid in het veld Nalevering wordt verminderd tot 10 - 3 = 7. In ERP LN wordt de hoeveelheid seriedragende artikelen in het veld Nalevering ingevuld zodat de artikelen worden afgegeven volgens de serienummers die zijn opgegeven in de sessie Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000). U kunt seriedragende artikelen anoniem afgeven door de hoeveelheid in het veld Af te geven hoev. in te voeren. Zie de veldhelp Af te geven hoev. voor meer informatie. In geval van een herbewerkingsorder, waarbij een materiaalregel een seriedragend artikel bevat dat opnieuw moet worden bewerkt, moet een eindproduct met het juiste serienummer worden afgegeven. Het serienummer wordt vastgelegd in de sessie Seriedragend eindproduct - as-built kopregels (timfc0110m000). Zie voor meer informatie Procedure voor herbewerkingsorders voor seriedragende artikelen. NB In de volgende gevallen hebt u geen toegang tot dit veld: De bewerking is geblokkeerd voor afgifte. Voor het materiaal wordt backflushing gebruikt, zodat de hoeveelheid op dit veld de hoeveelheid is die moet worden gebackflusht. Gerelateerde onderwerpen Backflushen Seriedragende artikelen in Magazijnbeheer (WH) Serienummers registreren in het laag-volumescenario Seriedragende artikelen in Productie (TI) Procedure voor herbewerkingsorders voor seriedragende artikelen Percentage benodigd Het percentage grondstof dat beschikbaar moet zijn om met de bewerking te kunnen beginnen. Voorraadgegevens Methode van afgifte Backflushen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt backflushing toegepast voor de afgifte van het materiaal. Gerelateerde onderwerpen Backflushen Direct uitgevoerde voorraadafgifte Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de magazijnorderregel voor het materiaal automatisch gedeblokkeerd tijdens het vrijgeven van de productieorder. Dit betekent dat u voor het deblokkeren van het materiaal de sessie Voorraadafgifte uitvoeren (tisfc0207m000) niet opnieuw hoeft te draaien. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en het materiaal is niet gebackflusht, moet u gebruikmaken van de sessie Voorraadafgifte uitvoeren (tisfc0207m000) om de magazijnorderregel voor het materiaal te deblokkeren. Na het deblokkeren van een magazijnorderregel kan de magazijnuitslagprocedure worden uitgevoerd, waarbij eerst een uitslagadvies voor het materiaal wordt aangemaakt. De magazijnuitslagprocedure resulteert in de afgifte van het materiaal aan de productievloer. Als het selectievakje Magazijnorderregel direct verwerken is ingeschakeld voor het materiaal, wordt de magazijnuitslagprocedure automatisch uitgevoerd. NB Grijpvoorraad moet altijd worden afgegeven met de sessie Voorraadafgifte uitvoeren (tisfc0207m000). Gerelateerde onderwerpen Overzicht van materiaalafgifte Magazijnorderregel direct verwerken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt automatisch de magazijnuitslagprocedure uitgevoerd na het deblokkeren van materialen in het magazijn. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en u magazijnorderregels deblokkeert met de sessie Voorraadafgifte uitvoeren (tisfc0207m000), wordt de af te geven hoeveelheid opgeteld bij de waarde van het veld Totale afgifte vanuit magazijn in de detailsessie Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100). Het overige deel van de magazijnprocedure moet u handmatig uitvoeren. Als u de sessie Voorraadafgifte uitvoeren (tisfc0207m000) uitvoert, worden de magazijnorderregels voor de af te geven materialen gedeblokkeerd. U kunt ook het selectievakje Direct uitgevoerde voorraadafgifte voor de materialen inschakelen. In dat geval worden de magazijnorderregels automatisch gedeblokkeerd bij het vrijgeven van de productieorder. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van materiaalafgifte Reference designators zijn aanwezig Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn een of meer reference designators aanwezig in de sessie Reference designators per voorgecalculeerd materiaal (ticst0106m000). U kunt de instelling van dit selectievakje niet wijzigen. Klik op Reference designators per voorgecalculeerd materiaal om de reference designators op te vragen of te muteren. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reference designators Alternatieven zijn aanwezig Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn een of meer alternatieve materialen aanwezig in de sessie Alternatieve voorgecalculeerde materialen (ticst0150m000). U kunt de instelling van dit selectievakje niet wijzigen. Klik op Alternatieve voorgecalculeerde materialen om de alternatieve materialen op te vragen of te muteren. Gerelateerde onderwerpen Alternatieve materialen stuklijsten Meerdere artikelen toestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan ERP LN de voorgecalculeerde hoeveelheid van het voorgecalculeerde materiaal over meerdere artikelen verdelen. Zo kan de nettohoeveelheid worden verdeeld over het op te gebruiken materiaal en het standaardmateriaal, of over het standaardmateriaal en een of meer alternatieve materialen. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt in ERP LN slechts één artikel afgegeven voor deze stuklijstregel voor één productieorder. Voor voorbeelden, zie het onderwerp Materiaalbehoeften verdelen over meerdere artikelen. Gerelateerde onderwerpen Opgebruiken van resterende voorraad incourante artikelen Alternatieve materialen stuklijsten Geleverd door subcontractor Als u een of meer bewerkingen of het hele productieproces voor een artikel uitbesteedt, kunt u aangeven of het materiaal voor het uitbestede artikel naar de toeleverancier moet worden verzonden. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het materiaal niet naar de toeleverancier verzonden. Het materiaal wordt geleverd door de toeleverancier. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en het materiaal is gekoppeld aan een uitbestede bewerking, wordt het materiaal naar de toeleverancier verzonden. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van uitbesteding Voorraadgegevens Aanwezige voorraad De fysieke hoeveelheid goederen in een of meer magazijnen, inclusief de geblokkeerde voorraad. Voorraad in nota De geplande ontvangsten. De voorraad die is besteld maar nog niet is ontvangen. Deze hoeveelheid is inbegrepen in de economische voorraad. Gereserveerde voorraad Voorraad in alle magazijnen die is gereserveerd voor uitslagorderregels. Nadat de voorraad is verzonden, dus nadat deze het magazijn heeft verlaten, wordt de reservering verwijderd. Dit wordt ook wel standaard reservering of zachte reservering genoemd. Zie ook voorraadlocatiereservering. Zie ook locatiereservering. Datum reservering De datum en het tijdstip van een tijdsgefaseerd voorraadverloop, d.w.z. de datum en tijd waarop het materiaal dat voor de productieorder is gereserveerd, wordt opgenomen in de geplande voorraadmutaties van Magazijnbeheer (WH). Partijcode Als het artikel partij gestuurd is, kunt u bepalen hoe het materiaal moet worden afgegeven. NB Het selectievakje Partijgestuurd in de sessie Artikel - algemeen (tcibd0101s000) moet worden ingeschakeld voor het artikel. Als het selectievakje Partijgestuurd is uitgeschakeld, wordt op het veld Partijselectie de waarde Willekeurige weergegeven. Het veld is dan uitgeschakeld. Gerelateerde onderwerpen Partijbeheer Partijcode Een aantal artikelen, aangeduid met een (partij)code, die samen worden geproduceerd en opgeslagen. Met partijen worden goederen aangeduid. Methode materiaalbeheer De methode die bepaalt welke materialen uit de stuklijst op het orderdocument moeten worden afgedrukt en/of welke stuklijstmaterialen moeten worden gereserveerd. Voorbeelden van orderdocumenten zijn materiaallijsten, materiaalafgiftebonnen, controlelijsten productieorders, zaagstaten, knipstaten, verzamelzaagstaten en verzamelknipstaten. De waarde van dit veld is afhankelijk van de instelling van het selectievakje Op orderdocument afdrukken in de sessie Stuklijst (tibom1110m000) en het selectievakje Grijpvoorraad in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4100s000). De volgende tabel bevat de default combinaties en de methode van materiaalbeheer.
Op orderdocument afdrukken | Grijpvoorraad | Waarde methode materiaalbeheer
--- | --- | ---
Nee | Ja | Er is geen materiaalregel aangemaakt
Nee | Nee | Alleen reserveren
Ja | Nee | Afdrukken en reserveren
Ja | Ja | Alleen afdrukken
NB U kunt dit veld alleen wijzigen indien u (grijp)materiaal toevoegt, terwijl de productieorderstatus Gepland is. Inspectieorderstatus (QMS) De status die het gevolg is van een inspectie. Gerelateerde onderwerpen Voorraadinspecties Specificatie Toegekend aan Relatie De voorraad waarmee aan de vraag wordt voldaan, moet zijn gereserveerd of vast gekoppeld aan de verkopen-aan relatie die hier wordt weergegeven. In ERP LN wordt aan de hand van dit kenmerk een overeenkomstige voorraad voor deze vraag gezocht. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reservering en hard-pegging Type business-object De voorraad waarmee aan de vraag wordt voldaan, moet zijn gereserveerd of vast gekoppeld aan de ordersoort die hier wordt weergegeven. In ERP LN wordt aan de hand van dit kenmerk een overeenkomstige voorraad voor deze vraag gezocht. NB De volgende velden worden altijd in combinatie gebruikt en geven samen de relevante order of orderregel aan: Type business-object Business-object Business-object referentie Toegestane waarden Gereserveerd voor type business-object Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reservering en hard-pegging Business-object De voorraad waarmee aan de vraag wordt voldaan, moet zijn gereserveerd of vast gekoppeld aan de order of orderregel die hier wordt weergegeven. In ERP LN wordt aan de hand van dit kenmerk een overeenkomstige voorraad voor deze vraag gezocht. NB De volgende velden worden altijd in combinatie gebruikt en geven samen de relevante order of orderregel aan: Type business-object Business-object Business-object referentie Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reservering en hard-pegging Ref. De voorraad waarmee aan de vraag wordt voldaan, moet zijn gereserveerd of vast gekoppeld aan de referentiecode die hier wordt weergegeven. In ERP LN wordt aan de hand van dit kenmerk een overeenkomstige voorraad voor deze vraag gezocht. ERP LN kan dit veld op twee manieren gebruiken: Als het veld Relatie is ingevuld, wordt in ERP LN het veld Referentie gebruikt om een referentiecode vast te leggen die door een klant is gedefinieerd. Als het veld Relatie leeg is, wordt in ERP LN het veld Referentie gebruikt om een interne referentiecode vast te leggen. Aan de hand van een referentiecode kunt u een verzameling componenten die bij elkaar horen aan elkaar koppelen, zelfs als ze niet allemaal dezelfde route volgen, wat bijvoorbeeld het geval is als sommige componenten worden getransporteerd naar een toeleverancier en later worden geretourneerd. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van reservering en hard-pegging Phantom toevoegen/desaggregeren Klik om een phantom aan het artikel van de productieorder toe te voegen. U kunt van deze optie gebruikmaken indien u geen phantoms op voorraad hebt. Zie Phantoms in een productieorder toevoegen en desaggregeren voor meer informatie. Orderspecifieke inspecties Klik om de sessie Specifieke orders naar herkomst (qmptc0149m000) te starten. Met deze sessie kunt u orderspecifieke inspecties opvragen, wijzigen of verwijderen. De sessie Specifieke orders naar herkomst (qmptc0149m000) toont de nummers van de orders in andere modules van ERP LN waarvoor een kwaliteitscombinatie en/of orderspecifieke inspectiegegevens aanwezig zijn. Deze optie is alleen beschikbaar indien Kwaliteit (QM) is geïmplementeerd. Artikelvoorraad per magazijn Klik om de sessie Magazijn - artikelvoorraad (whwmd2515m000) te starten. In deze sessie kunt u artikelvoorraad van elk magazijn opvragen. Productiemagazijnorders Klik om de sessie Productiemagazijnorders (timfc0101m000) te starten. Verdeling voorgecalculeerde materialen Klik om de sessie Verdeling voorgecalculeerde materialen (ticst0508m000) te starten. Deze sessie verschaft u inzicht in de verdeling van de materialen over de verschillende effectivity-units. Reference designators per voorgecalculeerd materiaal Klik om de sessie Reference designators per voorgecalculeerd materiaal (ticst0106m000) te starten. Alternatieve voorgecalculeerde materialen Hiermee start u de sessie Alternatieve voorgecalculeerde materialen (ticst0150m000). Alternatieven voor voorgecalc. mat. genereren Hiermee start u de sessie Alternatieven voor voorgecalc. mat. genereren (ticst0216m000). Revisie van c-artikel ophalen Als u gebruikmaakt van revisies, klikt u om een andere revisie van het artikel te selecteren. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van constructiegegevensbeheer |