| # EDI-berichtuitwisselingsbeheer (ecedi7210m000) Deze sessie kunt u gebruiken om een achtergrondproces te starten waarmee de sessie Directe netwerkcommunicatie (ecedi7205m000) wordt geopend voor het juiste netwerk, op regelmatige intervals. Deze intervals zijn gebaseerd op gegenereerde of handmatig ingevoerde verbindingstijdstippen. Wanneer berichtuitwisselingsbeheer op de achtergrond actief is, kan berichtuitwisselingsbewaking worden gebruikt om de communicatiestatus te controleren. NB Deze sessie kan alleen worden uitgevoerd nadat u parameters hebt ingesteld, conversievoorschriften hebt ingevoerd en de code- en conversietabellen hebt ingevuld. Wanneer er een berichtenbatch wordt uitgevoerd voor een niet-multicompany netwerk, moet de EDI front-end processor actief zijn. Opmerkingen Deze sessie is beveiligd, zodat hij niet tegelijk met (mogelijk) conflicterende sessies kan worden uitgevoerd. Gerelateerde onderwerpen Detailsessie gebruiken Berichtuitwisselingsbeheer gebruiken Externe EDI-communicatie Geautomatiseerde communicatie Netwerken gebruiken EDI-berichtniveaus en bestandlayouts Invoer van een datum Van- en T/m-velden gebruiken Apparaat De printer of een ander apparaat. Apparaat De omschrijving of naam die hoort bij de code. Uitvoerbestand Het directory-pad en de bestandsnaam voor het uitvoerbestand. Alle netwerken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn alle netwerken opgenomen. Uitzonderingen De uitgezonderde netwerken. Uitzonderingen De omschrijving of naam die hoort bij de code. |