| # Constructierevisies (tiedm1100m100) Deze sessie kunt u gebruiken om constructierevisies te wijzigen en vast te leggen. U kunt bijvoorbeeld: Gegevens invoeren voor de revisies van constructieartikelen. Revisiegegevens vanuit een CAD-applicatie importeren. De revisiestatus van een constructierevisie wijzigen. Op de tabbladen kunt u de constructiestuklijst van de revisie opvragen en muteren, evenals de relaties tussen een constructieartikel en standaardartikelen of klantspecifieke artikelen. Revisies Om nieuwe revisies voor een constructieartikel vast te leggen, klikt u op de knop Nieuwe constructierevisie. U kunt meerdere revisies met de status Nieuw invoegen. U kunt geen nieuwe revisie invoegen als de vorige revisie gekoppeld is aan een MBC en de bijbehorende c-stuklijstwijzigingen nog niet zijn verwerkt. Als u een ander c-artikel wilt selecteren waarvoor u nieuwe revisies kunt vastleggen, klikt u op de knop Revisies. Het c-artikel moet zijn vastgelegd in de sessie Constructieartikelen (tiedm0110m000). Als de revisie geldig is, kan dat van invloed zijn op een standaardartikel of een klantspecifiek artikel. De revisie is geldig indien: De status van de revisie Goedkeuring door productie is. De revisie is gekoppeld aan een standaardartikel of een klantspecifiek artikel dat is vastgelegd in de sessie Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000). De huidige datum van de revisie valt binnen het bereik van de ingangs- en vervaldatum. De default ingangsdatum van een nieuwe revisie is de huidige datum. Deze datum is de vervaldatum van de vorige revisie. Om een revisie met de status Nieuw te verwijderen, selecteert u de revisie en selecteert u dan Constructierevisie verwijderen in het menu Bewerken. U kunt de status niet wijzigen in Goedkeuring door engineering of Goedkeuring door productie indien de revisie is aangemaakt middels een MBC waarvoor nog geen c-stuklijstwijzigingen zijn verwerkt. Opties in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties U kunt in het veld Status de status van een constructierevisie wijzigen in: Bevroren, als de revisiestatus Nieuw is. Nieuw, als de revisiestatus Bevroren is. Goedkeuring door engineering, als de revisiestatus Bevroren of Nieuw is. Goedkeuring door productie, als de revisiestatus Goedkeuring door engineering of Nieuw is. Geannuleerd, als de revisiestatus Goedkeuring door engineering is. Als u een MBC annuleert in de sessie Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000), worden ook alle revisies die aan de betreffende order zijn gekoppeld, geannuleerd. Revisies met de status Nieuw kunnen worden verwijderd en revisies met de status Geannuleerd kunnen worden gearchiveerd Een revisie met de status Goedkeuring door engineering kan niet geannuleerd worden indien de revisie gekoppeld is aan een MBC waarvoor de c-stuklijstwijzigingen nog niet zijn verwerkt. Vanuit het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties kunt u de volgende sessies ook starten: Constructiegegevens archiveren (tiedm1250m000) Constructieartikel naar artikel kopiëren (tiedm1201m000) Kopieergegevens c-stuklijsten genereren (multi-level) (tiedm1230m000) Constructiegegevens actualiseren (tiedm3240m000) Constructiestuklijst (tiedm1110m000) Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000) Reference designators per constructieartikel (tiedm0120m000) Afdrukken Als u op Afdrukken klikt, kunt u een sessie selecteren om revisieoverzichten af te drukken: Constructieartikelen afdrukken - revisies (tiedm1400m000). Where-used constructierevisie afdrukken (tiedm3460m000) Tabbladen Op de tabbladen kunt u de volgende informatie opvragen en muteren: De constructiestuklijst. Voor meer informatie, zie Constructiestuklijst (tiedm1110m000) Relaties tussen constructieartikelen. Zie Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000) voor meer informatie. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van constructiegegevensbeheer Constructieartikelen CAD-applicatiegegevens importeren met de module Exchange Overzicht van reference designators Integratie van Productie (TI) en Documentbeheer Algemeen Constructieartikel Het C-artikel waarvan u de revisies wilt muteren. Handmatige nummering revisies Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u het revisienummer handmatig intoetsen tijdens het aanmaken van nieuwe revisies. Als u de nummering van revisies tussendoor wijzigt, bijvoorbeeld van handmatig in automatisch, wordt het eerstvolgende nummer gegenereerd voor de huidige revisieserie van het constructieartikel. Constructierevisie De bij het constructieartikel behorende revisie waarvoor u een stuklijst vastlegt. Gerelateerde onderwerpen Constructieartikelen Status constructierevisie De status van de revisie. Toegestane waarden Status constructierevisie Aanmaakdatum De datum waarop de revisie is aangemaakt. Omschrijving De omschrijving van de revisie. Revisietekst c-artikel Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een revisietekst aanwezig. Artikelsignalering De code van de artikelsignalering. Bij het kopiëren van het constructieartikel naar een standaardartikel is het alleen mogelijk om de signaleringscode van het artikel te kopiëren als het selectievakje Signaleringscode artikel kopiëren in de sessie Parameters constructiegegevensbeheer (tiedm0100m000) is ingeschakeld. Constructeur De medewerker die verantwoordelijk is voor het ontwerp van de revisie. Constructeur Dit is de waarde die is ingevoerd op het veld Medewerker in de sessie Medewerkers - algemeen (tccom0101m000). Vanuit deze sessie kunt u de waarde van het veld Constructeur selecteren. MBC De MBC waarmee de revisie wordt gewijzigd. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van constructiegegevensbeheer Constructiestuklijsten automatisch wijzigen Geldigheid In verwerking in Wijzigingsbeheer Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een goedkeuringsprocedure voor de constructierevisie gestart in Objectgegevensbeheer. Om de revisie voor productie goed te keuren moet u eerst de goedkeuringsprocedure afronden. Ingangsdatum De datum en het tijdstip waarop de revisie geldig wordt. U kunt op dit veld een toekomstige datum handmatig intoetsen. Heeft u meerdere revisies met de status Nieuw, dan kunt u de ingangsdatum voor al deze revisies inplannen. Als u een constructierevisie goedkeurt waarvan de ingangsdatum voor productie in het verleden ligt, wordt de ingangsdatum automatisch gelijkgesteld aan de datum Goedkeuring door productie. Als de revisie definitief is, wordt de ingangsdatum van de productiestuklijstregels gelijkgesteld aan de ingangsdatum van de revisie van het parent-constructieartikel. De gewenste ingangsdatum van de productiestuklijstregels moet dus hier worden ingetoetst. Vervaldatum Als de status van de revisie Goedkeuring door productie is, is het veld Vervaldatum leeg en kunt u deze datum handmatig vastleggen. Als een nieuw revisie is aangemaakt waarvan de ingangsdatum vóór de vervaldatum van de vorige revisie ligt, wordt de vervaldatum van de vorige revisie gezet op de ingangsdatum van de nieuwe revisie. De vervaldatum kunt u niet wijzigen indien: De status van de revisie Goedkeuring door productie is. De revisie de status Goedkeuring door productie heeft, maar het veld Vervaldatum is gevuld. Gerelateerde onderwerpen Constructieartikelen Geldige wijzigingsorder De wijzigingsorder waarmee de ingangsdatum van de constructierevisie wordt bepaald. Geldig tot wijzigingsorder De wijzigingsorder waarmee de vervaldatum van de constructierevisie wordt bepaald. Datum goedkeuring door engineering De datum waarop de status van de revisie is gewijzigd in Goedkeuring door engineering. Vanaf die datum is het ontwerp van de revisie goedgekeurd voor gebruik in de constructieomgeving. De revisie kan echter niet worden gekopieerd naar een productieartikel of productiestuklijst. Zodra een revisie de status Goedkeuring door engineering heeft, kan deze geannuleerd en gearchiveerd worden. Verwijderen is echter niet mogelijk. Datum goedkeuring door productie De datum waarop de status van de revisie is gewijzigd in Goedkeuring door productie. Vanaf die datum kan de revisie worden gekopieerd naar een productieartikel of een productiestuklijst. Datum van CAD De datum waarop de revisie vanuit een CAD-applicatie is geïmporteerd. Gerelateerde onderwerpen CAD-applicatiegegevens importeren met de module Exchange Fysiek Materiaal Het materiaal waaruit de huidige revisie van het constructieartikel bestaat. Bijv. papier, plastic of hout. Maat De afmetingen van de huidige revisie van het constructieartikel. Bijv. 2 m x 1 meter. Norm De bedrijfsspecifieke, nationale of internationale norm waaraan de huidige constructierevisie voldoet of moet voldoen. Bijv. ISO 8601, NEN 3140, BS 1383. Gewichtseenheid De maateenheid voor gewicht, zoals kilogram. Gewicht Het gewicht van de revisie, uitgedrukt in de eenheid die u hebt ingetoetst op het veld Gewichtseenheid. Eenheden Stuklijsthoeveelheid Het aantal maakartikelen waarop een stuklijst van toepassing is. De stuklijsthoeveelheid stelt u in staat zeer kleine artikelhoeveelheden in de stuklijst op te nemen. Voorbeeld Om 1 liter verf met een speciale kleur (katoenwit) te produceren, moet u bepaalde kleurstoffen toevoegen. De hoeveelheden daarvan zijn echter bijzonder klein. Daarom voert u een stuklijsthoeveelheid in van 1000 liter. De hoeveelheden zijn dan als volgt:
Verf katoenwit, 1000 liter:
Wit | 999 liter
Geel | 0,6 liter
Rood | 0,2 liter
Blauw | 0,2 liter
Eenh.set Een groep eenheidscodes die gekoppeld kan worden aan standaard- of klantspecifieke artikelen of artikeldefaults. In een eenhedenset kunt u aangeven welke grootheid gebruikt kan worden voor het artikel, in welke modules en voor welke doeleinden. Eenheid Maateenheid, zoals meter, kilogram of stuks. Bevriezen Klik om de status van de revisie in te stellen op Bevroren. Dit kunt u alleen doen voor revisies met de status Nieuw. Revisiestatus terugzetten Klik om de status van de revisie in te stellen op Nieuw. Dit kunt u alleen doen voor revisies met de status Bevroren. Als de status groter is dan Bevroren en u het ontwerp wilt wijzigen, kunt u de revisie annuleren en vervolgens een nieuwe aanmaken. Voor constructiebeheer goedkeuren Klik om de status van de revisie in te stellen op Goedkeuring door engineering. Vanaf dat moment is het ontwerp van de revisie goedgekeurd voor gebruik in de constructieomgeving. De revisie kan echter niet worden gekopieerd naar een productieartikel of productiestuklijst. Goedkeuring door productie Klik om de status van de revisie in te stellen op Goedkeuring door productie. Dit kunt u alleen doen voor revisies met de status: Goedkeuring door engineering. Bevroren Nieuw Revisie annuleren Klik om de status van de revisie in te stellen op Geannuleerd. Dit kunt u alleen doen voor revisies met de status Goedkeuring door engineering: Revisies met de status Nieuw kunnen worden verwijderd. Revisies met de status Goedkeuring door productie kunnen worden gearchiveerd. Geannuleerde revisies kunnen gearchiveerd worden. Constructiegegevens archiveren Klik hierop om de sessie Constructiegegevens archiveren (tiedm1250m000) te starten. Constructieartikel naar artikel kopiëren Klik hierop om de sessie Constructieartikel naar artikel kopiëren (tiedm1201m000) te starten. Kopieergegevens c-stuklijsten genereren (multi-level) Klik hierop om de sessie Kopieergegevens c-stuklijsten genereren (multi-level) (tiedm1230m000) te starten. Constructiegegevens actualiseren Klik hierop om de sessie Constructiegegevens actualiseren (tiedm3240m000) te starten. Constructiestuklijst Klik hierop om de sessie Constructiestuklijst (tiedm1110m000) te starten. Relaties Klik hierop om de sessie Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000) te starten. Constructieartikelen afdrukken - revisies Klik hierop om de sessie Constructieartikelen afdrukken - revisies (tiedm1400m000) te starten. Where-used constructierevisie afdrukken Klik hierop om de sessie Where-used constructierevisie afdrukken (tiedm3460m000) te starten. Reference designators per constructieartikel Klik om de sessie Reference designators per constructieartikel (tiedm0120m000) te starten. Hierin kunt u de reference designators opvragen, muteren of toevoegen per construtierevisie. |