| # Constructiestuklijsten In een constructiestuklijst worden de relaties van componenten met de bijbehorende parent-artikelen op dezelfde manier beschreven als in een productiestuklijst. Het belangrijkste verschil is dat er bij productiestuklijsten gebruik wordt gemaakt van volgnummers om rekening te houden met de verschillende geldigheidsdatum van artikelen, terwijl er bij constructiestuklijsten gebruik wordt gemaakt van de revisies van c-artikelen. Een constructiestuklijst kopiëren Een single-level constructiestuklijst kan op drie manieren naar een single-level productiestuklijst worden gekopieerd: Alle aanwezige regels. Alle productiestuklijstregels vervallen en worden vervangen door constructiestuklijstregels en niet-constructiestuklijstregels. Niet-constructiestuklijstregels zijn regels uit een niet-projectgebonden productiestuklijst die naar een project zijn gekopieerd. Zie de kopieermethode Niet-projectartikel naar projectartikel. Alleen corresponderende positie. Regels in de productiestuklijst die hetzelfde regelnummer hebben als de regels in de constructiestuklijst, worden vervangen door de overeenkomende constructiestuklijstregels en niet-constructiestuklijstregels. De andere regels van de productiestuklijst blijven ongewijzigd. Corresponderende en gekoppelde positie. Zowel regels in de productiestuklijst waarvan de regelnummers overeenkomen met die in de constructiestuklijst, als regels waarvoor dat niet geldt maar die zijn aangemaakt als gevolg van het actualiseren van constructiegegevens (het selectievakje Koppeling met EDM in de sessie Stuklijst (tibom1110m000) is ingeschakeld), worden vervangen door constructiestuklijstregels en niet-constructiestuklijstregels. De andere regels van de productiestuklijst blijven ongewijzigd. Deze ongewijzigde regels zijn niet constructie-gerelateerd. Een voorbeeld van een van deze regels zou verpakkingsmateriaal zijn. Op deze wijze maakt u in productiestuklijsten duidelijk onderscheid tussen constructie-gerelateerde componenten en logistieke componenten die niet constructie-gerelateerd zijn. Als u een constructiestuklijst kopieert naar een productiestuklijst, wordt de vervaldatum van de productiestuklijstcomponent ingesteld op een van de volgende twee datums: De ingangsdatum van de revisie van het parent-constructieartikel uit de constructiestuklijst. De ingangsdatum van de productiestuklijstregel als die later vervalt. De ingangsdatum van de productiestuklijstregel vervalt later dan de ingangsdatum van de constructiestuklijstregel als: Een regel uit de productiestuklijst wordt verwijderd. Een regel wordt vervangen door een regel uit de constructiestuklijst en het selectievakje Historie productiestuklijsten in de sessie Parameters constructiegegevensbeheer (tiedm0100m000) is ingeschakeld. Om de regel uit de constructiestuklijst te kunnen opnemen, wordt een nieuw volgnummer aangemaakt voor de regel in de productiestuklijst. Kopieergegevens van constructiestuklijsten bepalen Wanneer u een constructiestuklijstregel naar een productiestuklijst kopieert met de sessie Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000), kopieert ERP LN default waarden naar de nieuwe stuklijst vanuit de volgende velden van de constructiestuklijst: Kopieermethode constructiestuklijst. T/m artikel. Artikelcategorie. Het parent-artikel van een constructiestuklijst is een specifieke revisie van een constructieartikel. De componenten kunnen zowel artikelen als constructieartikelen zijn. Wanneer u een component van een constructiestuklijst naar een productiestuklijst kopieert, kunt u in de sessie Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000) een van de volgende kopieermethoden definiëren: Geen kopieeractie. Er worden geen componenten gekopieerd. Dit doet zich voor in de volgende situaties: De eenheden van de componenten in de velden Component en Naar artikel stemmen niet overeen. Er is geen geldige vrijgegeven revisie van het c-artikel. De component in de constructiestuklijst is geen fysiek c-artikel. Een projectartikel is naar een ander projectartikel gekopieerd, waarvoor geen relatie bestaat met het artikel of het project. C-artikel naar artikel. Het c-artikel wordt naar een artikel gekopieerd en de relevante constructiestuklijstregel wordt naar de productiestuklijstregel gekopieerd. Niet-projectartikel naar projectartikel. Er wordt geen constructieartikel of constructiestuklijst gekopieerd, maar een niet-projectartikel naar een projectartikel (dat wil zeggen een standaardartikel naar een klantspecifiek artikel). Ook de stuklijst en routing van het niet-projectartikel worden gekopieerd naar de stuklijst en routing van het projectartikel. Allen c-stukl. naar SFC-prod.stukl.. Er wordt slechts één regel van de constructiestuklijst naar de productiestuklijst gekopieerd. Welke kopieermethode moet ik gebruiken? Is de 'Van'-component een projectartikel (dat wil zeggen bevat het eerste segment van de artikelcode een project)? Ja -> 3 Nee -> 2 Is de 'Naar'-component een projectartikel? Ja: selecteer de kopieermethode Niet-projectartikel naar projectartikel Nee - > 4 Is er een relatie met hetzelfde project? Ja: selecteer de kopieermethode Allen c-stukl. naar SFC-prod.stukl. Nee - > 4 Is er een relatie met het 'Naar'-artikel? Ja: > 5 Nee: Geen kopieeractie Bestaat het artikel al? Ja: selecteer de kopieermethode Allen c-stukl. naar SFC-prod.stukl. Nee: selecteer de kopieermethode C-artikel naar artikel Relaties Bij het zoeken naar artikelen via relaties die in de sessie Constructierevisies (tiedm1100m000) zijn vastgelegd, maakt ERP LN gebruik van de volgende regels: Bij het kopiëren van gegevens naar een project hebben relaties met projectartikelen een hogere prioriteit dan relaties met niet-projectartikelen. Wanneer gegevens niet naar een project worden gekopieerd, gelden alleen relaties met niet-projectartikelen. Bij het zoeken naar relaties gelden de volgende prioriteiten: Relaties die bij het kopiëren vanuit een constructiestuklijst zijn aangemaakt of gebruikt, hebben een hogere prioriteit dan relaties die bij het kopiëren van een constructieartikel naar een artikel zijn aangemaakt of gebruikt. Relaties die bij het kopiëren vanuit een constructieartikel naar een artikel zijn aangemaakt of gebruikt, hebben een hogere prioriteit dan relaties die bij het kopiëren niet worden gebruikt. Gerelateerde onderwerpen Structuur van een single-level stuklijst Overzicht van constructiegegevensbeheer Constructieartikelen C-artikelen naar artikelen kopiëren Constructiestuklijsten automatisch wijzigen Constructiegegevens actualiseren |