| # Crossdocking-proces In Magazijnbeheer (WH) bestaat crossdocking uit de volgende stappen: Stap 1. Een crossdocking-order aanmaken Crossdocking-orders kunnen handmatig of in een batch worden aangemaakt of automatisch worden gegenereerd door ERP LN: Handmatig Voer in de sessie Crossdocking-orders (whinh6100m000) een uitslagorderregel, de aangevraagde crossdocking-hoeveelheid en een eenheid in. Er wordt een ID voor de crossdocking-order gegenereerd op basis van de nummergroep en de serie. U kunt desgewenst een gebruikersprioriteit en een uitslaglocatie invoeren, waarnaar de goederen worden gecrossdockt. Batch Met de sessie Crossdocking-orders en crossdocking-orderregels genereren (whinh6200m000) kunt u een bereik van crossdocking-orders genereren. Automatisch Controleer of in de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) en de sessie Magazijnen (whwmd2500m000) het selectievakje Dynamisch crossdocking is ingeschakeld. Schakel in de sessie Magazijn - artikel (whwmd2110s000) een van de volgende of beide selectievakjes in: Crossdocking-order genereren tijdens vrijgeven v. Magazijnbeheer Crossdocking-order genereren voor tekort uitslagadvies Een nieuw aangemaakte crossdocking-order krijgt de status Openstaand. Stap 2. Crossdocking-orderregels aanmaken Crossdocking-orderregels kunnen handmatig of in een batch worden aangemaakt of automatisch worden gegenereerd door ERP LN: Handmatig Selecteer Crossdocking-orderregels in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties van de sessie Crossdocking-orders (whinh6100m000). Voer in de sessie Crossdocking-orderregels (whinh6110m000) een inslagorderregel, de geplande crossdocking-hoeveelheid en een eenheid in. Batch Met de sessie Crossdocking-orders en crossdocking-orderregels genereren (whinh6200m000) kunt u een bereik van crossdocking-orderregels genereren. Automatisch Controleer of in de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) en de sessie Magazijnen (whwmd2500m000) het selectievakje Dynamisch crossdocking is ingeschakeld. Schakel in de sessie Magazijn - artikel (whwmd2110s000) het selectievakje Crossdocking-orderregels genereren tijdens bevestigen ontvangst in. Stap 3. Crossdocking-orderregels goedkeuren Crossdocking-orderregels moeten worden goedgekeurd voordat een inslagadvies plaatsvindt. Er wordt geen crossdocking uitgevoerd voor crossdocking-orderregels die niet zijn goedgekeurd. U kunt crossdocking-orderregels handmatig, in een batchproces of automatisch goedkeuren: Handmatig Als u één crossdocking-orderregel wilt goedkeuren, kiest u Status wijzigen in in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties van de sessie Crossdocking-orderregels (whinh6110m000) en vervolgens Goedgekeurd. Als u alle crossdocking-orderregels van een crossdocking-order wilt goedkeuren, selecteert u de gewenste crossdocking-order in de sessie Crossdocking-orders (whinh6100m000) en kiest u Crossdocking-orderregels goedkeuren in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Batch Met de sessie Crossdocking-orderregels goedkeuren (whinh6210m100) kunt u een bereik van crossdocking-orderregels goedkeuren. Automatisch Controleer of in de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) en de sessie Magazijnen (whwmd2500m000) het selectievakje Dynamisch crossdocking is ingeschakeld. Schakel in de sessie Magazijn - artikel (whwmd2110s000) het selectievakje Crossdocking-orderregels automatisch goedkeuren in. Bij het aanmaken en goedkeuren van een crossdocking-orderregel krijgt de bijbehorende crossdocking-order de status Gepland. Stap 4. Crossdocking-orderregels verwerken Goederen ontvangen Vanuit het ontvangstmagazijn kunnen gebruikers crossdocking initiëren door crossdocking-orderregels te genereren tijdens het bevestigen van ontvangstregels, op basis van de instelling Crossdocking-orderregels genereren tijdens bevestigen ontvangst in de sessie Magazijn - artikel (whwmd2110s000). Voordat de ontvangst wordt bevestigd kunnen gebruikers deze instelling echter overrulen door het selectievakje Crossdocking in de sessie Magazijnontvangst (whinh3512m000) in of uit te schakelen. Inslagadvies Tijdens het genereren van een inslagadvies controleert ERP LN of de ontvangstregel moet worden gecrossdockt. In dat geval worden de goederen geadviseerd voor een uitslaglocatie. Als de Geplande hoeveelheid voor crossdocking in crossdocking-eenheid lager is dan de ontvangen hoeveelheid, wordt slechts een deel van de ontvangstregel geadviseerd voor een uitslaglocatie. Het resterende deel wordt geadviseerd voor een bulk- of picklocatie. Als er op basis van het veld Inspectie van de ontvangstregel inspectie is vereist, worden de goederen eerst geadviseerd voor de inspectielocatie. Als er een inslagadvies wordt aangemaakt voor de ontvangstregel en er geen inspecties zijn vereist, wordt de status van de crossdocking-orderregel ingesteld op Geadviseerd. Als eerst inspecties moeten worden uitgevoerd, wordt de status Geadviseerd toegekend wanneer goederen worden geadviseerd na inspectie. Als er een inslagadvies wordt gegenereerd voor een inslagorderregel die aan meerdere crossdocking-orders is gekoppeld, worden de goederen eerst geadviseerd voor de crossdocking-order met de hoogste prioriteit. Inspecties (inslag) Tijdens de inspectie kunnen goederen worden goedgekeurd, vernietigd of afgekeurd. Goederen goedkeuren Goedgekeurde goederen kunnen worden geadviseerd. Goederen vernietigen en/of afkeuren Als goederen zijn vernietigd of afgekeurd en de resterende hoeveelheid onvoldoende is voor crossdocking, neemt de Geplande hoeveelheid voor crossdocking in crossdocking-eenheid van de bijbehorende crossdocking-orderregel af. Als compensatie hiervoor zijn voor de crossdocking-order een aantal extra crossdocking-orderregels vereist. Als er voor een inslagorderregel meerdere crossdocking-orderregels zijn, wordt eerst de Geplande hoeveelheid voor crossdocking in crossdocking-eenheid verlaagd van de crossdocking-orderregel die hoort bij de crossdocking-order met de laagste prioriteit. Als de Geplande hoeveelheid voor crossdocking in crossdocking-eenheid van een crossdocking-orderregel volledig wordt vernietigd en/of afgekeurd, wordt de crossdocking-orderregel geannuleerd of afgesloten. Als de werkelijke hoeveelheid van de Gecrossdockte hoeveelheid groter is dan nul, wordt deze afgesloten en anders wordt deze geannuleerd. Goedkeuringen (uitslaginspecties) Als een crossdocking-order hoort bij een uitslagorderregel waarvoor in de uitslagprocedure goedkeuringen/uitslaginspecties zijn gedefinieerd, worden deze inspecties uitgevoerd tijdens de inslaginspecties van de bijbehorende inslagorderregels/crossdocking-orderregels. Dit betekent dat er voor een inslagorderregel met bijbehorende crossdocking-orderregels inslaginspecties plaatsvinden als inslag- en/of uitslaginspecties zijn vereist. Wegzetten/plaatsingslijst bevestigen De goederen worden op de geadviseerde locatie weggezet. Als dit een uitslaglocatie is, zijn de goederen gecrossdockt. De werkelijke hoeveelheid van de Gecrossdockte hoeveelheid van de crossdocking-orderregel wordt verhoogd. De uitslagadviesprocedure wordt tijdens crossdocking volledig overgeslagen. Zending Nadat de goederen zijn weggezet, worden de zending en zendingsregels aangemaakt. Nu kunnen de goederen worden verzonden. De crossdocking-order krijgt de status Afgesloten als de uitslagorderregel de status Verzonden krijgt. Als er niets is gecrossdockt, krijgt de crossdocking-order de status Geannuleerd. Crossdocking-instellingen De instellingen in de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) worden als default waarden gebruikt voor de overeenkomende instellingen in de sessie Magazijnen (whwmd2500m000). De instellingen in de sessie Magazijnen (whwmd2500m000) worden weer als default waarden gebruikt voor de overeenkomende instellingen in de sessie Magazijn - artikel (whwmd2110s000). Omdat ERP LN alleen rekening houdt met instellingen die specifiek zijn voor het artikel/magazijn, kunnen gebruikers algemene instellingen desgewenst eenvoudig overrulen. Belangrijk! Als u dynamisch crossdocking op magazijn/artikelniveau wilt gebruiken (de sessie Magazijn - artikel (whwmd2110s000), het selectievakje Dynamisch crossdocking) moet u eerst de overeenkomende selectievakjes in de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) en de sessie Magazijnen (whwmd2500m000) inschakelen. Crossdock-beperkingen Gebruik de sessie Definities crossdock-beperking (whinh6150m000) om crossdock-beperkingen te definiëren. Crossdock-prioriteiten of prioriteitsregels voor planning Gebruik de sessie Prioriteitdefinities (whinh6120m000) om prioriteitdefinities voor crossdocking-orders of prioriteitsregels voor planning te definiëren. Gerelateerde onderwerpen Prioriteiten crossdocking-orders Crossdock-beperkingen Status crossdocking-order Status crossdocking-orderregel Tijdsinterval crossdocking Rechtstreekse levering materiaal (DMS) Dynamisch crossdocking Bereik gedwongen crossdocking Effect van instellingen voor crossdocking Prioriteitsregels voor planning Wat gebeurt er als... Problemen oplossen |