| # Werklastbeheersing, achteruit en vooruit plannen Algemene opmerkingen over de methoden van achteruit en vooruit plannen: Achteruitplanning Bij achteruit plannen worden voorraadniveaus tot een minimum beperkt door vroegtijdige leveringen tot een minimum te beperken, maar er ontstaat niet altijd een haalbaar productieplan. Alle niet-geplande productievolumes worden vermeld. Achteruit plannen is met name handig bij seizoenspatronen in de vraag. Bij achteruit plannen worden nevenproducten volledig genegeerd. Wilt u wel rekening houden met nevenproducten, dan moet u vooruit plannen. Vooruitplanning Tijdens het vooruit plannen worden de haalbare leverdatums berekend. Bij vooruit plannen wordt automatisch gebruikgemaakt van de veiligheidsvoorraad. Combinatie Combineer achteruit en vooruit plannen om in één run seizoenspieken af te vlakken en haalbare leverdatums te berekenen. Dit kost echter wel de nodige tijd. NB Als u achteruit en vooruit plannen combineert, plant ERP LN eerst achteruit en daarna vooruit. Gerelateerde onderwerpen Werklastbeheersing, planningsalgoritme |