| # Configuraties uitwisselen (tiasl4240m000) Deze sessie kunt u gebruiken om uitwisselbare configuraties voor een assemblageorder om te wisselen. Een artikel is op een bepaald punt op de assemblagelijn uitwisselbaar met een ander artikel als de twee artikelen op dat punt dezelfde specificaties hebben. Tijdens de uitwisseling worden de fysieke producten uitgewisseld. Dit betekent dat de OHW die aan de assemblageorder is toegekend, nu wordt gekoppeld aan de andere assemblageorder. Bij het uitwisselen van de configuraties van assemblageorders worden het serienummer van de assemblageorder en de as-built kopregels van het eindproduct bijgewerkt. Het gewijzigde serienummer wordt doorgegeven aan Configurator. Uitwisselbare configuraties gebruiken Bij een uitwisseling worden de volgende stappen uitgevoerd. Deze stappen worden in de onderstaande alinea's beschreven. Leg de uitwisselbare configuraties vast. Als u twee orders wilt uitwisselen, wordt door ERP LN eerst gecontroleerd of de configuraties uitwisselbaar zijn, dat wil zeggen of de optiecombinaties van deze orders overeenkomen. Als blijkt dat de configuraties uitwisselbaar zijn, wordt door ERP LN gecontroleerd of de orderinhoud van de orders tot en met dit punt overeenkomt. Als dat het geval is, wordt de uitwisseling uitgevoerd. Leg de uitwisselbare configuraties met een code vast in LAC. De code wordt gekoppeld aan een lijnsegment. Opties worden gekoppeld aan de uitwisselbare configuraties. Als de opties van een assemblageorder op het specifieke lijnsegment overeenkomen met de opties die zijn gekoppeld aan de uitwisselbare configuraties, wordt de order uitgewisseld met een andere assemblageorder op dit segment waarvan de opties ook overeenkomen met de opties van de uitwisselbare configuraties. Alle orders waarvan de opties overeenkomen met de opties die zijn gekoppeld aan de uitwisselbare configuraties, kunnen op dit lijnsegment worden uitgewisseld. ERP LN controleert eerst of voor de twee assemblageorders die u wilt uitwisselen, dezelfde uitwisselbare configuraties zijn opgegeven. Twee assemblageorders worden alleen aangemerkt als uitwisselbaar, als de opties overeenkomen die aan de uitwisselbare configuraties zijn gekoppeld. Dit betekent niet dat de assemblageorders met deze opties identiek zijn tot en met het opgegeven lijnsegment. Als de uitwisselbare configuraties van de orders niet overeenkomen, wordt het proces door ERP LN gestopt en vindt er geen uitwisseling plaats. Als de uitwisselbare configuraties van de orders overeenkomen, controleert ERP LN de werkelijke inhoud van de assemblageorder tot en met het uitwisselingspunt. Als de orderinhoud overeenkomt, voert ERP LN de uitwisseling uit. Omdat eerst wordt gecontroleerd of de uitwisselbare configuraties overeenkomen, kunt u er redelijk zeker van zijn dat de assemblageorders identiek zijn, en kunt u zich de extra tijd en moeite besparen om de werkelijke orderinhoud te vergelijken. In ERP LN is het ook mogelijk om assemblageorders uit te wisselen in een buffer of op een lijnstation. Door orders uit te wisselen in een buffer kunt u voorkomen dat er knelpunten optreden als een order is ingepland om de buffer te verlaten op een punt waar de vereiste materialen niet beschikbaar zijn. De configuraties van twee assemblageorders die op dit tijdstip identiek zijn, kunnen worden uitgewisseld, zodat de orders worden afgehandeld op het moment dat de vereiste materialen beschikbaar zijn. Als u assemblageorders op een lijnstation wilt uitwisselen, heeft dit betrekking op de aanvoerassemblagelijnen en de hoofdassemblagelijnen. Voorbeeld U produceert deuren op de aanvoerlijn. Op deze lijn wordt een reservedeur geproduceerd die geen deel uitmaakt van de order op de hoofdassemblagelijn. Op de hoofdlijn maakt u een product waarvan het eindproduct deuren bevat. Er is echter een deur beschadigd en deze kan niet worden gebruikt. Het is nu mogelijk om de reservedeur van de aanvoerassemblagelijn te gebruiken in plaats van de beschadigde deur op de hoofdassemblagelijn, en de reservedeur uit de aanvoerlijn te verwijderen. Gerelateerde onderwerpen Assemblageorders Lijnsegment Het lijnsegment waar de uitwisselbare orders worden omgewisseld. Lijnstation Het lijnstation of de buffer waar u configuraties kunt uitwisselen. Dit lijnstation moet deel uitmaken van het lijnsegment waar de uitwisseling plaatsvindt. Assemblageorder De assemblageorder die wordt omgewisseld met de assemblageorder in het doelveld Assemblageorder. Deze twee orders moeten uitwisselbaar zijn. In de sessie Lijnsegment - uitwisselbare configuraties (tiasl2530m000) kunt u zien welke orders uitwisselbaar zijn. Assemblageorder De assemblageorder die wordt omgewisseld met de assemblageorder in het bronveld Assemblageorder. Deze twee orders moeten uitwisselbaar zijn. In de sessie Lijnsegment - uitwisselbare configuraties (tiasl2530m000) kunt u zien welke orders uitwisselbaar zijn. |