| # Parameters basisgegevens transport (fmfmd0100m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de default maat eenheden die in Vrachtbeheer (FM) worden gebruikt, te bekijken en te muteren. NB Om een default eenheid te selecteren, moet er een omrekeningsfactor aanwezig zijn voor de te selecteren eenheid, of moet de eenheid een basiseenheid zijn. Bijvoorbeeld, als KG (kilogram) en PND (pond) gewichtseenheden zijn en als KG de basiseenheid is, moet er een omrekeningsfactor tussen PND en KG aanwezig zijn. Op die manier kunnen gewichten die zijn uitgedrukt in PND naar KG worden geconverteerd. Omrekeningsfactoren worden gedefinieerd in de sessie Omrekeningsfactoren (tcibd0103m000). NB Wanneer een default eenheid wordt gebruikt om een record aan te maken, wordt deze default eenheid uitgeschakeld. De parameters basisgegevens transport zijn vereist. Indien deze parameters niet zijn vastgelegd, kunnen er in verschillende onderdelen van Vrachtbeheer (FM) fouten optreden. Ingangsdatum De ingangsdatum. Het veld Ingangsdatum in de actuele parameterset is leeg, maar de ingangsdatum wordt als defaultwaarde opgenomen in het veld Omschrijving. In eerdere parametersets wordt de ingangsdatum wel in het veld Ingangsdatum weergegeven. Indien u een wijziging aanbrengt in de actuele set, wordt de gewijzigde set de nieuwe actuele parameterset. Omschrijving In nieuwe actuele sets wordt de volgende default tekst opgenomen: Actuele set gedefinieerd op <datum en tijd van nieuwe actuele set>. Default gewichtseenheid De default gewichts eenheid waarmee gewichten in Vrachtbeheer (FM) worden uitgedrukt. Gewichtseenheden worden gebruikt om: De capaciteit van transportmiddelgroepen te definiëren in de sessie Transportmiddelgroepen (fmfmd0150m000). De artikeldimensies per eenheid te definiëren in de sessie Artikelafmetingen per eenheid (fmfmd1110m000). Het gewicht van artikelen vast te leggen in de sessie Artikelen - Vrachtbeheer (fmfmd1100m000). Gewichtsklassen te definiëren in de sessie Gewichts- en volumeklassen (fmfmd0190m000). Het geaggregeerde gewicht van goederen op te geven in de sessies Transportorderregels (fmfoc2101m000), Zendingen (fmlbd3100m000), Zendingsregels (fmlbd3150m000) en Ladingen (fmlbd4100m000). Default afstandseenheid De default afstands eenheid waarmee afstanden in Vrachtbeheer (FM) worden uitgedrukt. Afstandseenheden worden gebruikt om: Zones van de soort Afstand te definiëren in de sessie Zones per afstand (fmfrc1140m000). Afstanden van deeltrajecten vast te leggen in de sessie Deeltrajecten routeplan (fmfoc1151m000). De gemiddelde snelheid van transportmiddelgroepen te definiëren in de sessie Transportmiddelgroepen (fmfmd0150m000). De afstand tussen verzenden-van en verzenden-aan adressen in te voeren (handmatig) in de sessie Transportorderregels (fmfoc2101m000). Default tijdseenheid De default tijds eenheid waarmee tijden in Vrachtbeheer (FM) worden uitgedrukt. De default tijdseenheid wordt gebruikt om de gemiddelde snelheid van transportmiddelgroepen vast te leggen in de sessie Transportmiddelgroepen (fmfmd0150m000) en om de afstanden van deeltrajecten te definiëren in de sessie Deeltrajecten routeplan (fmfoc1151m000). Default oppervlakte-eenheid De default oppervlakte- eenheid waarmee oppervlakten in Vrachtbeheer (FM) worden uitgedrukt. Oppervlakte-eenheden worden gebruikt om: De capaciteit van transportmiddelgroepen te definiëren in de sessie Transportmiddelgroepen (fmfmd0150m000). De artikeldimensies per eenheid te definiëren in de sessie Artikelafmetingen per eenheid (fmfmd1110m000). De oppervlakten van artikelen vast te leggen in de sessie Artikelen - Vrachtbeheer (fmfmd1100m000). Het geaggregeerde oppervlak van goederen op te geven in de sessies Transportorderregels (fmfoc2101m000), Zendingen (fmlbd3100m000), Zendingsregels (fmlbd3150m000) en Ladingen (fmlbd4100m000). Default volume-eenheid De default volume- eenheid waarmee volumes in Vrachtbeheer (FM) worden uitgedrukt. Volume-eenheden worden gebruikt om: De capaciteit van transportmiddelgroepen te definiëren in de sessie Transportmiddelgroepen (fmfmd0150m000). De artikeldimensies per eenheid te definiëren in de sessie Artikelafmetingen per eenheid (fmfmd1110m000). Het volume van artikelen vast te leggen in de sessie Artikelen - Vrachtbeheer (fmfmd1100m000). Volumeklassen te definiëren in de sessie Gewichts- en volumeklassen (fmfmd0190m000). Het geaggregeerde volume van goederen op te geven in de sessies Transportorderregels (fmfoc2101m000), Zendingen (fmlbd3100m000), Zendingsregels (fmlbd3150m000) en Ladingen (fmlbd4100m000). Default dimensie-eenheid De default dimensie- eenheid waarmee dimensies in Vrachtbeheer (FM) worden uitgedrukt. Dimensie-eenheden worden gebruikt om: De capaciteit van transportmiddelgroepen te definiëren in de sessie Transportmiddelgroepen (fmfmd0150m000). De artikeldimensies per eenheid te definiëren in de sessie Artikelafmetingen per eenheid (fmfmd1110m000). De dimensies van artikelen vast te leggen in de sessie Artikelen - Vrachtbeheer (fmfmd1100m000). De dimensies van artikelen op te geven in de sessie Transportorderregels (fmfoc2101m000). Tijdseenheid voor uren De default tijds eenheid waarmee uren in Vrachtbeheer (FM) worden uitgedrukt. Default additionele tariefeenheid Een hoeveelheid per eenheid op basis waarvan u transporttarieven kunt definiëren. U kunt kiezen uit de eenheden die in Algemeen zijn gedefinieerd. Transporttarieven zijn meestal gebaseerd op afstand en gewicht. Met additionele hoeveelheden/eenheden kunt u tarieven definiëren die zijn gebaseerd op andere eenheden, zoals volume, of tarieven definiëren die zijn gebaseerd op combinaties van afstand, gewicht en andere eenheden. Voorbeeld 1 Transporttarief per additionele hoeveelheid/eenheid: Additionele tariefhoeveelheid: 1 pallet, Afstand: 1.000 km Bedrag per afstand: 10 Voorbeeld 2 Transporttarieven voor combinaties van eenheden per afstand/zone: Gewicht: 10 kg Additionele tariefhoeveelheid: 1 m³ Break-type: Minimum
Afstand: | 0 | 100 | 500
Bedrag per afstand | 10 | 15 | 20
Bedrag per gewicht | 5 | 5 | 10
Bedrag per additionele tariefeenheid | 5 | 5 | 7
In dit voorbeeld zijn de transporttarieven gebaseerd op afstand per gewicht en volume. Voor zending SH0001, van Amsterdam naar Rotterdam, gelden de volgende detailgegevens: Afstand: 70 km, Gewicht: 50 kg, Volume: 7 m³ De transportkosten voor zending SH0001 zijn:
     10 * 70 (afstand) + 5 * 50 (gewicht) + 5 * 7 (volume) = 985
Additionele tariefhoeveelheden per eenheid worden ingevoerd in de volgende sessies: Transportorderregels (fmfoc2101m000) Zendingsregels (fmlbd3150m000) Artikelen - Vrachtbeheer (fmfmd1100m000) Transporttarieven op basis van additionele hoeveelheden per eenheid worden vastgelegd in Prijsbeheer. |