| # Prioriteiten crossdocking-orders ERP LN kent aan de crossdocking-orders voor een artikel een prioriteit toe. Deze prioriteit geeft aan in welke volgorde crossdocking-orderregels moeten worden gegenereerd voor de crossdocking-orders. Allereerst worden crossdocking-orderregels aangemaakt voor crossdocking-orders met de hoogste prioriteit. Vervolgens worden crossdocking-orderregels gegenereerd voor crossdocking-orders met de daarop volgende prioriteit. De prioriteit van een crossdocking-order wordt bepaald door de gebruikersprioriteit en de systeemprioriteit die weer zijn gebaseerd op de prioriteitdefinitie voor crossdocking-orders. NB Prioriteitdefinities voor crossdocking-orders worden met de volgende sessies gemuteerd: Prioriteitdefinities (whinh6120m000) Prioriteiten crossdocking-order (whinh6121m000) In plaats van prioriteitdefinities voor crossdocking-orders kunt u ook prioriteitsregels voor de planning gebruiken. Voor meer informatie, zie Prioriteitsregels voor planning. Voorbeeld 1 Als in de sessie Prioriteiten crossdocking-order (whinh6121m000) de volgende prioriteiten zijn gedefinieerd:
Prioriteit | Veld | Veldwaarde | Sorteren
10 | Geplande leverdatum/-tijd | - | Oplopend
20 | Orderprioriteit | - | Oplopend
...en er worden drie crossdocking-orders aangemaakt voor uitslagorderregels A, B en C, is de systeemprioriteit als volgt:
Uitslagorderregel | Geplande leverdatum | Orderprioriteit | Prioriteit systeem
A | 11 april 2006 om 17:00:00 | 80 | 1
B | 12 april 2006 om 17:00:00 | 9999 | 3
Bev. | 12 april 2006 om 17:00:00 | 100 | 2
Voorbeeld 2 Als in de sessie Prioriteiten crossdocking-order (whinh6121m000) de volgende prioriteiten zijn gedefinieerd:
Prioriteit | Veld | Veldwaarde | Sorteren
1 | Orderherkomst | Verkoop | Niet van toepassing
2 | Orderherkomst | Service | Niet van toepassing
3 | Orderherkomst | Productie SFC | Niet van toepassing
...en er worden drie crossdocking-orders aangemaakt voor uitslagorderregels A, B en C, is de systeemprioriteit als volgt:
Uitslagorderregel | Orderherkomst | Prioriteit systeem
A | Verkoop | 1
B | Verkoopafroepschema | 3
Bev. | Productie SFC | 2
NB De crossdocking-order voor uitslagorderregel B krijgt de laagste systeemprioriteit, omdat er geen prioriteit is toegekend aan de orderherkomst Verkoopafroepschema in de prioriteitdefinitie voor de crossdocking-order. Voorbeeld 3 Als aan Voorbeeld 1 gebruikersprioriteiten worden toegevoegd, resulteert dit in de volgende prioriteiten voor de crossdocking-orders:
Uitslagorderregel | Geplande leverdatum | Orderprioriteit | Prioriteit systeem | Prioriteit gebruiker | Prioriteit crossdocking-order
A | 11 april 2006 om 17:00:00 | 80 | 1 | 2 | 3
B | 12 april 2006 om 17:00:00 | 9999 | 3 | 1 | 2
Bev. | 12 april 2006 om 17:00:00 | 100 | 2 | 1 | 1
NB Er wordt altijd eerst rekening gehouden met de gebruikersprioriteit, daarna met de systeemprioriteit. Gerelateerde onderwerpen Crossdock-beperkingen Crossdocking-proces Dynamisch crossdocking Prioriteitsregels voor planning Wat gebeurt er als... |