| # Een fysieke specificatie aanmaken op basis van een artikelspecificatie U kunt de sessie Fysieke specificatiestructuur aanmaken (tscfg2210m000) gebruiken om een fysieke specificatie aan te maken op basis van een artikelspecificatie. Om een fysieke specificatie aan te maken op basis van een artikelspecificatie, voert u de volgende stappen uit: Start de sessie Fysieke specificatiestructuur aanmaken (tscfg2210m000). Selecteer Artikelspecificatie op het veld Bron. Voer onder Artikelspecificatie het top-artikel van de artikelspecificatie in. Selecteer op het veld Doel een van de volgende waarden: Cluster Het top-artikel in de artikelspecificatie wordt ingesteld als het top-seriedragende artikel in de fysieke specificatie. De componenten op alle niveaus van de artikelspecificatie worden exact gekopieerd naar seriedragende artikelen. Het serienummer van het seriedragende artikel wordt aangemaakt op basis van een masker. Specificatie Het top-artikel van de artikelspecificatie moet in de fysieke specificatie die u invoert, bestaan als een child-artikel. De componenten op alle niveaus van de artikelspecificatie worden exact gekopieerd naar seriedragende artikelen. Het serienummer van het seriedragende artikel wordt aangemaakt op basis van een masker. Nieuwe specificatie ERP LN maakt een nieuwe fysieke specificatie aan. Selecteer onder Defaults het volgende (of voer het in): De seriedragende artikelgroep waarvan de nieuwe seriedragende artikelen deel gaan uitmaken. De serviceafdeling (optioneel). De levertijd (optioneel). Schakel onder Geldigheid artikel het selectievakje Geldigheid controleren in en voer een datum in die ERP LN kan gebruiken om de geldigheid van de componenten van de artikelspecificatie te controleren. ERP LN kopieert alleen de componenten die geldig zijn op de ingevoerde datum. Als u alle componenten wilt kopiëren, laat u het selectievakje Geldigheid controleren uitgeschakeld. Schakel onder Opties het selectievakje Dummy-serienummers genereren en desgewenst een van de overige selectievakjes in. Klik op Aanmaken. NB De artikelspecificatie kan worden gekopieerd uit een standaard productiestuklijst. Gerelateerde onderwerpen Voorbeeld van clusterlayout Een masker definiëren Artikelspecificaties aanmaken op basis van een standaardproductiestuklijst |