| # Lijnbezetting afdrukken (tiasl3400m000) Deze sessie kunt u gebruiken om een overzicht af te drukken waarin het verschil wordt aangegeven tussen de geplande orders en de maximale capaciteit voor een reeks assemblagelijnen en afleverdatums. U kunt desgewenst de bezetting weergeven voor optiecombinaties op basis waarvan regels zijn gebouwd. Gerelateerde onderwerpen Bezetting assemblagelijnstations Assemblagelijn Een reeks opeenvolgende lijnstations waarop FAS-artikelen worden geproduceerd (FAS = Final Assembly Schedule). Tijdens de productie ondergaan de artikelen de benodigde bewerkingen op de lijnstations. Een assemblagelijn is onderverdeeld in een aantal lijnsegmenten die van elkaar zijn gescheiden door buffers. Een assemblagelijn kan een hoofdlijn of een aanvoerlijn zijn. Bezetting per kritische optiecombinatie afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt in het overzicht de bezetting aangegeven voor optiecombinaties op basis waarvan regels zijn gebouwd. Het maximum aantal optiecombinaties wordt afgeleid van regels. Gerelateerde onderwerpen Bezetting assemblagelijnstations Alleen optiecombinaties met een te hoge bezetting afdrukken Met dit selectievakje bepaalt u of alle optiecombinaties voor de lijnbezetting worden afgedrukt of alleen optiecombinaties met een te hoge bezetting. Bij optiecombinaties met een te hoge bezetting wordt het toegestane maximum aantal overschreden. Afdrukken Hiermee kunt u de gegevens afdrukken die u hebt geselecteerd. |