| # Assemblageorders genereren Gebruik de sessie Assemblageorders genereren (tiapl3201m000) om assemblageorders in Assemblagebeheer aan te maken voor productvarianten die aanwezig zijn in Assemblageplanning. Assemblageorders worden alleen aangemaakt indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: De Assemblagestatus, die wordt weergegeven in de sessie Productvarianten (tiapl3500m000), staat op Openstaand. Het selectievakje Te verwijderen in de detailgegevens van de sessie Productvarianten (tiapl3500m000) is uitgeschakeld. De Geplande einddatum assemblage in de sessie Productvarianten (tiapl3500m000) valt binnen de time fence van de assemblageorder van de roll-off lijn. De time fence van de assemblageorder wordt per assemblagelijn vastgelegd in de detailgegevens van de sessie Assemblagelijnen (tiasl1530m000). De Status assemblagelijnstructuur van de roll-off assemblagelijn, die wordt weergegeven in de sessie Assemblagelijnen (tiasl1530m000), is Geactualiseerd. Het artikel heeft de volgende kenmerken: Het soort artikel is Generiek. Het artikel is Seriedragend. Voor het artikel zijn bestelgegevens aanwezig. Het bestelsysteem van het artikel is FAS. Indien u de gegevens in de huidige sessie selecteert door te zoomen naar de gerelateerde sessies, kunnen alleen die assemblagelijnen, productvarianten en generieke artikelen worden geselecteerd die aan deze criteria voldoen. De time fence van de assemblageorders en de geplande afleverdatum hebben geen invloed op de te maken selecties. Het aanmaken van assemblageorders is complex, omdat een groot aantal gegevens moet worden samengevoegd. De flow van dit proces ziet er ruwweg als volgt uit: De productvariantstructuren wordt gegenereerd op basis van de productvarianten die in de huidige sessies zijn geselecteerd. Voor uitgebreide informatie over dit proces, zie de online-help van de sessie Productvariantstructuren genereren (tiapl3210m000). De productvariantstructuur wordt alleen gegenereerd indien het selectievakje Externe productvariantstructuur in de detailgegevens van de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000) is uitgeschakeld. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt ERP LN de aanwezige productvariantstructuur. De assemblagelijnstructuur wordt geïnitialiseerd in de module Assemblagebeheer. De lijnstructuur moet worden bepaald, omdat de parent-assemblageorder bekend moet zijn voor elke assemblageorder. Deze structuur wordt doorlopen van het einde van de roll-off lijn tot het begin van de aanvoerlijnen. Daarbij worden de volgende gegevens vastgelegd. Eerst wordt vastgelegd of generieke subartikelen in een ander bedrijf worden geassembleerd en vervolgens de assemblagedelen en bewerkingen die gerelateerd zijn aan een engineering-module ingevoerd. Bij de eerste actie wordt bepaald welke assemblageorders moeten worden gegenereerd. Elk bedrijf heeft zijn eigen assemblageorder. Bij de tweede actie worden gegevens verzameld voor het aanmaken van lijnstationvarianten (LSV's). Deze gegevens zijn afkomstig van de platgeslagen assemblagedelen en bewerkingen, en worden geëvalueerd op basis van ingangsdatums en units. De benodigde materialen en bewerkingen worden opgeslagen per lijnstation. Voor meer informatie over lijnstationvarianten, raadpleeg Lijnstationvarianten en lijnstationorders. De LSV's worden bepaald en/of aangemaakt in de module Assemblagebeheer. LSV's bevatten de assemblagedelen en bewerkingen die per lijnstation nodig zijn voor een bepaalde assemblageorder. LSV's kunnen worden hergebruikt. Dit betekent dat de LSV's ook voor andere assemblageorders kunnen worden gebruikt, als binnen het lijnstation daarvoor dezelfde assemblagedelen en bewerkingen benodigd zijn. Dankzij LSV's wordt het aantal gegevens beperkt en verbeteren de prestaties. De assemblageorders worden aangemaakt, te beginnen bij de roll-off lijn. Voor elk lijnstation wordt een LSO aangemaakt op basis van de betreffende LSV. De Assemblagestatus, die in de sessie Productvarianten (tiapl3500m000) wordt weergegeven, staat op Gepland. Als het aanmaken van de assemblageorders niet goed is verlopen, blijft de Assemblagestatus Openstaand en worden de assemblagelijnen waarvoor geen assemblageorders zijn aangemaakt, meegenomen bij de volgende uitvoering van de sessie. Nadat de assemblageorders zijn aangemaakt, wordt een gereedmeldingsverslag aangemaakt. Indien fouten zijn opgetreden, is de knop Meldingen ingeschakeld. Klik op deze knop om de foutmeldingen weer te geven. Klik op 'Job aanmaken' om de huidige sessie aan een job toe te voegen ten einde de sessie in batchmodus uit te voeren. Tijdens het genereren van assemblageorders worden lijnstationorders aangemaakt. Een lijnstationorder is een productieorder voor een station van de assemblagelijn. Een lijnstationorder kan de volgende statussen hebben: Gepland Bevroren Gereed voor uitvoering Gereed Afgesloten Tijdens het genereren van lijnstationorders wordt de status gezet op Gepland. Voor meer informatie over lijnstationorders, raadpleeg Lijnstationvarianten en lijnstationorders. Open de sessie \ Productie (TI)\Assemblageplanning\Configuratie\Assemblageorders genereren – tiapl3201m000. U kunt assemblageorders genereren op basis van verschillende selectiecriteria, zoals: Roll-off assemblagelijn Productvariant Van artikel T/m artikel Klik op Genereren om assemblageorders te genereren. Als u wilt controleren hoeveel assemblageorders voor een productvariant zijn gegenereerd, kunt u de sessie Assemblageorders (tiasc2502m000) openen (op productvariant filteren). Een andere mogelijkheid is dat u de sessie Productvarianten (tiapl3500m000) opent, de productvariant selecteert en vanuit het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Productvariant - assemblagelijnen (Assemblageorders per assemblagelijn) klikt. Assemblageorders bekijken Open de sessie \ Productie (TI)\Assemblagebeheer\Assemblagebeheer\Assemblageorders – tiasc2502m000. U kunt de assemblageorders als volgt bekijken: Selecteer een eerder gegenereerde assemblageorder die de status Gepland heeft. Dubbelklik op de assemblageorder en bekijk de detailgegevens op het tabblad Algemeen. Op dit tabblad staan kritische gegevens, zoals: Status assemblageorder. Offsetting uitvoeren: Als dit selectievakje is ingeschakeld, moet er een offsetting worden uitgevoerd op de lijnstationorders (LSO's) van deze assemblageorder. Voor meer informatie over lijnstationorders, raadpleeg Lijnstationvarianten en lijnstationorders. Artikel: Het eindproduct van de assemblageorder. Serienummer: Het serienummer van het eindproduct. Tijdens de volgordebepaling wordt het serienummer aan de order gekoppeld. Productvariant: Een unieke configuratie of specificatie van een configureerbaar artikel. De specificatie ontstaat tijdens het configuratieproces en omvat gegevens als kenmerkopties, het bedrijf en de assemblagelijn. Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen: Als dit selectievakje is ingeschakeld, kan een verkooporderregel met deze productvariant een orderhoeveelheid hebben die groter is dan één. Een assemblageorder heeft altijd een orderhoeveelheid van één. Voor de levering van een verkooporderregel kunnen meerdere assemblageorders benodigd zijn. Klik op het tabblad Planning. Op dit tabblad staan kritische gegevens, zoals: Gevraagde afleverdatum: De gewenste datum waarop het werk aan de assemblageorder moet zijn voltooid. Geplande afleverdatum: De datum waarop het werk aan de order moet zijn voltooid. Startdatum assemblage: De geplande datum waarop de assemblageorder op de assemblagelijn in uitvoering wordt genomen. Lijnstationorders controleren Open de sessie \ Productie (TI)\Assemblagebeheer\Assemblageorders\Assemblageorders – tiasc2502m000. U kunt de lijnstationorders als volgt controleren. Selecteer een assemblageorder en klik op Lijnstationorders in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Daarmee wordt de sessie Assemblageorder - lijnstationorders (tiasc2510m000) geopend. U krijgt dan een lijst te zien van alle lijnstationorders die gerelateerd zijn aan de door u geselecteerde assemblageorder. Deze lijnstationorders worden aangemaakt tijdens het genereren van uw assemblageorder. Selecteer een lijnstationorder. Klik op Lijnstationvarianten in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. In de sessie Lijnstationvarianten (tiasc2520m000) kunt u de lijnstationvarianten (LSV's) opvragen. Met een lijnstationvariant kan er efficiënter worden gewerkt, waardoor de prestaties verbeteren. Voor meer informatie over lijnstationvarianten, raadpleeg Lijnstationvarianten en lijnstationorders. Lijnstationvarianten zijn gekoppeld aan lijnstationorders en bevatten gegevens over de bewerkingen en assemblagedelen van een bepaald lijnstation. Het concept van LSV's is gebaseerd op het hergebruik van gegevens tussen identieke assemblageorders en heeft de volgende voordelen: Identieke bewerkingen en materialen worden eenmalig opgeslagen, in plaats van per assemblageorder. Efficiëntere opslag van gegevens, waardoor de prestaties verbeteren. Het systeem controleert voor elke assemblageorder en lijnstationorder de benodigde materialen en bewerkingen. Als deze verschillen van de materialen en bewerkingen van de bestaande LSV's, wordt er een nieuwe lijnstationvariant aangemaakt. |