| # Kostprijzen berekenen en kostencomponentstructuren actualiseren Open de sessie \ Algemene gegevens \ Basisgegevens artikelen \ Artikelgegevens \ Artikelen - kosten – ticpr0107m000. In de sessie kunt u de kostengerelateerde gegevens van artikelen opvragen en muteren. Om de kostengegevens van artikelen toe te voegen of te wijzigen, start u de detailsessie Artikelen – kosten (ticpr0107m000). Op het tabblad Algemeen van de detailsessie kunt u de kostencomponenten van het artikel vastleggen en muteren. Op het tabblad Prijs kunt u de standaard kostprijs van het artikel berekenen en opvragen. Voor het berekenen van kostprijzen en het actualiseren van kostencomponentstructuren voert u de volgende stappen uit: Bereken de kostprijs voor alle inkoop- en maakartikelen die u heeft vastgelegd. Ga na of ERP LN de berekening van de kostprijzen correct heeft uitgevoerd. U kunt de kostprijzen automatisch berkenen met de sessie Kost- en waarderingsprijzen berekenen (ticpr2210m000). Actualiseer de kostencomponentstructuren voor de generieke artikelen en de maakartikelen met het bestelsysteem FAS. Kostengegevens assemblagelijnen definiëren Open de sessie \ Productie (TI)\Berekening verkoop- en kostprijzen\Basisgegevens kostprijzen\Kostengegevens assemblagelijn -- ticpr0115m000. In deze sessie legt u kostengegevens vast die gerelateerd zijn aan een assemblagelijn of aan een combinatie van een assemblagelijn en een artikel. Tevens kunt u in deze sessie een schema voor kostencomponenten invoeren om de kosten op detailniveau te boeken. Op het veld Kostencomponentschema kunt u een schema invoeren waaraan detailkostencomponenten zijn gekoppeld. Als er voor een assemblagelijn een kostencomponentschema is gedefinieerd, worden de kosten geboekt op de detailkostencomponenten in het schema. Als het veld Kostencomponentschema leeg is, worden alle kosten geboekt naar de aggregatiekostencomponenten. Als het veld Mutatieverwerking in de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000) op Op lijnstationniveau staat, kunt u de kostengegevens voor een assemblagelijn invoeren. Als het veld Mutatieverwerking in de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000) op Op orderniveau staat, kunt u de kostengegevens invoeren voor een combinatie van een assemblagelijn en een artikel. Kostengegevens assemblagelijnen actualiseren Open de sessie \ Productie (TI)\Berekening verkoop- en kostprijzen\Kostprijsberekening\Berekeningen en muteren\Kostengegevens assemblagelijn actualiseren -- ticpr0215m000. U kunt met deze sessie de kostengegevens van assemblagelijnen actualiseren. Dit resulteert in een actuele kostencomponentstructuur per combinatie van assemblagelijn en artikel. De actuele kostencomponentstructuur bevat de aggregatiekostencomponenten die voor het artikel zijn vastgelegd in de sessie Artikelen - kosten (ticpr0107m000) Als u voor een assemblagelijn een schema hebt ingevoerd, worden de detailkostencomponentn die voor het schema zijn vastgelegd, meegenomen in de actuale kostencomponentstructuur. U kunt de actuale kostencomponentstructuur opvragen in de sessie Actuele kostencomp.structuur per assemblagelijn en artikel (ticpr3161m000). De datum waarop de kostengegevens van de assemblagelijn zijn geactualiseerd, wordt weergegeven op het veld Ingangsdatum. NB De kostengegevens moeten worden geactualiseerd voor alle assemblagelijnen die deel uitmaken van uw assemblagelijnmodel. Toeslaggegevens assemblagelijnen definiëren Open de sessie \ Productie (TI)\Berekening verkoop- en kostprijzen\Basisgegevens kostprijzen\Toeslagen assemblagelijnen – ticpr1180m000. In deze sessie definieert u de toeslagen voor een assemblagelijn. Toeslagen vormen de extra kosten die worden verrekend in de standaard kostprijs of waarderingsprijs van een artikel, zoals de kosten van verwerkingen of inspecties. Een toeslag is een korting als het bedrag of percentage een negatieve waarde heeft. Bij de verwerking van mutaties op orderniveau worden de toeslagen vastgelegd voor de combinatie van een assemblagelijn en een artikel. Bij de verwerking van mutaties op lijnstationveau worden de toeslagen gedefinieerd voor een assemblagelijn. Bij de verwerking van mutaties op assemblagelijnniveau kunt u geen vaste toeslagbedragen invoeren. Als de assemblagelijn wordt afgesloten, worden de toeslagen daarop geboekt. Bij de verwerking van mutaties op orderniveau worden de toeslagen geboekt op de assemblagelijn per order. De toeslaggegevens van assemblagelijnen worden als volgt gedefinieerd: Selecteer Nieuwe groep op de werkbalk en voer de assemblagelijn in. Selecteer Nieuw op de werkbalk en definieer een nieuw toeslagrecord. NB Als het veld Mutatieverwerking in de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000) op Op orderniveau staat, kunt u de toeslagen invoeren voor een combinatie van assemblagelijnen en generieke artikelen. Als u het veld Mutatieverwerking in de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000) op Op lijnstationniveau zet, kunt u voor een assemblagelijn alleen toeslagen invoeren. Toeslagen assemblagelijnen actualiseren Open de sessie \ Productie (TI)\Berekening verkoop- en kostprijzen\Kostprijsberekening\Berekeningen en muteren\Toeslagen assemblagelijnen actualiseren -- ticpr2280m000. In deze sessie kunt u de toeslagen en toeslagbases van assemblagelijnen actualiseren. Actuele toeslagen en toeslagbases van assemblagelijnen worden aangemaakt. Deze worden gebruikt om de werkelijke kosten van assemblagelijnen te bepalen. De ingangsdatum geeft aan wanneer het proces is uitgevoerd. U kunt de actuele toeslagen van assemblagelijnen opvragen in de sessie Actuele toeslag assemblagelijnen (ticpr3150m000). U kunt de actuele toeslagbases van assemblagelijnen opvragen in de sessie Actuele toeslagbasis assemblagelijnen (ticpr3160m000). Selecteer de gewenste assemblagelijn uit het bereik van assemblagelijnen. Voor de overige opties kunt u default instellingen gebruiken. Klik op Actualiseren om door te gaan. NB De toeslagen moeten worden geactualiseerd voor alle assemblagelijnen die deel uitmaken van uw assemblagelijnmodel. |