| # Toeslagbases assemblagelijnen (ticpr1190m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de toeslag van een assemblagelijn vast te leggen. Een toeslagbasis is een verzameling van kostencomponenten op basis waarvan de toeslag voor de assemblagelijn wordt berekend. U hoeft alleen een toeslagbasis vast te leggen als de calculatiemethode voor de berekening van de toeslag voor de assemblagelijn Perc. selectie (totale kosten) of Perc. selectie (toegevoegde kosten) is. De calculatiemethode wordt vastgelegd in de detailsessie Toeslagen assemblagelijnen (ticpr1180m000). Deze sessie is alleen toegankelijk via de sessie Toeslagen assemblagelijnen (ticpr1180m000). Gerelateerde onderwerpen Kostencomponenten in Productie (TI) Assemblagelijn Een reeks opeenvolgende lijnstations waarop FAS-artikelen worden geproduceerd (FAS = Final Assembly Schedule). Tijdens de productie ondergaan de artikelen de benodigde bewerkingen op de lijnstations. Een assemblagelijn is onderverdeeld in een aantal lijnsegmenten die van elkaar zijn gescheiden door buffers. Een assemblagelijn kan een hoofdlijn of een aanvoerlijn zijn. Generiek artikel Het generieke artikel of maakartikel met Assemblage als Default toeleveringsbron. Volgnummer Het volgnummer van de toeslagregel assemblagelijn. Kostencomponent De kostencomponent die gekoppeld is aan de toeslagregel van de assemblagelijn. Gerelateerde onderwerpen Kostencomponenten in Productie (TI) |