| # Bezetting per kritische optiecombinatie (tiasl3510m000) Deze sessie kunt u gebruiken om het werkelijke aantal orders en het maximum aantal orders te bekijken op een assemblagelijn voor een bepaalde datum, voor optiecombinaties die worden gebruikt voor mixregels van de lijn. Zie voor meer informatie de sessie Lijnregels (tiasl1570m000). U kunt deze gegevens in een grafiek weergeven met de sessie Chart lijnbezetting assemblagelijn (tiasl3700m000). Gerelateerde onderwerpen Bezetting assemblagelijnstations Assemblagelijn Een reeks opeenvolgende lijnstations waarop FAS-artikelen worden geproduceerd (FAS = Final Assembly Schedule). Tijdens de productie ondergaan de artikelen de benodigde bewerkingen op de lijnstations. Een assemblagelijn is onderverdeeld in een aantal lijnsegmenten die van elkaar zijn gescheiden door buffers. Een assemblagelijn kan een hoofdlijn of een aanvoerlijn zijn. Datum De geplande afleverdatum voor de orders. Optiecombinatie Een bepaalde combinatie van product-opties, zoals kleur en stijl, die aan een assemblageorder gerelateerd is. Elke optiecombinatie is een afzonderlijke combinatie of een combinatie van andere optiecombinaties. Optiecombinatie Een bepaalde combinatie van product-opties, zoals kleur en stijl, die aan een assemblageorder gerelateerd is. Elke optiecombinatie is een afzonderlijke combinatie of een combinatie van andere optiecombinaties. Werkelijk aantal orders Het aantal orders dat is gepland voor de optiecombinatie. Maximum aantal artikelen Het maximum aantal orders dat mogelijk is voor de optiecombinatie. Dit wordt bepaald door de mixregels die voor de combinatie zijn gedefinieerd in de sessie Lijnregels (tiasl1570m000). |