| # Historie inspectieorders (qmptc3505m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de inspectieorders voor een specifieke order van herkomst op te vragen. In de detailsessie Historie inspectieorders (qmptc3505m000) kunt u de gegevens van inspectieorders opvragen, zoals de soort test, de steekproefgrootte en het acceptabele kwaliteitsniveau. Gerelateerde onderwerpen Standaardinspecties Herkomst Een geïntegreerde module of een geïntegreerd pakket waarin een (inspectie)order is aangemaakt. Order van herkomst Het ordernummer van de herkomst van de inspectie. Artikel In ERP LN zijn dit de grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten en gereedschappen welke kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd, verkocht, enz. Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één geheel (kit) verwerkt worden, of aanwezig zijn in meerdere productvarianten. U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Voorbeelden van niet-fysieke artikelen zijn: Kostenartikelen (bijvoorbeeld elektriciteit) Serviceartikelen Onderaannemingsdiensten Lijstartikelen (menu's/opties) Artikelomschrijving De omschrijving van het artikel. Orderhoeveelheid De grootheid waarin het artikel of de goederen worden beheerd. Bijvoorbeeld: een hoeveelheid hout kan uitgedrukt worden in lengte door de eenheid meters te gebruiken of in volume door de eenheid kubieke meter te gebruiken. Orderhoeveelheid Geeft de orderhoeveelheid weer. Order Een order op basis waarvan inspecties worden uitgevoerd op producten die worden ingekocht, geproduceerd of verkocht. Soort test Geeft aan hoe de steekproeven van de orderhoeveelheid worden genomen. Steekproefgrootte De totale hoeveelheid van steekproeven van de te testen orderhoeveelheid, uitgedrukt in de eenheid van de steekproefgrootte. De steekproefgrootte kan als een vaste hoeveelheid worden ingevoerd of als een percentage van óf de orderhoeveelheid óf de frequentie (voor het geval u "Steekproefname continu" als testsoort hebt geselecteerd). Steekproefeenheid De eenheid waarin de steekproefgrootte wordt uitgedrukt. Frequentie Het interval tussen twee steekproeven, uitgedrukt in de frequentie-eenheid. Uitleg: op elke 100 stuks worden voor een nieuwe steekproef 10 stuks genomen. Er zijn dan 11 steekproeven van elk 10 stuks. Voorbeeld
Steekproef | 10 stuks
Frequentie | 100 stuks
Orderhoeveelheid | 1150 stuks
Percentage Het percentage van de steekproef als onderdeel van de methodiek. Steekproefeenheid De steekproefeenheid als onderdeel van de methodiek. Acceptabel kwaliteitsniveau Het minimum percentage van een steekproef dat goedgekeurd moet worden om de gehele artikelhoeveelheid goed te keuren. Bijvoorbeeld: als het aanvaardbaar kwaliteitsniveau is vastgesteld op 90 en het goedgekeurde percentage ligt onder dit getal, dan wordt de hele hoeveelheid afgekeurd. Tekst De tekst die betrekking heeft op de historie kopregels van inspectieorders. Regelnummer Het positienummer van de order waaraan de inspectieorder is gekoppeld. Dit kan het positienummer zijn van een verkooporderregel, een inkooporderregel of een positienummer in de stuklijst. Bewerking Een van een reeks stappen binnen een routing die achtereenvolgens moet worden uitgevoerd om een artikel te produceren. Tijdens een routingbewerking worden de volgende gegevens verzameld: De taak. Bijvoorbeeld, zagen. De machine waarmee de taak wordt uitgevoerd (optioneel). Bijvoorbeeld, een zaagmachine. De plaats waar de taak wordt uitgevoerd (afdeling). Bijvoorbeeld, houtbewerking. Het aantal medewerkers dat nodig is voor het uitvoeren van de taak. Met deze gegevens worden orderlooptijden berekend, productieorders gepland en kostprijzen berekend. Een kwaliteitsinspectie vond tijdens of na deze bewerking plaats. Volgnummer Het volgnummer van de inspectieorder aan de hand waarvan kenmerken worden getest met behulp van verschillende steekproeven. Inspectie Toont een lijst van inspectieorderregels die voor een bepaalde inspectieorder zijn gegenereerd. Deze regels corresponderen met de kenmerken die worden bijgehouden voor elk van de testgroepen die aan de kwaliteitscode zijn gekoppeld. Inspectie Geeft aan in welke volgorde de inspectie wordt uitgevoerd. Logistieke eenheid Een volledige of gedeeltelijke verzameling van emballagematerialen voor het verpakken van artikelen. NB Een logistieke eenheid omvat de volgende attributen: 1) Identificatiecode. 2) Emballageartikel (optioneel). 3) Hoeveelheid emballageartikelen (optioneel). Belangrijk! Als een artikel aan een logistieke eenheid is gekoppeld, wordt het artikel daarmee verpakt. Het emballageartikel verwijst naar een verpakkingsvorm of ander emballagemateriaal. Deze maken deel uit van de logistieke eenheid. Bijv.: als u een houten krat als emballageartikel definieert, geeft u aan dat de logistieke eenheid een houten krat is. Kwaliteitscode Hiermee geeft u aan hoe inspectieorders worden gegenereerd en inspecties worden uitgevoerd. Aan een kwaliteitscombinatie hangen de volgende gegevens: De module of het pakket waar de kwaliteitsinspecties vandaan komen. Het artikel of de kwaliteitsgroep waarop de kwaliteitsinspecties van toepassing zijn. De kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan (vastgelegd met behulp van de kwaliteitscode). Kwaliteitscode De code en omschrijving van de kwaliteit. Testgroep Hiermee legt u de frequentie en grootte van steekproeven vast. Orderdatum De datum waarop de inspectieorder is aangemaakt. Gereedmeldingsdatum De datum waarop alle inspectieorderregels gereedkomen. Deze datum wordt in de sessie Inspectieorders gereedmelden/verwerken (qmptc1202m000) automatisch bijgewerkt en kan dus niet handmatig worden ingetoetst. Historie steekproeven Een optie die aanwezig is in het menu Specifiek. Klik op deze optie om de sessie "Historie steekproeven" (qmptc3510m000) te starten. Historie inspectieorderregels Een optie die aanwezig is in het menu Specifiek. Klik op deze optie om de sessie "Inspectieorder - regelhistorie" (qmptc3506m000) te starten. |