| # Cyclustijd herberekenen bij wijzigen van man- of machinebezetting Als u het aantal resources voor een bewerking wilt wijzigen, wijzigt u de waarde van het veld Man Occupation for Production of Machinebezetting in de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000) of Productieplanning (tisfc0110m000). Als u wilt voorkomen dat de gewijzigde man- of machinebezetting resulteert in gewijzigde productiekosten, klikt u op Ja als ERP LN vraagt of de cyclustijd moet worden herberekend. In dat geval voert ERP LN de volgende berekening uit. Machinebezetting wijzigen
    Nieuwe cyclustijd = (oude machinebezetting / nieuwe machinebezetting) * oude cyclustijd
    Nieuwe manbezetting = (oude manbezetting * oude cyclustijd) / nieuwe cyclustijd
Voorbeeld
Hoeveelheid | 10
Cyclustijd | 30 minuten
Omstelling | 60 minuten
Manbezetting | 4
Machinebezetting | 2
Huidige manuren | 20 uur
Huidige machine-uren | 12 uur
De machinebezetting wordt gewijzigd van 2 naar 3. Uitkomst van de herberekening Nieuwe cyclustijd: (2/3) * 30 = 20 minuten Nieuwe manbezetting: (4*30)/20 = 6 manuren Automatisch bijgewerkt Resultaat in manuren: 10 * 20 * 6 / 60 = 20 uur Resultaat in machine-uren: (3 * 60) / 60 + (10 * 20 * 3)/60 = 3 + 10 = 13 uur (het extra uur is het extra uur omsteltijd voor de derde machine) Manbezetting wijzigen
    Nieuwe cyclustijd = (oude manbezetting / nieuwe manbezetting) * oude cyclustijd
    Nieuwe machinebezetting = (oude machinebezetting * oude cyclustijd) / nieuwe cyclustijd
Voorbeeld
Hoeveelheid | 10
Cyclustijd | 30 minuten
Omstelling | 60 minuten
Manbezetting | 1
Machinebezetting | 1
Huidige manuren | 5 uur
Huidige machine-uren | 6 uur
De manbezetting wordt gewijzigd van 1 naar 2. Uitkomst van de herberekening Nieuwe cyclustijd: (1/2) * 30 = 15 minuten Nieuwe machinebezetting: (1*30)/15 = 2 machines Automatisch bijgewerkt Resultaat in manuren: 10 * 15 * 2 / 60 = 5 uur Resultaat in machine-uren: (2 * 60) / 60 + (10 * 15 * 2)/60 = 2 + 5 = 7 uur (het extra uur is het extra uur omsteltijd voor de tweede machine) |