| # Parameters constructiegegevensbeheer (tiedm0100m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de parameters vast te leggen voor de module Constructiegegevensbeheer. Deze sessie bevat: Een overzicht van de voorgaande parametersets van de module Constructiegegevensbeheer en de bijbehorende ingangsdatums. De huidige parameterset, die bovenaan staat (zonder ingangsdatum). Als u een parameterset wilt opvragen, dubbelklikt u daarop. Wilt u de huidige parameterinstellingen opvragen of wijzigen, dan dubbelklikt u op de parameterset die bovenaan de lijst staat. Als u de gewenste wijzigingen hebt ingevoerd en de nieuwe parameterset hebt opgeslagen, voert ERP LN de volgende acties uit: De nieuwe set wordt aan de historielijst toegevoegd. De voorgaande huidige parameterset wordt aan de historielijst toegevoegd. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van constructiegegevensbeheer Ingangsdatum De datum en het tijdstip waarop de parameters geldig zijn. De parameters zijn geldig tot en met de ingangsdatum van een meer recente parameterinstelling De huidige parameterset heeft geen ingangsdatum. Omschrijving De omschrijving van de parameterset. Nummergroep MBC Als u een collectieve stuklijstwijziging (MBC) vastlegt in de sessie Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000), genereert ERP LN een ordernummer aan de hand van het eerste vrije nummer. De parameter die u hier intoetst bepaalt op basis van welke nummergroep het vrije nummer wordt gegenereerd. Gerelateerde onderwerpen Constructiestuklijsten automatisch wijzigen Nummergroepen en series gebruiken Nummergroep MBC De omschrijving van de nummergroep waarmee MBC's in de EDM-module worden gegenereerd. Gerelateerde onderwerpen Constructiestuklijsten automatisch wijzigen Nummergroepen en series gebruiken Serie voor revisie ERP LN gebruikt de serie die u op dit veld hebt ingevoerd om revisienummers te genereren voor de revisies van constructieartikelen. Gekopieerde artikelen klantspecifiek maken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden standaardartikelen die naar projectartikelen zijn gekopieerd tijdens het kopiëren van een constructiestuklijst naar een productiestuklijst, projectartikelen in de productiestuklijst. De stuklijst en de routing worden ook gekopieerd. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt een standaardartikel geen projectartikel, ook als het artikel naar een projectstuklijst is gekopieerd. Gerelateerde onderwerpen C-artikelen naar artikelen kopiëren Constructiestuklijsten Historie productiestuklijsten Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden bij het kopiëren van een constructiestuklijst naar een productiestuklijst de regels van de bestaande productiestuklijst vastgehouden en krijgen de nieuwe regels (gekopieerd vanuit de constructiestuklijst) een nieuw volgnummer (een onderdeel van het positienummer). Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de oude stuklijstgegevens overschreven. Prestatieaspecten De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Stuklijsthistorie in Constructiegegevensbeheer. Gerelateerde onderwerpen C-artikelen naar artikelen kopiëren. Constructiestuklijsten. Handmatige nummering revisies Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u het revisienummer handmatig intoetsen tijdens het aanmaken van nieuwe revisies. Indien dit selectievakje is ingeschakeld en u een collectieve stuklijstwijziging (MBC) definitief maakt, moet u de volgende stappen uitvoeren: Maak nieuwe MBC aan. Definieer MBC-acties. Maak lijst aan met c-artikelen die in- of uitgesloten moeten worden. Genereer c-artikelen per MBC. Wijzig de MBC-status in Goedkeuring door engineering. Tevens verschijnt de vraag of u de revisie van c-artikelen per MBC handmatig wilt aanmaken. Selecteer Ja. De sessie Constructieartikelen per MBC (tiedm3122m000) verschijnt. Selecteer Revisies constructieartikelen in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Maak een nieuwe revisie aan voor alle c-artikelen per MBC. Kopieer niet de c-stuklijst van een vorige revisie naar de nieuwe revisie. De vraag of de c-stuklijst automatisch moet worden gekopieerd, verschijnt niet als de sessie Constructierevisies (tiedm1100m000) is geopend vanuit de sessie Constructieartikelen per MBC (tiedm3122m000) en het selectievakje Handmatige nummering revisies is ingeschakeld. Toets de gewenste ingangsdatum in als u nieuwe revisies handmatig aanmaakt. U kunt geen ingangsdatum intoetsen voor revisies in de sessie Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000). Toets de nieuwe revisie in voor alle c-artikelen per MBC in de sessie Constructieartikelen per MBC (tiedm3122m000) door op elke c-artikelregel te dubbelklikken. Ga naar de sessie Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000). Verwerk de c-stuklijstwijzigingen van de MBC. Wijzig de MBC-status in Goedkeuring door productie. Op het scherm verschijnen vragen of u de revisies voor productie wilt goedkeuren, een relatie voor c-artikelen per MBC wilt aanmaken en kopieergegevens van c-stuklijsten wilt genereren. Op al deze vragen antwoordt u met Ja. MBC actualiseren. NB Indien u reeds werkt met revisies, mag u dit selectievakje niet wijzigen om te voorkomen dat de nummering van de revisies inconsistent wordt. Ingangsdatums van revisies in c-stuklijst vergelijken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de revisie van een component in een constructiestuklijst gelijk zijn aan of ouder zijn dan de revisie van het parent-artikel. U kunt geen component invoeren waarvan de revisie nieuwer is dan de revisie van de parent. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, slaat ERP LN deze controles over. Als u constructiestuklijststructuren van boven naar beneden aanmaakt (als u begint met het hoofdartikel en vervolgens de bijbehorende componenten aanmaakt), kunnen er problemen optreden tijdens het controleren van de ingangsdatums van de revisies. Naar artikel kopiëren bij goedkeuring door productie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, als u de revisie van een constructieartikel instelt op Goedkeuring door productie, kopieert ERP LN deze revisie naar een artikel. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, als u de revisie van een constructieartikel instelt op Goedkeuring door productie, kopieert ERP LN deze revisie niet naar een artikel. Als u een constructieartikelrevisie wilt instellen op Goedkeuring door productie, selecteert u de revisie in de sessie Constructierevisies (tiedm1100m000) en klikt u in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Goedkeuring door productie. NB De revisie van een artikel kan alleen worden bijgewerkt als relaties met een constructieartikel bestaan. Gerelateerde onderwerpen Constructieartikelen Lege c-stuklijsten actualiseren Deze parameter bepaalt of de productiestuklijst van een productieartikel moet komen te vervallen bij het actualiseren van de revisie van een constructieartikel waarvoor geen constructiestuklijst is gedefinieerd. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, vervallen de gerelateerde regels van de productiestuklijst bij het actualiseren. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de gerelateerde regels van de productiestuklijst niet gewijzigd. Artikelomschrijving en zoekargumenten overschrijven Wanneer productieartikelen worden bijgewerkt op basis van constructieartikelen, geeft deze parameter aan of de artikelomschrijving en zoekargumenten moeten worden overschreven. NB Deze parameter wordt alleen gebruikt wanneer het bijwerkproces wordt gestart via Business Objects (PLM-integratie). Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden zoekargumenten en de omschrijving van het doelartikel overschreven. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden zoekargumenten en de omschrijving van het doelartikel niet overschreven. Fysieke attributen overschrijven Wanneer productieartikelen worden bijgewerkt op basis van constructieartikelen, geeft deze parameter aan of de artikelvelden worden overschreven. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de volgende artikelvelden overschreven: Gewichtseenheid Gewicht Materiaal Norm Maat Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de genoemde artikelvelden niet overschreven. Signaleringscode artikel kopiëren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het mogelijk om bij het kopiëren van het constructieartikel naar het standaardartikel ook de signaleringscode van het constructieartikel naar het standaardartikel te kopiëren. Tekst kopiëren Wanneer productieartikelen worden bijgewerkt op basis van constructieartikelen, geeft deze parameter de gevolgen voor het veld met artikeltekst aan. Toegestane waarden: Van c-artikel: artikeltekst wordt gekopieerd uit de tekst van het constructieartikel. Van constructierevisie: artikeltekst wordt gekopieerd uit de tekst van de constructierevisie. Geen kopieeractie: artikeltekst wordt nooit gekopieerd. |