| # Onderhoudsbeleid Correctief onderhoudsbeleid De onderhoudsactiviteit die wordt uitgevoerd om een artikel te repareren nadat een defect is geconstateerd. Het artikel moet worden hersteld in de technische staat die vereist is om het naar behoren te laten functioneren. Dit beleid wordt ondersteund door de volgende modules: Callbeheer Serviceorderbeheer Reparatieverkoopbeheer Werkorderbeheer Periodiek onderhoud Preventief onderhoud dat plaatsvindt na een constant interval of gedurende bepaalde tijden in de serviceperiode. De onderhoudsfrequentie wordt uitgedrukt in een tijdseenheid. Tellerwaarde Preventief onderhoud dat plaatsvindt na een constant interval. Dit interval wordt uitgedrukt in een gebruiksafhankelijke eenheid, bijvoorbeeld draaiuren of kilometers. Het onderhoud vindt daadwerkelijk plaats wanneer de normwaarde van de teller is bereikt. Dit moment kan worden geprognosticeerd. Periodiek onderhoud & Tellerwaarde U kunt het beleid Periodiek onderhoud en het beleid Tellerwaarde samen gebruiken. Onderhoud wordt uitgevoerd wanneer één van beide condities bereikt is. Onderhoud wordt uitgevoerd op een bepaald tijdstip, tenzij een bepaalde normwaarde is bereikt. Voorbeeld Een auto kan op grond van twee criteria een garantie beurt krijgen: wanneer 10.000 km is gereden of de auto 6 maanden in gebruik is, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Geprognosticeerde activiteiten Deze methode kan worden vergeleken met Tellerwaarde. De onderhoudsintervallen worden gebaseerd op de geprognosticeerde voortgang van een specifieke meetwaarde (afhankelijke variabele), gebaseerd op meetgegevens uit het verleden (historiegegevens). Met deze methode worden de onderhoudsintervallen geoptimaliseerd. De gegevens die gemeten worden tijdens het onderhoud, kunnen op hun beurt naar de historiegegevens worden gezonden. Zo wordt de onderhoudsprognose dus voortdurend bijgewerkt met de laatste metingen. Inspecties Bij een inspectie wordt een reeks metingen uitgevoerd voor een bepaald artikel. Onderhoud is vereist wanneer de gemeten waarde van de afhankelijke variabele van elke meetsoort niet voldoet aan de normwaarde. Afhankelijk van het resultaat van de inspectie kan onderhoud worden uitgevoerd. Elke meting kan leiden tot een andere activiteit. De inspectie-intervallen kunnen worden gebaseerd op de verwachte voortgang van een specifieke meetwaarde (afhankelijke variabele). Preventief onderhoud Alle onderhoudsactiviteiten die worden uitgevoerd voordat het artikel storingen begint te vertonen. Het doel is om het artikel in de technische conditie te houden die nodig is voor een juist functioneren. Dit beleid wordt ondersteund door de module Serviceplanning & concepten. Preventief onderhoud kan worden verdeeld in: Op gebruik gebaseerd onderhoud Op conditie gebaseerd onderhoud Periodiek onderhoud Preventief onderhoud dat plaatsvindt na een constant interval of gedurende bepaalde tijden in de serviceperiode. De onderhoudsfrequentie wordt uitgedrukt in een tijdseenheid. Tellerwaarde Preventief onderhoud dat plaatsvindt na een constant interval. Dit interval wordt uitgedrukt in een gebruiksafhankelijke eenheid, bijvoorbeeld draaiuren of kilometers. Het onderhoud vindt daadwerkelijk plaats wanneer de normwaarde van de teller is bereikt. Dit moment kan worden geprognosticeerd. Periodiek onderhoud & Tellerwaarde Het beleid Periodiek onderhoud en het beleid Tellerwaarde kunnen worden gecombineerd. Onderhoud wordt uitgevoerd wanneer één van beide condities bereikt is. Onderhoud wordt uitgevoerd op een bepaald moment in de tijd, tenzij een bepaalde normwaarde is bereikt. Voorbeeld Een auto kan op grond van twee criteria een garantiebeurt krijgen: wanneer 10.000 km is gereden of de auto 6 maanden in gebruik is, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Geprognosticeerde activiteiten Deze methode kan worden vergeleken met Tellerwaarde. De onderhoudsintervallen worden gebaseerd op de geprognosticeerde voortgang van een specifieke meetwaarde (afhankelijke variabele), gebaseerd op meetgegevens uit het verleden (historiegegevens). Met deze methode worden de onderhoudsintervallen geoptimaliseerd. De gegevens die gemeten worden tijdens het onderhoud, kunnen op hun beurt naar de historiegegevens worden gezonden. Zo wordt de onderhoudsprognose dus voortdurend bijgewerkt met de laatste metingen. Inspecties Bij een inspectie wordt een reeks metingen uitgevoerd voor een bepaald artikel. Onderhoud is vereist wanneer de gemeten waarde van de afhankelijke variabele van elke meetsoort niet voldoet aan de normwaarde. Afhankelijk van het resultaat van de inspectie kan onderhoud worden uitgevoerd. Elke meting kan leiden tot een andere activiteit. De inspectie-intervallen kunnen worden gebaseerd op de verwachte voortgang van een specifieke meetwaarde (afhankelijke variabele). Op gebruik gebaseerd onderhoud Preventief onderhoud dat plaatsvindt na een bepaalde periode van gebruik, onafhankelijk van de conditie van het artikel op dat moment. Op gebruik gebaseerd onderhoud kan worden verdeeld in: Periodiek onderhoud Tellerwaarde Periodiek onderhoud & Tellerwaarde Periodiek onderhoud Preventief onderhoud dat plaatsvindt na een constant interval of gedurende bepaalde tijden in de serviceperiode. De onderhoudsfrequentie wordt uitgedrukt in een tijdseenheid. Tellerwaarde Preventief onderhoud dat plaatsvindt na een constant interval. Dit interval wordt uitgedrukt in een gebruiksafhankelijke eenheid, bijvoorbeeld draaiuren of kilometers. Het onderhoud vindt daadwerkelijk plaats wanneer de normwaarde van de teller is bereikt. Dit moment kan worden geprognosticeerd. Periodiek onderhoud & Tellerwaarde Het beleid Periodiek onderhoud en het beleid Tellerwaarde kunnen worden gecombineerd. Onderhoud wordt uitgevoerd wanneer één van beide condities bereikt is. Onderhoud wordt uitgevoerd op een bepaald moment in de tijd, tenzij een bepaalde normwaarde is bereikt. Voorbeeld Een auto kan op grond van twee criteria een garantiebeurt krijgen: wanneer 10.000 km is gereden of de auto 6 maanden in gebruik is, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Geprognosticeerde activiteiten Deze methode kan worden vergeleken met Tellerwaarde. De onderhoudsintervallen worden gebaseerd op de geprognosticeerde voortgang van een specifieke meetwaarde (afhankelijke variabele), gebaseerd op meetgegevens uit het verleden (historiegegevens). Met deze methode worden de onderhoudsintervallen geoptimaliseerd. De gegevens die gemeten worden tijdens het onderhoud, kunnen op hun beurt naar de historiegegevens worden gezonden. Zo wordt de onderhoudsprognose dus voortdurend bijgewerkt met de laatste metingen. Inspecties Bij een inspectie wordt een reeks metingen uitgevoerd voor een bepaald artikel. Onderhoud is vereist wanneer de gemeten waarde van de afhankelijke variabele van elke meetsoort niet voldoet aan de normwaarde. Afhankelijk van het resultaat van de inspectie kan onderhoud worden uitgevoerd. Elke meting kan leiden tot een andere activiteit. De inspectie-intervallen kunnen worden gebaseerd op de verwachte voortgang van een specifieke meetwaarde (afhankelijke variabele). Op conditie gebaseerd onderhoud Preventief onderhoud dat plaatsvindt als een vereist meetresultaat niet aan de opgegeven normwaarde voldoet. Bijvoorbeeld als de oliedruk in een motor beneden waarde x gekomen is, moet er actie worden ondernomen. Op conditie gebaseerd onderhoud kan worden verdeeld in: Geprognosticeerde activiteiten Inspecties Periodiek onderhoud Preventief onderhoud dat plaatsvindt na een constant interval of gedurende bepaalde tijden in de serviceperiode. De onderhoudsfrequentie wordt uitgedrukt in een tijdseenheid. Tellerwaarde Preventief onderhoud dat plaatsvindt na een constant interval. Dit interval wordt uitgedrukt in een gebruiksafhankelijke eenheid, bijvoorbeeld draaiuren of kilometers. Het onderhoud vindt daadwerkelijk plaats wanneer de normwaarde van de teller is bereikt. Dit moment kan worden geprognosticeerd. Periodiek onderhoud & Tellerwaarde U kunt het beleid Periodiek onderhoud en het beleid Tellerwaarde samen gebruiken. Onderhoud wordt uitgevoerd wanneer één van beide condities bereikt is. Onderhoud wordt uitgevoerd op een bepaald moment in de tijd, tenzij een bepaalde normwaarde is bereikt. Voorbeeld Een auto kan op grond van twee criteria een garantiebeurt krijgen: wanneer 10.000 km is gereden of de auto 6 maanden in gebruik is, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Geprognosticeerde activiteiten Deze methode kan worden vergeleken met Tellerwaarde. De onderhoudsintervallen worden gebaseerd op de geprognosticeerde voortgang van een specifieke meetwaarde (afhankelijke variabele), gebaseerd op meetgegevens uit het verleden (historiegegevens). Met deze methode worden de onderhoudsintervallen geoptimaliseerd. De gegevens die gemeten worden tijdens het onderhoud, kunnen op hun beurt naar de historiegegevens worden gezonden. Zo wordt de onderhoudsprognose dus voortdurend bijgewerkt met de laatste metingen. Inspecties Bij een inspectie wordt een reeks metingen uitgevoerd voor een bepaald artikel. Onderhoud is vereist wanneer de gemeten waarde van de afhankelijke variabele van elke meetsoort niet voldoet aan de normwaarde. Afhankelijk van het resultaat van de inspectie kan onderhoud worden uitgevoerd. Elke meting kan leiden tot een andere activiteit. De inspectie-intervallen kunnen worden gebaseerd op de verwachte voortgang van een specifieke meetwaarde (afhankelijke variabele). Gerelateerde onderwerpen Meetresultaten |