| # Transportmiddelcombinaties (fmfmd0142m000) Deze sessie kunt u gebruiken om transportmiddelcombinaties te bekijken en te muteren. Gerelateerde onderwerpen Meerdere transportmiddelen per lading Transportmiddelgroepen gebruiken Transportorders groeperen Ladingopbouw Uitbesteding instellen Transportmiddelcombinatie Een gecombineerd transportmiddel dat bestaat uit verschillende voertuigtypen en/of transportmiddelen die samen een lading vervoeren. Indien een transportmiddelcombinatie meerdere transportmiddelen bevat, kan Vrachtbeheer (FM) ladingopbouw uitvoeren voor meerdere transportmiddelen per lading. Transportmiddelcombinaties worden ook gebruikt bij transportorderclustering. Een transportmiddelcombinatie toont het gecombineerde transportmiddel dat de goederen uit de transportordercluster zal vervoeren. Algemeen Transportcategorie De transportcategorie van de transportmiddelcombinatie. De volgende transportcategorieën zijn beschikbaar: Vervoer over zee Vervoer per spoor Wegvervoer Luchtvervoer Vervoer over binnenwateren Niet van toepassing Indien u een transportmiddelgroep selecteert in het veld Transportmiddelgroep moet de transportcategorie van de transportmiddelcombinatie identiek zijn aan de transportcategorie van de transportmiddelgroep. Vervoerssoort De vervoerssoort voor de huidige transportmiddelcombinatie. Indien u een vervoerssoort selecteert, is de huidige transportmiddelcombinatie alleen beschikbaar voor artikelen met dezelfde vervoerssoort. Let er op dat u de vervoerssoort niet kunt wijzigen indien de huidige transportmiddelcombinatie die is gekoppeld aan de huidige vervoerssoort wordt gebruikt in: Ladingen Transportorderclusters De sessie Artikelen - Vrachtbeheer (fmfmd1100m000) De sessie Artikelen - verzenden-van/verzenden-aan relaties (fmfmd2100m000) Combinatiecode De combinatiecode voor de huidige transportmiddelcombinatie. Indien u een combinatiecode selecteert, is de huidige transportmiddelcombinatie alleen beschikbaar voor artikelen met dezelfde combinatiecodes. Indien er een combinatiecode en een vervoerssoort zijn ingevuld voor de huidige transportmiddelcombinatie, moet de combinatiecode van de transportmiddelcombinatie identiek zijn aan de combinatiecode van de vervoerssoort als de vervoerssoort een combinatiecode heeft. Let er op dat u de combinatiecode niet kunt wijzigen indien de huidige transportmiddelcombinatie die is gekoppeld aan de huidige combinatiecode wordt gebruikt in: Ladingen Transportorderclusters De sessie Artikelen - Vrachtbeheer (fmfmd1100m000) De sessie Artikelen - verzenden-van/verzenden-aan relaties (fmfmd2100m000) Zendingsprocedure De default zendingsprocedure voor de huidige transportmiddelcombinatie. Kalendercode De identificatiecode van de kalender voor de transportmiddelcombinatie. Gemiddelde snelheid De gemiddelde snelheid van de transportmiddelcombinatie. De gemiddelde snelheid wordt gebruikt om de tijd te berekenen die nodig is voor transport tussen twee adressen, indien de afstand tussen deze adressen bekend is. De gemiddelde snelheid wordt gebruikt bij ladingopbouw. Afstanden tussen adressen worden gemuteerd in de sessie Afstandentabel per plaats (tccom4537m000) en de sessie Afstandentabel per postcode (tccom4538m000). De gemiddelde snelheid wordt uitgedrukt in de default afstand en tijdseenheden die zijn ingesteld in de sessie Parameters basisgegevens transport (fmfmd0100m000). Gemiddelde snelheid De afstandseenheid die wordt gebruikt om de gemiddelde snelheid uit te drukken. Gemiddelde snelheid De default tijdseenheid voor uren. De default tijdseenheid voor uren wordt ingesteld in de sessie Parameters basisgegevens transport (fmfmd0100m000). Transportplanning Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn transportorders waarvoor de huidige transportmiddelgroep is geselecteerd, beschikbaar voor ladingopbouw. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, zijn de transportorders waarvoor de huidige transportordersoort is geselecteerd, beschikbaar voor transportorderclustering. Gerelateerde onderwerpen Attributen ladingplanning Tekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er aanvullende informatie over de transportmiddelgroep beschikbaar. Capaciteit Maximum planningspercentage Het percentage van de beschikbare laadcapaciteit dat kan worden gebruikt. De beschikbare laadcapaciteit is de gemiddelde laadcapaciteit van de transportmiddelgroepen van de transportmiddelen en voertuigtypen die tot de huidige transportmiddelcombinatie behoren. U kunt de defaultwaarde van 100% wijzigen. Capaciteit in gewicht De capaciteit in gewicht is de geaggregeerde capaciteit van de transportmiddelgroepen van de transportmiddelen en voertuigtypen die tot de huidige transportmiddelcombinatie behoren. Capaciteit in gewicht De gewichtseenheid waarmee de capaciteit in gewicht wordt uitgedrukt. U kunt de default gewichtseenheid in Vrachtbeheer (FM) overschrijven. De default maateenheden voor Vrachtbeheer (FM) worden ingesteld in de sessie Parameters basisgegevens transport (fmfmd0100m000). Parameters basisgegevens voor Vrachtbeheer (FM) zijn verplicht. Capaciteit in volume De capaciteit in volume is het geaggregeerde volume van de transportmiddelgroepen van de transportmiddelen en voertuigtypen die tot de huidige transportmiddelcombinatie behoren. Capaciteit in volume De volume-eenheid waarmee de capaciteit in volume wordt uitgedrukt. U kunt de default volume-eenheid overschrijven. De default maateenheden voor Vrachtbeheer (FM) worden ingesteld in de sessie Parameters basisgegevens transport (fmfmd0100m000). Parameters basisgegevens voor Vrachtbeheer (FM) zijn verplicht. Capaciteit in vloeroppervlak De capaciteit in vloeroppervlak is het geaggregeerde vloeroppervlak van de transportmiddelgroepen van de transportmiddelen en voertuigtypen die tot de huidige transportmiddelcombinatie behoren. Capaciteit in vloeroppervlak De oppervlakte-eenheid waarmee de capaciteit in vloeroppervlak wordt uitgedrukt. U kunt de default oppervlakte-eenheid overschrijven. De default maateenheden voor Vrachtbeheer (FM) worden ingesteld in de sessie Parameters basisgegevens transport (fmfmd0100m000). Parameters basisgegevens zijn verplicht. Capaciteit in stuks De geaggregeerde capaciteit in stukseenheden voor de transportmiddelgroepen van de transportmiddelen en voertuigtypen die bij de huidige transportmiddelcombinatie horen. Capaciteit in stuks De stukseenheid voor de huidige transportmiddelcombinatie. Transportmiddelcombinaties afdrukken Hiermee start u de sessie Transportmiddelcombinaties afdrukken (fmfmd0442m000). |