| # Geautomatiseerde communicatie Bepaal welke netwerken gebruikmaken van geautomatiseerde communicatie en definieer de geschikte tijdsintervallen. U kunt zo veel verbindingsfrequenties definiëren als nodig is. De verbindingsfrequentie bepaalt wanneer de sessie Directe netwerkcommunicatie (ecedi7205m000) wordt opgestart. Op basis van de frequenties kunt u per netwerk een lijst van afzonderlijke verbindingstijdstippen genereren. Verbindingstijdstippen hoeven niet te worden gemuteerd met de sessie Verbindingstijdstippen per netwerk (ecedi0125m000) maar kunnen worden berekend met behulp van de gegevens die zijn gedefinieerd in de sessie Verbindingsfrequenties per netwerk (ecedi0122s000). De sessie Verbindingstijdstippen per netwerk genereren (ecedi0225m000) genereert afzonderlijke verbindingstijdstippen. U kunt het resultaat opvragen of wijzigen met de sessie Verbindingstijdstippen per netwerk (ecedi0125m000). Gerelateerde onderwerpen EDI-berichtuitwisselingsbeheer Communicatie |