| # Reserveringen van assemblagedelen opbouwen Open de sessie \ Productie (TI)\Assemblagebeheer\Assemblagelijnen\Assemblagelijnen - tiasl1530m000. Deze sessie kunt u gebruiken om assemblagedelen te reserveren voor productiemagazijnen binnen de time-fence voor reserveringen. In dit onderwerp wordt het volgende behandeld: Reserveringsmodus: Op orderniveau of Op lijnstationniveau Reservering van assemblagedelen voor het productiemagazijn Time-buckets. Assemblagedelen reserveren Reserveringsmodus De modus voor de reservering van assemblagedelen wordt gedefinieerd op het veld Mutatieverwerking van de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000). Er zijn twee opties beschikbaar: Op orderniveau: De assemblagedelen worden gereserveerd voor het productiemagazijn van het lijnstation voor elke assemblageorder. ERP LN maakt voor elke lijnstationorder een afzonderlijke geclusterde lijnstationorder aan. Op lijnstationniveau: De assemblagedelen worden gereserveerd voor het productiemagazijn voor elke bucket. De delen van alle assemblageorders die binnen elke bucket vallen, worden gecombineerd en samen gereserveerd. ERP LN maakt voor elk lijnstation een afzonderlijke geclusterde lijnstationorder aan. Bij het genereren van orders en het opnieuw berekenen van materiaalbehoeften wordt rekening gehouden met bestaande assemblageorders. Bepalen voor welk productiemagazijn assemblagedelen worden gereserveerd U koppelt een productiemagazijn aan een lijnstation op het veld Productiemagazijn van de sessie Afdelingen (tirou0101m000). U kunt een productiemagazijn alleen aan een lijnstation koppelen als aan de volgende condities wordt voldaan: Het selectievakje Gebruik productiemagazijn in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000) is ingeschakeld. Het veld Type station in de sessie Stations (tiasl1551m000) moet zijn ingesteld op Lijnstation. Time-buckets De grootte en het aantal buckets wordt bepaald door twee factoren: De time-bucketgegevens. Zie de help van de sessie Buckets definiëren (tiasl1100m000) voor meer informatie. U kunt buckets definiëren die groter worden als u plant met een lange tijdshorizon. Als u van plan bent om veel wijzigingen in de assemblageorders aan te brengen, moet u kleinere buckets definiëren. Het veld Time fence reservering in de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000) bepaalt de totale tijd waarvoor u een planning maakt. NB U moet buckets definiëren voor de gehele Time fence reservering. Voor een order die slechts gedeeltelijk binnen de time fence valt, wordt de reservering niet gepland in Assemblagebeheer (ASC). Assemblagedelen reserveren Bij de mutatieverwerking Op lijnstationniveau vindt reservering plaats per bucket en per lijnstation. Alle behoeften per bucket en lijnstation kunnen worden gecombineerd. Dit levert minder mutaties op dan wanneer elke order afzonderlijk zou worden verwerkt. De cumulatieve gereserveerde behoeften aan assemblagedelen worden geregistreerd in een geclusterde lijnstationorder. De geclusterde lijnstationorder wordt doorgegeven aan Magazijnbeheer (WH). U kunt de cumulatieve gereserveerde behoeften aan assemblagedelen bekijken in de sessie Geclusterde lijnstationorder - behoeften assemblagedelen (tiasc7140m000). Als u assemblagedelen wilt reserveren, voert u de onderstaande stappen uit. Selecteer de hoofdlijn in de sessie Assemblagelijnen (tiasl1530m000) en klik op Behoeften assemblagedelen in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Klik op Reservering assemblagedelen opbouwen.... De sessie Reservering assemblagedelen opbouwen (tiasc7240m000) wordt gestart. |