| # Berichtuitwisselingsbeheer gebruiken Op basis van de gegenereerde of handmatig ingevoerde verbindingstijdstippen start berichtuitwisselingsbeheer regelmatig de sessie Directe netwerkcommunicatie (ecedi7205m000) op voor het betreffende netwerk. Berichtuitwisselingsbeheer draait op de achtergrond. Berichtuitwisselingsbeheer kan worden geactiveerd voor alle netwerken of kan individuele netwerken uitsluiten. Met actief beheer op de achtergrond kunt u de berichtuitwisselingsbewaking gebruiken om de communicatiestatus van de individuele netwerken te controleren. In tegenstelling tot Jobbeheer in Tools, worden de niet-toegekende jobs (verbindingstijdstippen) van alle netwerken weergegeven op één scherm. Berichtuitwisselingsbewaking toont alleen de niet-toegekende jobs voor de huidige datum. Nadat de job is voltooid, wordt deze uit de lijst verwijderd. Wanneer een verbindingstijdstip voor een van de netwerken aanbreekt, wordt de sessie Directe netwerkcommunicatie (ecedi7205m000) opgestart voor het betreffende netwerk. Berichtuitwisselingsbewaking laat zien welke netwerken actief zijn wanneer de bewaking wordt gestart (de communicatiestatus is Actief) en welke specifieke activiteit momenteel door het netwerk wordt uitgevoerd (weergegeven onder de activiteitstatus). Gerelateerde onderwerpen Netwerkcommunicatie externe EDI Communicatie |