| # Meerdere transportmiddelen per lading Consignaties van goederen worden vaak vervoerd met een 'gesegmenteerd' transportmiddel, bijvoorbeeld een truck-oplegger-combinatie of een locomotief die meerdere wagons trekt. In zulke gevallen wilt u transportplanning kunnen uitvoeren voor enkele of wellicht alle segmenten die samen het transportmiddel vormen. In Vrachtbeheer (FM) kunt u voor elke transportorderregel opgeven of het transport moet worden uitgevoerd door een individueel transportmiddel of door gesegmenteerde transportmiddelen. Indien u voor een individueel transportmiddel kiest, kunt u een transportmiddelgroep toevoegen aan de transportorderregel. Als u een transportmiddel aan de transportorderregels koppelt, zal Vrachtbeheer (FM) proberen dit transportmiddel toe te kennen aan de lading die resulteert uit het ladingopbouwproces. Voor meer informatie, zie Transportmiddelgroepen gebruiken, Transportmiddelen selecteren en Transportorders groeperen. Indien u voor een gesegmenteerd transportmiddel kiest, kunt u een transportmiddelcombinatie toevoegen aan de transportorderregel. Een transportmiddelcombinatie kan verschillende individuele transportmiddelen bevatten. Dit is afhankelijk van de wijze waarop u uw transportmiddelcombinaties definieert. Vervolgens kan Vrachtbeheer (FM) meerdere transportmiddelen toewijzen aan elke lading die resulteert uit het ladingopbouwproces. NB U kunt een transportmiddelgroep of een transportmiddelcombinatie aan een transportorderregel koppelen, maar niet beide. Als u geen transportmiddelgroep of transportmiddelcombinatie invoert op een transportorderregel, selecteert het ladingopbouwmechanisme een transportmiddelgroep of -combinatie op basis van uw instellingen. Ladingopbouw kijkt eerst naar een geschikte transportmiddelgroep. Indien het ladingopbouwmechanisme geen transportmiddelgroep kan vinden, wordt de default transportmiddelgroep die voor de vervoerder is gedefinieerd, gebruikt. Als er geen default transportmiddelgroep is gedefinieerd, zoekt het ladingopbouwmechanisme naar een transportmiddelcombinatie. Indien er geen transportmiddelcombinatie wordt gevonden, wordt de default transportmiddelcombinatie voor de vervoerder genomen. Raadpleeg Ladingopbouw voor meer algemene informatie over ladingopbouw. Transportmiddelcombinaties zijn ook beschikbaar voor transportorderclustering. Een transportmiddelcombinatie is een van de criteria die wordt gebruikt om transportorderclusters te genereren. Transportmiddelcombinaties Een transportmiddelcombinatie bestaat uit een combinatie van voertuigen; het bestaat uit verschillende 'segmenten'. Bijvoorbeeld: een combinatie van truck en oplegger of een locomotief die meerdere wagons trekt. Om de segmenten aan te duiden die samen de transportmiddelcombinatie vormen, moet u voertuigtypen en/of transportmiddelen koppelen. Voertuigtypen Een voertuigtype verwijst naar een anoniem, d.w.z. niet uniek identificeerbaar type voertuig. Voor elk voertuigtype moet u het aantal voertuigen opgeven dat wordt gebruikt voor de transportmiddelcombinatie. Bijvoorbeeld, als het gecombineerde transportmiddel bestaat uit een locomotief en vijf wagons, moet u voor het voertuigtype WAGON het getal 5 invoeren en voor het voertuigtype LOC het getal 1. Transportmiddelen Een transportmiddel is een uniek identificeerbaar voertuig waarvoor Vrachtbeheer (FM) de beschikbaarheid kan controleren tijdens ladingopbouw. Om een uniek identificeerbaar segment te definiëren, moet u een transportmiddel en een voertuigtype toevoegen aan de transportmiddelcombinatie. Bijvoorbeeld, indien het gecombineerde transportmiddel bestaat uit een locomotief en vijf wagons en u wilt de beschikbaarheid van de locomotief controleren, dan kunt u transportmiddel LOCOMOTIEF AX00023 en voertuigtype LOC invoeren voor de locomotief. Voor meer informatie, zie Transportmiddelcombinaties definiëren. U kunt meerdere transportmiddelen aan een transportmiddelcombinatie koppelen. Op deze manier kan Vrachtbeheer (FM) het transport van een lading met meerdere transportmiddelen plannen. Transportmiddelcombinaties definiëren Het definiëren van transportmiddelcombinaties gaat als volgt: In de sessie Combinatiecodes (fmfmd0120m000) definieert u de combinatiecodes. In de sessie Vervoerssoorten (fmfmd0140m000) definieert u de vervoerssoorten. In de sessie Transportmiddelen (fmfmd0155m000) definieert u het transportmiddel en in de sessie Kalender transportmiddelen (fmlbd0560m000) stelt u de kalender in voor het transportmiddel. In de sessie Transportmiddelgroepen (fmfmd0150m000) definieert u transportmiddelgroepen. In de sessie Soorten voertuigen (fmfmd0147m000) definieert u voertuigtypen. In de sessie Transportmiddelcombinatie (fmfmd0642m000) definieert u transportmiddelcombinaties. In de sessie Soorten voertuigen en transportm. per transportmiddelcomb. (fmfmd0148m000) voegt u voertuigtypen en transportmiddelen toe die bij een transportmiddelcombinatie horen. Om een anoniem segment voor een transportmiddelcombinatie te definiëren, moet u een voertuigtype toevoegen en het aantal voertuigen van dit voertuigtype. Bijvoorbeeld, als het gecombineerde transportmiddel bestaat uit een locomotief en vijf wagons, moet u voor het voertuigtype WAGON het getal 5 invoeren in het veld Aantal voertuigen. Om een uniek identificeerbaar segment te definiëren, moet u een transportmiddel en een voertuigtype toevoegen. Het aantal voertuigen voor een uniek identificeerbaar segment kan niet meer dan 1 zijn. In de sessie Transportmiddelcombinaties per vervoerder/LDV (fmfmd0144m000) definieert u de transportmiddelcombinaties die beschikbaar zijn voor vervoerders. Schakel in de sessie Parameters transportplanning (fmlbd0100m000) het selectievakje Beschikbaarheid TMG en TMC controleren in of uit om aan te geven of de laadcapaciteit en de beschikbaarheid van transportmiddelen of transportmiddelcombinaties al dan niet moeten worden gecontroleerd tijdens ladingopbouw. |