| # Generieke stuklijsten aanmaken Open de sessie \ Productie (TI)\Productconfiguratie\Generieke constructiegegevens\Generieke stuklijsten – tipcf3110m000. In deze sessie definieert u de generieke stuklijst en de componenten van een generiek artikel. NB Dit gedeelte is alleen relevant indien u voor de configuratie van producten gebruikmaakt van PCF in combinatie met de module Assemblagebeheer. Voor meer informatie, zie het volgende: Productconfiguratie (PCF) PCF-procedures NB Als het selectievakje Multilevel keuzestructuur PCF in de sessie Parameters productconfiguratie (tipcf0100m000) is ingeschakeld, kunt u in de productstructuur extra generieke niveaus gebruiken voor een multilevel keuzestructuur. Wijzigingen in de generieke stuklijst worden niet verwerkt in de bestaande productvariantstructuren. Maak een generieke stuklijst aan voor een generiek artikel. Een generieke stuklijst dient voor het definiëren van de generieke product- en productengineering-structuur. Op basis van deze gegevensstructuur kan het werkelijke eindproduct, de productvariant worden geconfigureerd. Tijdens deze configuratie wordt aan de hand van de geselecteerde kenmerken en opties de productvariantstructuur gegenereerd. Dit proces staat ook bekend als Solving, omdat elk te assembleren product wordt geconfigureerd aan de hand van een basisstructuur. Belangrijk! Als het selectievakje Configureren door PCF in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000) is ingeschakeld, wordt de generieke stuklijst gedefinieerd in de sessie Generieke stuklijsten (tipcf3110m000) van de module PCF. Als het selectievakje Configureren door PCF in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000) is uitgeschakeld, wordt de generieke stuklijst gedefinieerd in de sessie Generieke stuklijst (tiapl2510m000). In deze sessie legt u de sjabloongegevens vast voor de generieke stuklijst van een generiek artikel. Verkoopprijslijsten voor generieke artikelen aanmaken Open de sessie \ Productie (TI)\Productconfiguratie\Generieke prijslijsten\Generieke prijslijsten – tipcf4101m000. NB Dit gedeelte is alleen relevant indien u voor de configuratie van producten gebruikmaakt van PCF in combinatie met de module Assemblagebeheer. Voor meer informatie, zie het volgende: Productconfiguratie (PCF) PCF-procedures Indien u PCF niet gebruikt, kunt u prijzen vastleggen met behulp van prijsboeken. In de sessie Generieke prijslijsten (tipcf4101m000) legt u voor het generieke artikel een verkoopprijs vast die gebaseerd is op een configuratie. Verkoopprijslijsten voor generieke artikelen worden als volgt aangemaakt. Gebruik de optie Nieuwe groep om het generieke artikel in te voeren. Selecteer op het veld Prijslijstsoort de optie Verkoopprijslijst. Gebruik de optie Nieuwe groep om een nieuw record aan de verkoopprijslijst toe te voegen. Assemblagestuklijsten en -bewerkingen aanmaken Open de sessie \ Productie (TI)\Assemblageplanning\Constructie\Assemblagestuklijsten en -bewerkingen – tiapl2520m000. In deze sessie kunt u de assemblagedelen, bewerkingen en de lijnstations die nodig zijn voor een specifieke engineering-module opvragen en muteren. Beperkingen Als het selectievakje Externe assemblagedelen en bewerkingen in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000) is ingeschakeld, worden de platgeslagen assemblagedelen en -bewerkingen door een externe leverancier aangeleverd. U kunt daarom de gegevens in de huidige sessie niet wijzigen, tenzij u in testmodus werkt. Als het selectievakje is uitgeschakeld, worden de assemblagedelen en bewerkingen platgeslagen tijdens de berekening van de benodigde assemblagedelen. U kunt de gegevens in deze sessie alleen wijzigen indien uw huidige bedrijf als basisbedrijf is gedefinieerd. Procedure Nadat u de gegevens in deze sessie hebt gewijzigd, moet u de volgende sessies uitvoeren: Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000) Assemblageorders vernieuwen en bevriezen (tiapl3203m000) Bewerkingen die onafhankelijk zijn van assemblagedelen Indien u bewerkingen wilt definiëren die niet aan een specifiek assemblagedeel zijn gekoppeld, laat u het veld Assemblagedeel leeg. ERP LN houdt rekening met deze bewerkingen tijdens het aanmaken van lijnstationvarianten. Selecteer Nieuwe groep op de werkbalk en voer uw engineering-module in. NB U kunt een assemblagestuklijstregel zonder een assemblagedeel vastleggen, dus alleen met bewerkings- en locatiegegevens. Een assemblagestuklijstregel zonder een assemblagedeel en zonder bewerkings- en locatiegegevens wordt gezien als een onvolledige assemblagestuklijstregel en wordt daarom niet meegenomen door ERP LN. |