| # Consistentie tussen c-stuklijsten en productiestuklijsten (tiedm1520m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de verschillen tussen de constructiestuklijsten en productiestuklijsten op te vragen. De verschillen ontstaan door wijzigingen in de constructiestuklijst, nadat de constructiestuklijst naar een productiestuklijst is gekopieerd. Voordat u deze sessie uitvoert, moet u het kopiëren van de constructiestuklijst naar een productiestuklijst definitief hebben gemaakt. U kunt de constructierevisie en het hoofdartikel / parent-hoofdartikel van de productiestuklijst selecteren door te klikken op de knop Zoeken. Tijdens het kopiëren toont ERP LN zowel de gegevens als de constructiestuklijst en de productiestuklijst die het resultaat zijn van het kopieerproces. Eventuele verschillen tussen de twee stuklijsten worden met een sterretje (*) aangegeven. ERP LN controleert alleen de verschillen tussen de gegevens die van een constructiestuklijst naar de productiestuklijst zijn gekopieerd. ERP LN controleert de volgende zaken: Is er verschil tussen een regel die van de constructiestuklijst naar de productiestuklijst is gekopieerd en de corresponderende regel van de constructiestuklijst (incl. de verwijdering van de constructiestuklijstregel)? Zijn er regels aan de constructiestuklijst toegevoegd, maar niet aan de productiestuklijst? Zijn er productiestuklijstregels verwijderd? Zijn er verschillen tussen de regel met de kopieergegevens van de constructiestuklijst en de regel in de productiestuklijst met betrekking tot de volgende velden? Constructieproject Hoofdartikel Geactualiseerd t/m positie Volgnummer Voorbeeld De kopieergegevens constructiestuklijst van revisie 1 zijn gekopieerd naar een productiestuklijst en de kopieergegevens constructiestuklijst van revisie 2 zijn naar dezelfde productiestuklijst gekopieerd. Als u een consistentiecontrole uitvoert voor revisie 1, ziet ERP LN geen verschil, omdat alleen wordt gekeken naar de velden Geactualiseerd t/m positie en Volgnummer die gerelateerd zijn aan de regels van revisie 1. De kopieergegevens van een constructiestuklijst worden gekopieerd naar een productiestuklijst en een regel wordt handmatig toegevoegd aan de productiestuklijst. Aangezien die regel niet voorkomt in de kopieergegevens van de constructiestuklijst, ziet ERP LN geen verschil. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van constructiegegevensbeheer Constructiestuklijsten Constructieartikel Het parent-constructieartikel van de constructiestuklijst die u hebt gekopieerd. Constructierevisie De constructierevisie die de parent is van de constructiestuklijst die u hebt gekopieerd. Om een revisie in te voeren, klikt u op de knop Zoeken. Hoofdartikel Het bij de standaard of klantspecifieke productiestuklijst behorende parent-artikel waar de regel van de constructiestuklijst naartoe is gekopieerd. Wilt u een nieuw parent-artikel van een productiestuklijst invoeren, klik dan op de knop Zoeken. Positie Het stuklijstpositienummer Kopieermethode De wijze waarop de gegevens zijn gekopieerd. Toegestane waarden Kopieermethode constructiestuklijst (C-)stuklijsthoeveelheid De stuklijst hoeveelheid van het parent-artikel. De constructiestuklijsthoeveelheid wordt op dezelfde wijze toegepast als de stuklijsthoeveelheid van een productiestuklijst. Hiermee kunt u zeer kleine hoeveelheden van stuklijstcomponenten opnemen. U kunt dit veld bijvoorbeeld gebruiken als u een stuklijst invoert voor een verdunde chemische oplossing. Stel dat u een oplossing wilt maken die voor één miljoenste deel uit zout bestaat. De voorraadeenheid van de oplossing is liter en daarom maakt u een stuklijst aan op basis van één liter. Van het componentartikel is slechts één mg zout benodigd. Deze hoeveelheid is echter te klein om nauwkeurig af te meten. Daarom is het beter een stuklijst aan te maken op basis van een stuklijsthoeveelheid van 1000 liter. De componenthoeveelheid wordt dan één gram zout. NB Voorheen werd de stuklijsthoeveelheid een stuklijsteenheid genoemd. Na kopiëren De component van de constructiestuklijstregel na het kopiëren. Na kopiëren De componentsoort. Toegestane waarden C-artikel Artikel Constructiestuklijst De component op de constructiestuklijstregel. Constructiestuklijst Het soort component op de constructiestuklijstregel. Toegestane waarden C-artikel Artikel Productiestuklijst Het componentartikel in de productiestuklijst. Length De lengte van de component op de constructie- of productiestuklijstregel. NB De Lengte kan ook worden gebruikt om de Nettohoeveelheid te berekenen: Nettohoeveelheid = Lengte x Breedte x Aantal eenheden. Width De breedte van de component op de constructie- of productiestuklijstregel. Breedte kan ook worden gebruikt om de Nettohoeveelheid te berekenen: Nettohoeveelheid = Lengte x Breedte x Aantal eenheden. Gerelateerde onderwerpen Nettohoeveelheid berekenen Aantal eenheden Het aantal eenheden van het artikel in de constructie- of productiestuklijst na het kopiëren. Dit is gelijk aan het aantal eenheden binnen de lengte of het oppervlak. Net Quantity De nettohoeveelheid van de component op de constructie- of productiestuklijstregel. De nettohoeveelheid is het aantal keren dat de component voorkomt in de constructie- of productiestuklijst. Nettohoeveelheid = ( Lengte x Omrekeningsfactor stuklijst) x ( Breedte x Omrekeningsfactor stuklijst) x Aantal eenheden/ Omrekeningsfactor NB Als er voor de component geen Breedte aanwezig is, wordt de waarde van [ Breedte x Omrekeningsfactor stuklijst] in de formule weggelaten. U kunt omrekeningsfactoren vastleggen in de sessie Omrekeningsfactoren (tcibd0103m000). ERP LN gebruikt de omrekeningsfactor voor het omrekenen van de eenheden van artikelen of constructieartikelen. De omrekeningsfactor van de stuklijst is de factor waarmee de basiseenheid wordt omgerekend naar de stuklijsthoeveelheid. Deze wordt afgeleid van de Stuklijstmaateenheid. Extra Information De korte tekst die aanwezig is in de constructie- of productiestuklijst. T/m artikel De component van de productiestuklijstregel waar de regel van de constructiestuklijst naartoe wordt gekopieerd. Geactualiseerd t/m positie Het positie nummer of regelnummer van de productiestuklijst waar de regel van de constructiestuklijst naartoe wordt gekopieerd. Effectivity statement gewijzigd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de uitzonderingen in de constructiestuklijst verschillend van die in de productiestuklijst. |