| # Assemblagelijn - lijnstations per planningsspecificatie (tiasc5520m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de planningsspecificaties voor assemblage weer te geven die aan een lijnstation zijn gekoppeld. Deze gegevens worden gedefinieerd in LAC en worden daar planningsspecificatie op lijnstationniveau genoemd. Planningsspecificaties worden gedefinieerd voor de gehele assemblagelijn of voor een specifiek lijnstation. Planningsspecificaties die voor een assemblagelijn worden gedefinieerd (planningsspecificaties op lijnniveau), bestaan in feite uit een set planningsspecificaties op lijnstationniveau. Op basis van de planningsspecificatie op lijnniveau wordt bepaald wanneer de planningsspecificaties op lijnstationniveau actief zijn en welke cyclustijd geldt. In deze sessie worden alle planningsspecificaties op lijnstationniveau weergegeven die zijn gedefinieerd voor een bepaalde planningsspecificaties op lijnniveau van een lijnstation. NB Er zijn twee soorten planningsspecificaties op lijnniveau: gemiddelde en niet-gemiddelde planningsspecificaties. Planningsspecificaties op lijnstationniveau worden alleen gekoppeld aan niet-gemiddelde planningsspecificaties op lijnniveau. Gemiddelde planningsspecificaties definiëren alleen een gemiddelde cyclustijd voor de gehele assemblagelijn en worden niet gekoppeld aan planningsspecificaties op lijnstationniveau. De gegevens die in deze sessie worden weergegeven, zijn van kracht wanneer de planningsspecificatie actief is waartoe de gegevens behoren en die boven in de sessie te zien is. De planningsspecificaties per lijnniveau worden weergegeven in de sessie Assemblagelijn - planningsspecificaties (tiasc5510m000). Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblagebeheer Bezetting assemblagelijnstations Planningsspecificatie assemblage Assemblagelijn Een reeks opeenvolgende lijnstations waarop FAS-artikelen worden geproduceerd (FAS = Final Assembly Schedule). Tijdens de productie ondergaan de artikelen de benodigde bewerkingen op de lijnstations. Een assemblagelijn is onderverdeeld in een aantal lijnsegmenten die van elkaar zijn gescheiden door buffers. Een assemblagelijn kan een hoofdlijn of een aanvoerlijn zijn. Lijnstation Een afdeling die deel uitmaakt van een assemblagelijn. Deze wordt gebruikt voor de productie van FAS-artikelen (FAS = eindassemblageschema). Een lijnstation kan meerdere posities hebben, waardoor er per lijnstation meerdere artikelen aanwezig kunnen zijn. Planningsspecificatie Het aantal resources dat aan een assemblagelijn is toegekend voor een deel van de dag. De resources worden verdeeld over de lijnstations om een uitgebalanceerd geheel te krijgen. Planningsspecificaties worden vastgelegd voor een assemblagelijn. Voor elke planningsspecificatie geeft u de cyclustijd en de bijbehorende reeks activiteiten op. Dit zijn de reeks perioden en datums dat de planningsspecificatie geldig is. De proceskenmerken die u voor een planningsspecificatie vastlegt zijn o.a.: Manbezetting Machinebezetting Team Bewerkingen Deze proceskenmerken zijn gekoppeld aan andere planningsspecificaties die op hun beurt zijn gekoppeld aan de planningsspecificatie assemblage. Als een planningsspecificatie geldig is, zijn de daaraan gekoppelde planningspecificaties ook geldig. Soorten planningspecificaties Er zijn twee soorten planningsspecificaties, die tegelijk voorkomen. De gemiddelde planningsspecificatie wordt gebruikt voor meer algemene doeleinden, terwijl de niet-gemiddelde planningsspecificatie een zeer specifieke reeks perioden en datums kent. Gemiddelde planningsspecificaties Hierbij wordt gebruikgemaakt van een gemiddelde cyclustijd die gebaseerd is op de cyclustijden van de niet-gemiddelde planningsspecificaties voor de dag. De gemiddelde planningsspecificatie wordt gebruikt voor de planning. De planning is gebaseerd op cyclustijd, kalender en beschikbaarheidssoort. Niet-gemiddelde planningsspecificaties Hierbij wordt gebruikgemaakt van de cyclustijden die gebaseerd zijn op de bewerkingen die op de assemblagelijn worden uitgevoerd. De cyclustijd kan variëren al naar gelang het tijdsbereik dat voor de planningsspecificatie is opgegeven. Niet-gemiddelde planningsspecificaties worden gebruikt om de orderinhoud te bepalen. Bij gegenereerde (niet-bevroren) orders is de orderinhoud gebaseerd op de eerste actieve, niet-gemiddelde planningsspecificatie. Bij bevroren orders is de orderinhoud gebaseerd op de niet-gemiddelde planningsspecificatie die geldig is op het moment dat de order wordt bevroren. Niet-gemiddelde planningsspecificaties worden ook gebruikt voor het offsetten van de doorlooptijden tijdens de volgordebepaling. Als de order op volgorde is gezet, wordt voor elke order een doorlooptijd berekend. Deze doorlooptijd is gebaseerd op de cyclustijden. De geldige cyclustijd wordt opgehaald uit de niet-gemiddelde planningsspecificatie. NB Een gemiddelde cyclustijd is niet een wiskundig gemiddelde, maar een waarde die u geschikt acht als gemiddelde van de niet-gemiddelde cyclustijden gedurende een volle dag. Manbezetting Het aantal medewerkers dat op het lijnstation werkt voor deze planningsspecificatie voor assemblage. Machinebezetting Het aantal machines dat op het lijnstation wordt gebruikt voor deze planningsspecificatie voor assemblage. Aantal cyclustijden De vereiste tijd om één assemblageorder op het lijnstation te verwerken voor deze planningsspecificatie. Deze tijd wordt uitgedrukt als een aantal cycli. Als de cyclustijd bijvoorbeeld twee minuten is, wordt tien minuten uitgedrukt als vijf cycli. Teams Hiermee start u de sessie Planningsspecificaties - teams (tiasc5530m000). |