| # Postcodes per standaardroute (fmlbd0151m000) Deze sessie kunt u gebruiken om postcodes voor standaardroutes te bekijken en te muteren. De postcodes zijn voor elke standaardroute per land gerangschikt. Een bereik bestaat uit de volgende elementen: Volgnummer. Land Bereik van postcodes in dat land Referentieadres De Volgorde in route bepaalt de volgorde waarin de vervoerder de postcodebereiken bezoekt. Om een bereik op te geven, toetst u de eerste postcode van het bereik in in het veld Van postcode en de laatste postcode van het bereik in het veld T/m postcode. De vervoerder kan goederen ophalen of afleveren op de adressen die binnen het bereik vallen. Het Referentieadres is het belangrijkste adres uit het bereik. Meestal is dit een poolinglocatie of een overslaglocatie. Let er op dat een standaardroute een deeltraject van een routeplan kan zijn. Voorbeeld Om de standaardroute AMS - PAR (Amsterdam via Brussel naar Parijs) te definiëren, hebt u drie bereiken nodig: Volgnr. 1; Nederland; postcodes 1000AA t/m 1199ZZ; referentieadres: Amsterdam, poolinglocatie. Volgnr. 2; België; postcodes 1000 t/m 1100; referentieadres: Brussel, pooling-/overslaglocatie. Volgnr. 3; Frankrijk; postcodes 92974 t/m 92984; referentieadres: Parijs, overslaglocatie. Gerelateerde onderwerpen Standaardroutes gebruiken Routeplannen gebruiken Planningsmethoden Land Het land waarin de postcodes uit het bereik voor de standaardroute zich bevinden. De vervoerder kan de adressen binnen het postcodebereik bezoeken voor het ophalen of afleveren van goederen. Standaardroute De standaardroute waarvoor de postcodes zijn vastgelegd. Van postcode De eerste postcode uit het bereik van postcodes voor de huidige standaardroute. De vervoerder kan de adressen binnen het postcodebereik bezoeken voor het ophalen of afleveren van goederen. T/m postcode De laatste postcode uit het bereik van postcodes voor de huidige standaardroute. De vervoerder kan de adressen binnen het postcodebereik bezoeken voor het ophalen of afleveren van goederen. Volgorde in route Het volgnummer van het postcodebereik. Het volgnummer bepaalt de volgorde waarin de vervoerder de postcodebereiken bezoekt. Referentieadres Het Referentieadres is het belangrijkste adres uit het bereik. Meestal is dit een poolinglocatie of een overslaglocatie. |