| # Geclusterde lijnstationorder - behoeften assemblagedelen (tiasc7140m000) Geclusterde lijnstationorders worden gebruikt bij de reservering van assemblagedelen en bij backflushing om materialen voor een lijnstationorder te combineren. Parameters wijzigen De parameter Mutatieverwerking bepaalt hoe geclusterde lijnstationorders worden gebruikt. Deze parameter wordt gedefinieerd in de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000) en kan de volgende waarden hebben: Op lijnstationniveau Er wordt slechts één geclusterde lijnstationorder aangemaakt per lijnorder per dag. Op orderniveau Er wordt één geclusterde lijnstationorder aangemaakt per assemblageorder. Bij de mutatieverwerking Op lijnstationniveau wordt er dus een geclusterde lijnstationorder gebruikt voor een hele dag. De gegevens voor elke bucket worden echter apart gehouden. Elke bucket resulteert in een afzonderlijke magazijnorder regel voor geplande voorraadmutaties waarmee assemblagedelen in Magazijnbeheer (WH) worden gereserveerd. U kunt deze gegevens in de huidige sessie bekijken. U kunt de geclusterde lijnstationorders bekijken in de sessie Geclusterde lijnstationorders (tiasc7530m000). U kunt buckets definiëren in de sessie Buckets definiëren (tiasl1100m000). NB In deze sessie kunt u alleen de assemblagedelen bekijken die nog niet zijn gebackflushed. Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblagebeheer Lijnstationvarianten en lijnstationorders Kosten assemblageorders Backflushing assemblage Assemblageorders Geclusterde lijnstationorder Hieraan hangt de totale materiaalbehoefte van een lijnstation voor een dag. Een CLSO bestaat uit gebruikersspecifieke buckets. Per bucket worden de materiaalbehoeften samengevoegd. In Assemblagebeheer kunnen mutaties per lijnstation en per periode worden uitgevoerd in plaats van per order. ERP LN kan dezelfde materialen voor een bepaalde periode samenvoegen tot één materiaalregel. Daarmee wordt de cumulatieve hoeveelheid opgeslagen voor de CLSO en het aantal benodigde transacties gereduceerd. De transacties worden namelijk uitgevoerd voor een specifieke bucket. Lijnstation Een afdeling die deel uitmaakt van een assemblagelijn. Deze wordt gebruikt voor de productie van FAS-artikelen (FAS = eindassemblageschema). Een lijnstation kan meerdere posities hebben, waardoor er per lijnstation meerdere artikelen aanwezig kunnen zijn. Magazijnorder Magazijnorder wordt gebruikt voor de geplande voorraadmutaties in de sessie Order - geplande voorraadmutaties (whinp1501m000) in Magazijnbeheer (WH). Voor een simulatie van het type Op lijnstationniveau, is het nummer van de Magazijnorder gelijk aan het nummer van de Geclusterde lijnstationorder in deze sessie. Voor een simulatie van het type Op orderniveau, zijn deze ordernummers verschillend. Het nummer van de Geclusterde lijnstationorder is een nummer van een Assemblageorder en het nummer van de Magazijnorder is een ander nummer. Productiemagazijn Het productiemagazijn waar het assemblagedeel is opgeslagen. Omgeving Omgeving Assemblagedeel De component die is gereserveerd voor het productiemagazijn van het lijnstation voor deze time-bucket. Optieset De optieset van de productvariant in PCF waaruit het assemblagedeel afkomstig is. De optieset en het productvariantnummer geven de lijst met kenmerken en opties aan die van toepassing zijn voor het assemblagedeel. NB Dit veld is alleen van toepassing als het assemblagedeel een configureerbaar artikel is. Magazijnorderpositie De magazijnorderregel waarmee de component wordt gereserveerd voor het productiemagazijn van het lijnstation voor deze time-bucket. Benodigde hoeveelheid De hoeveelheid van het weergegeven assemblagedeel die voor deze order nodig is voor de tijdsbucket. Voorraadeenheid Voorraadeenheid Cumulatieve hoeveelheid gereserveerd De totale hoeveelheid van het artikel die in de desbetreffende time-bucket is gereserveerd door middel van reservering van assemblagedelen. Dit veld wordt bijgewerkt zodra de reserveringen van assemblagedelen opnieuw zijn samengesteld en de delen zijn gebackflushed. Startdatum bucket Een hoeveelheid tijd voor planning en backflushing. Zie de sessie Buckets definiëren (tiasl1100m000) voor meer informatie. Einddatum bucket Een hoeveelheid tijd voor planning en backflushing. Te reserveren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de assemblagedelen nog niet voor de time-bucket gereserveerd. Te reserveren hoeveelheid De hoeveelheid assemblagedelen die nog voor de time-bucket moet worden gereserveerd. Te backflushen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er assemblagedelen waarvoor backflushing moet worden uitgevoerd. Te backflushen hoeveelheid De hoeveelheid assemblagedelen waarvoor nog backflushing moet worden uitgevoerd. Hoeveelheid gebackflusht De hoeveelheid assemblagedelen waarvoor backflushing al is uitgevoerd. Herkomst behoefte De herkomst van de behoefte aan het assemblagedeel. Er zijn twee soorten herkomst van behoeften: Reservering: assemblagedelen worden rechtstreeks gereserveerd via een order of mutatie op lijnstationniveau. Handmatig: assemblagedelen worden handmatig gereserveerd voor de geclusterde lijnstationorder. Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Behoeften assemblagedelen afdrukken Hiermee wordt de sessie Behoeften assemblagedelen afdrukken (tiasc7440m000) gestart. Geplande mutaties per order Hiermee wordt de sessie Order - geplande voorraadmutaties (whinp1501m000) gestart. Assemblagedelen retourneren... Hiermee start u de sessie Assemblagedelen retourneren (tiasc7245m000). Geclusterde lijnstationorder - geretourneerde assembl.delen Hiermee start u de sessie Geclusterde lijnstationorder - geretourneerde assembl.delen (tiasc7145m000). Productvariantopties Hiermee start u de sessie Optielijst (tcibd4522m000). |