| # Voorraad controleren (tiasc2240m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de voorraad te controleren voordat het productieproces start. In deze sessie wordt geanalyseerd welke assemblagedelen nodig zijn voor de uitvoering van de assemblageorders, en wordt gecontroleerd of de geplande voorraad voldoende is. Er wordt een overzicht gegenereerd waarop de tekorten aan assemblagedelen worden weergegeven. Verder kunt u lijsten genereren met geblokkeerde assemblageorders waarvoor de delen nodig zijn waaraan een tekort is. NB De sessie is van groot belang voor de functionaliteit voor voorraadcontrole in andere sessies. Alleen gegevens die door deze sessie zijn gegenereerd, kunnen verder worden verwerkt door de sessie Assemblagedelen voor kritische assemblagedelen genereren (tiasc2245m000) en worden opgevraagd in de sessies Tekorten assemblagedelen (tiasc2540m000), Tekorten assemblagedelen - assemblageorders (tiasc2545m000) en Assemblageorder - tekorten assemblagedelen (tiasc2546m000). ERP LN beperkt de controles altijd tot kritische assemblagedelen en tot orders die betrekking hebben op deze delen. Zie de sessie Artikelen - productie (tiipd0101m000) voor artikelen die kritisch zijn. Dubbelklik op een artikel en klik op het tabblad Methoden om het veld Controle op kritisch voor voorraad weer te geven. Als u voorraad wilt controleren, moet u een of meer assemblagelijnen opgeven, evenals een datum of een periode. Verder kunt u de controle beperken tot specifieke assemblagedelen. In de sessie wordt geanalyseerd welke orders aan deze criteria voldoen. De controle wordt voor deze orders en assemblagedelen uitgevoerd. Als er tekorten optreden, genereert ERP LN een lijst met assemblagedelen waaraan een tekort is. Deze lijst wordt weergegeven in de sessie Tekorten assemblagedelen (tiasc2540m000). Naast het verslag over delen waaraan een tekort is, kunt u lijsten genereren met geblokkeerde orders waarvoor deze delen nodig zijn. Deze lijsten worden voor elke combinatie van een dag en een assemblagedeel weergegeven in de sessie Tekorten assemblagedelen - assemblageorders (tiasc2545m000). Deze lijsten bevatten alle geblokkeerde orders waarvoor een assemblagedeel op een bepaalde datum nodig is, zelfs als het totale aantal benodigde delen voor deze orders hoger is dan de hoeveelheid van het tekort. Als u een orderlijst genereert, verwijdert ERP LN eventuele bestaande orderlijsten voor elke combinatie van een dag en assemblagedeel binnen de opgegeven reeks. De bestaande lijsten worden dus door de nieuwe lijsten vervangen. Als voor een bepaalde combinatie van een deel en datum geen nieuwe lijst wordt gegenereerd, wordt een eventuele bestaande lijst toch verwijderd. De orderlijsten die u in deze sessie genereert, bevatten alleen geblokkeerde orders. Als u niet-geblokkeerde orders wilt opnemen, bestaande lijsten wilt bijwerken, selectiecriteria wilt opgeven of een groter aantal orders wilt genereren, moet u de sessie Assemblagedelen voor kritische assemblagedelen genereren (tiasc2245m000) gebruiken. Geblokkeerde orders zijn orders die zijn geblokkeerd voor (verdere) verwerking. Een order die al is gestart, kan alleen worden verwerkt tot aan het volgende lijnstation. Een order kan om meerdere redenen worden geblokkeerd, bijvoorbeeld in verband met tekorten. In de sessie Assemblageorder - blokkeerredenen (tiasc2103m000) kunt u orders blokkeren, deblokkeren of de blokkeerredenen weergeven. Zie de help bij deze sessie voor meer informatie over blokkeren. NB De voorraad kan alleen worden gecontroleerd als het bestelsysteem van het artikel in Enterprise Planning Gepland is. Zie het veld Bestelsysteem op het tabblad Instellingen in de sessie Artikel - bestelgegevens (tcibd2100s000). Welke orders worden gecontroleerd, is onder andere afhankelijk van de door u geselecteerde datums. De assemblagetijd van een order kan echter gedeeltelijk buiten de reeks opgegeven datums vallen. In dat geval worden alleen de assemblagedelen gecontroleerd die nodig zijn op de geselecteerde datums. Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblagebeheer Kritische artikelen Assemblageorders Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer Bezetting assemblagelijnstations Behoeftedatum Hier geeft u de datum of de periode op waarvoor de controle moet worden uitgevoerd. Assemblagelijn Hier geeft u een of meer assemblagelijnen op waarvoor de controle moet worden uitgevoerd. Orderlijsten (her)gen. (alleen gebl. ord.) Schakel dit selectievakje in als u lijsten wilt genereren met geblokkeerde orders waarvoor de delen nodig zijn waaraan een tekort is. Voor elke combinatie van een behoeftedatum en assemblagedeel binnen de opgegeven reeks wordt een lijst aangemaakt met zoveel mogelijk beschikbare geblokkeerde orders, tenzij er voor deze combinatie geen tekorten optreden of geen orders worden gevonden. Deze lijsten bevatten alleen geblokkeerde orders. Eventuele bestaande lijsten voor dezelfde combinatie van een behoeftedatum en een assemblagedeel worden vervangen of verwijderd. Controleren Klik hierop om te controleren of er voldoende voorraad is van de componenten waarvoor u het selectievakje Controle op kritisch voor voorraad hebt ingeschakeld in de sessie Artikelen - productie (tiipd0101m000). Meldingen Klik hierop om foutmeldingen weer te geven. |