| # CTP-component TIjdens een controle op de component-CTP van een artikel, gaat ERP LN na of er voldoende componenten aanwezig zijn om dat artikel te produceren. Meestal wordt een controle op de component-CTP uitgevoerd in de volgende situatie: De ATP van een artikel wordt gecontroleerd. De ATP-waarde van het artikel is ontoereikend om aan de vraag te voldoen. Voor het betreffende artikel kunnen controles op de component-CTP worden uitgevoerd (zie de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000)). Voor de artikelen van de stuklijst, de lijst van kritische materialen of de generieke stuklijst wordt een controle op de component-CTP uitgevoerd als de artikelen klantspecifiek zijn. In elke situatie moet u het selectievakje Kritisch in CTP in de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000) inschakelen voor de componentartikelen waarmee ERP LN rekening moet houden tijdens het uitvoeren van een controle op de component-CTP, zodat ERP LN kan zien dat de componenten kritisch in CTP zijn. Voor elke CTP-kritische component voert ERP LN een volledige CTP-controle uit, Deze controle kan bestaan uit verschillende soorten ATP- en CTP-controles, op basis van de instellingen in de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000). Dit kan ertoe leiden dat componenten op meerdere niveaus worden gecontroleerd, waarbij ERP LN ook de componenten op de lagere niveaus meeneemt. NB Bij de controle op de component-CTP wordt de specificatie genegeerd, ongeacht de waarde van het veld Propagatie hard pegs in de sessie Stuklijst (tibom1110m000). ERP LN gaat ervan uit dat de volledige ATP van de componenten beschikbaar is. Voorbeeld U maakt 4 verschillende artikelen: A, B, C en D. D is een kritische component van C C is een kritische component van B B is een kritische component van A In de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000) hebt u voor alle artikelen het selectievakje Component-CTP ingeschakeld. Tevens hebt u het selectievakje Kritisch in CTP ingeschakeld voor de artikelen B, C en D. U hebt niet het selectievakje Capaciteit-CTP, het selectievakje Afzetkanaal-ATP of het selectievakje CTP familieartikel ingeschakeld. ERP LN voert een CTP-controle uit voor artikel A. Hierbij wordt eerst een standaard ATP-controle uitgevoerd. Als de ATP van artikel A ontoereikend is, voert ERP LN voor artikel B een volledige CTP-controle uit op meerdere niveaus. De volgende gegevens worden dan gecontroleerd: De ATP van artikel D De ATP van artikel C, plus het volume dat kan worden geproduceerd volgens de ATP van artikel D De ATP van artikel B, plus het volume dat kan worden geproduceerd volgens de ATP van artikel C De behoeftedatum van de component Als u een controle op de component-CTP uitvoert, berekent ERP LN de behoeftedatum van de component op basis van de behoeftedatum van het hoofdartikel. Het verschil tussen de behoeftedatum van het hoofdartikel en de behoeftedatum van de component is de doorlooptijd-offset. ERP LN plant de offset aan de hand van de van toepassing zijnde kalender en de beschikbaarheidssoort die in de sessie Parameters EP (cprpd0100m000) zijn gedefinieerd. De waarde van het veld Bucket component-CTP in de sessie Parameters EP (cprpd0100m000) is ook van invloed op de doorlooptijd-offset. De stuklijst gebruiken Als de controle op de component-CTP is gebaseerd op de stuklijst, berekent ERP LN de behoeftedatum van de component met behulp van de gegevens in de sessies Stuklijst (tibom1110m000) en Artikelen - productie (tiipd0101m000). Indien het selectievakje Doorlooptijd-offset gebruiken in de sessie Stuklijst (tibom1110m000) is ingeschakeld, gebruikt ERP LN de waarde van het veld Waarde doorlooptijd-offset in die sessie als de doorlooptijd-offset. Indien het selectievakje Doorlooptijd-offset gebruiken in de sessie Stuklijst (tibom1110m000) is uitgeschakeld, gebruikt ERP LN de orderlooptijd van het hoofdartikel als de doorlooptijd-offset. De orderlooptijd wordt gedefinieerd op het veld Orderlooptijd in de sessie Artikelen - productie (tiipd0101m000). De lijst van kritische materialen gebruiken Als de controle op de component-CTP is gebaseerd op de lijst van kritische materialen, berekent ERP LN de behoeftedatum van de component met behulp van de gegevens in de sessie Lijst van kritische materialen (cprpd3120m000). Indien het selectievakje in de sessie Stuklijst (tibom1110m000) is ingeschakeld, gebruikt ERP LN de waarde van het veld Doorlooptijdoffset in de sessie Lijst van kritische materialen (cprpd3120m000). Instelling van controles op component-CTP Het hoofdartikel instellen Als het selectievakje Component-CTP in de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000) is ingeschakeld, kunt u voor dat artikel de component-CTP controleren. Schakel het selectievakje Component in de sessie ATP-afhandeling (tdsls4899m000) uit om controles op de component-CTP uit te voeren. NB Tevens kunt u de controles op de component-CTP in configure-to-order situaties gebruiken. De componenten instellen Schakel voor alle componenten die u wilt controleren het selectievakje Kritisch in CTP in de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000) in. Geef op een van de volgende manieren een doorlooptijd-offset op: Schakel het selectievakje Doorlooptijd-offset gebruiken in de sessie Stuklijst (tibom1110m000) in en voer de doorlooptijd-offset in op het veld Waarde doorlooptijd-offset. Als een artikel als component voor meerdere hoofdartikelen wordt gebruikt, moet u deze doorlooptijd-offset opgeven in elke stuklijst waarin de component voorkomt. Schakel het selectievakje Doorlooptijd-offset gebruiken uit in de sessie Stuklijst (tibom1110m000). Voer de doorlooptijd-offset in op het veld Orderlooptijd in de sessie Artikelen - productie (tiipd0101m000). Als het artikel voor meerdere hoofdartikelen als component wordt gebruikt, gebruikt ERP LN deze waarde voor elk eindproduct in de CTP-berekeningen. Gerelateerde onderwerpen Soorten ATP- en CTP-controles Uitgebreide CTP-controles Procedure CTP-controles Reserveringen component-CTP Component- en capaciteit-CTP voor clusters |