| # Constructieartikelen C-artikelen en revisies ervan Constructieartikelen (c-artikelen) zijn theoretische artikelen die de basis vormen voor echte artikelen die u kunt produceren. Een c-artikel heeft meestal meerdere revisies of versies, uiteenlopend van een prototype en een maakartikel tot een verouderd artikel. U kunt revisies definiëren in de sessie Constructierevisies (tiedm1100m000). Met de sessie Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000) kunt u een goedgekeurde revisie aan een productieartikel koppelen. U kunt de revisie van het c-artikel naar een productieartikel kopiëren in de sessie Constructieartikel naar artikel kopiëren (tiedm1201m000). In de sessie Constructiestuklijst (tiedm1110m000) kunt u de componenten van c-artikelen vastleggen in een constructiestuklijst. Een constructiestuklijst heeft dezelfde structuur als een productiestuklijst, maar maakt gebruik van revisies. Deze hebben een vergelijkbare functie als de volgnummers in een productiestuklijst, dat wil zeggen geldigheid op verschillende datums. U kunt een constructiestuklijst naar een productiestuklijst kopiëren. U kunt c-artikelen en constructiestuklijsten afzonderlijk kopiëren, maar u kunt hiervoor ook gebruikmaken van een collectieve stuklijstwijziging ( MBC), waarmee u verschillende acties tegelijk kunt uitvoeren. C-artikelrelaties Relaties tussen constructieartikelen en artikelen vormen de koppeling tussen een constructierevisie en een of meer artikelen. Dankzij deze koppeling kunt u een ontwerpwijziging die u hebt aangebracht in een c-artikel, kopiëren naar een werkelijk standaardartikel of klantspecifiek artikel. Voorbeeld C-artikel: Fiets C-MB01
Revisie | Omschrijving | Status
--- | --- | ---
A1 | Concept prototype fiets | Nieuw
A2 | Prototype fiets | Goedgekeurd voor constructie
A3 | Parent c-artikel van fiets MB01 | Goedgekeurd voor productie
A4 | Verouderde fiets | Geannuleerd
U kunt pas een andere revisie aanmaken nadat de status Nieuw is goedgekeurd. De werkelijke revisie voor artikelen is de meest recente revisie waarvoor aan alle volgende condities wordt voldaan: Er moet een relatie zijn tussen een productieartikel en een constructieartikel. Voor een artikel dat aan een collectieve stuklijstwijziging is gekoppeld, moet de ingangsdatum van de revisie vóór vandaag liggen. Er wordt geen MBC gebruikt of er is sprake van een koppeling met een MBC met de status Goedkeuring door productie. Relaties tussen c-artikelen en artikelen U kunt de relatie tussen een c-artikel en een productieartikel definiëren in de sessie Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000). Relaties tussen c-artikelen en artikelen worden gebruikt voor het volgende: Voor het bepalen van de werkelijke revisie van een maakartikel of een inkoopartikel dat is gekoppeld aan een c-artikel. Voor het doorvoeren van revisies van c-artikelen in de productie van maakartikelen. Revisiestatus ERP LN neemt de revisiestatus mee in de volgende situaties: Een revisie kan alleen aan een collectieve stuklijstwijziging worden gekoppeld (in de sessie Constructieartikelen per MBC (tiedm3122m000)) als de status Nieuw is. U kunt de sessie Where-used revisie per MBC afdrukken (tiedm3470m000) gebruiken om een signaleringslijst af te drukken. Wanneer u constructiestuklijsten kopieert met behulp van de sessie Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000), moet de revisie van het parent c-artikel in de constructiestuklijst de status Goedkeuring door productie hebben. ERP LN gebruikt soms relaties die u in de sessie Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000) hebt gedefinieerd om de waarden van de volgende velden te bepalen in de sessie Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000): Kopieermethode constructiestuklijst T/m artikel Artikelcategorie Dat is alleen mogelijk als de revisies waarvoor deze relaties zijn vastgelegd, de status Goedkeuring door productie hebben. U kunt alleen single-level constructiestuklijsten naar productiestuklijsten kopiëren als de revisie van het parent c-artikel de status Goedkeuring door productie heeft. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van constructiegegevensbeheer C-artikelen naar artikelen kopiëren Constructiestuklijsten automatisch wijzigen |