| # Procesvariabelen per bewerking(sstap) (tisfc0132m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de procesvariabelen die aan een productieorder zijn gekoppeld ten behoeve van een bewerking of van de combinatie van een bewerking en een bewerkingsstap, weer te geven en te wijzigen. Als het veld Bewerkingsstap op nul staat, zijn de weergegeven procesvariabelen rechtstreeks gekoppeld aan de bewerking. NB Als u alle procesvariabelen wilt weergeven of wijzigen die aan een productieorder zijn gekoppeld, ongeacht de bewerking of de bewerkingsstap, gebruikt u de sessie Procesvariabelen per productieorder (tisfc0131m000). Gerelateerde onderwerpen Micro-routing Productieorder Een order voor het produceren van een hoeveelheid van een artikel voor een bepaalde leverdatum. Productieorder De status die aan een productieorder wordt toegekend en die de voortgang van de orderverwerking weergeeft. Bijvoorbeeld Gepland, Documenten afgedrukt of Vrijgegeven. Bewerking Een van een reeks stappen binnen een routing die achtereenvolgens moet worden uitgevoerd om een artikel te produceren. Tijdens een routingbewerking worden de volgende gegevens verzameld: De taak. Bijvoorbeeld, zagen. De machine waarmee de taak wordt uitgevoerd (optioneel). Bijvoorbeeld, een zaagmachine. De plaats waar de taak wordt uitgevoerd (afdeling). Bijvoorbeeld, houtbewerking. Het aantal medewerkers dat nodig is voor het uitvoeren van de taak. Met deze gegevens worden orderlooptijden berekend, productieorders gepland en kostprijzen berekend. Bewerkingsstap Een deelbewerking die aan een routingbewerking is gekoppeld. Aan een bewerkingsstap kan informatie worden gekoppeld, zoals instructies, procesgegevens en gereedschapsgegevens. Als dit veld op nul staat, zijn de weergegeven procesvariabelen rechtstreeks gekoppeld aan de bewerking. Procesvariabele Een instelling of invoerwaarde die gerelateerd is aan gegevens (zoals een machine, een gereedschap of een proceskenmerk) die relevant zijn voor het uitvoeren van een bewerking of bewerkingsstap. Bijvoorbeeld knipdiepte, knipsnelheid en temperatuur. Bovengrens De hoogste toegestane waarde van de procesvariabele. Ondergrens De laagste toegestane waarde van de procesvariabele. Doelwaarde De objectieve waarde van de procesvariabele. Afwijking tov doelwaarde De wijze waarop de onder- en bovengrens van de procesvariabele worden bepaald. NB De doelwaarde, de afwijking en de wijze waarop de afwijking wordt bepaald, worden vastgelegd in de detailsessie Bewerking(sstap) - procesvariabelen (tirou1111m000). Doelwaarde De eenheid waarin de procesvariabele wordt uitgedrukt. Bewerking De status die aan een bewerking wordt toegekend, zoals Gepland, Gereed voor uitvoering of Gereed. De status geeft aan wat de voortgang is van een bewerking. |